통합 백업시스템 장비 세부사양

1. 백업서버

명칭	형식규격 및 세부사양	수량
Backup Master Server	DL380 R04 X3000/800M 1MB - Intel Xeon3.0/800 1MB L2 Processor * 1ea 이상 - 146GB Ultra320 SCSI HDD 15K * 2ea 이상(Max : 1.8TB확장) - 1GB(512*2) PC3200 DDR2 Memory * 2 - Embedded NC7782 Dual Port PCI-X 10/100/1000T Gigabit network adapter - Ultra320 Smart Array 6i Controller - 24x IDE CD-ROM - Rack (2U), (3.5-inch) - Fully Redundant Options(FAN, Power)구성할 것. - 575 Watt Power Supply - Insight Manager - Windows2003 Server License * 1ea	1식

2. 백업 라이브러리

명칭	형식규격 및 세부사양	수량
Backup Library	MSL6030L2, 2Drive, 30Slot - Tape : 400GB * 30ea 이상 - Cleaning Cartridge * 2ea 이상 - Bar code * 2ea 이상 - 용량 : Unit 당 6TB이상 (native capacity) - 최대 확장용량 : 48TB이상 - Unit 당 Cartridge 수 : 30개 이상 - 최대 Cartridge 수 : 240개 이상 - Drive 수 : Unit 당 2개 이상 - 최대 Drive 수 : 16개 이상 - cPCI I/O 슬롯 : 2개 이상 - cPCI I/O 슬롯 : 최대 16개 이상 - 멀티 유닛 확장성 : 8개 Unit 이상 확장 가능할 것 - 터치스크린 GUI 제어판 : 관리 및 진단 기능으로의 용이한 접근 - 메일 슬롯 : 신속한 Load/Unload 기능 가능할 것 - 제거 가능한 매거진 : Offset 스토리지 지원 - 다운 타임 없이 Hot plug드라이브, 온라인 수리 및 용량 확장 - 파워 이중화 구성 - 드라이브 당 30MB/sec(비 압축 시) - Ultra3 LVD SCSI 인터페이스 - 랙 타입 및 테이블 탑 구성 가능 - 멀티 OS 지원 - Robotics Reliability(MSBF) : 2 ,000,000 robot load/unload cycles 이상 일 것 - 전력 사용량(Typical/Max) : 300 Watt / 360Watt - 자동 백업을 할 수 있도록 지원할 것 - 서버와 동사의 제품일 것 - Backup Media를 30개 이상제공. - Cleaning Catridge 및 Label Pack을 2개 씩 제공. - Host Bus Adapter 는 HP 서버용 정품 3개, SUN 시스템용 2개 를 제공.(2GB, SFP방식)	1식

3. SAN 스위치

명 칭	형식규격 및 세부사양	수 량
SAN Switch	Silkworm 3850 - Fiber Channel 범용 16Port 이상 - 최대 239개의 스위치 사용 완벽한 Fabric 구조 - 2.125Gb/sec 전 이중 구성 - 포트지원 : FL_Port, F_Port, and E_Port; self-discovery based on switch type(U_Port) - SFP(Small Factor Pluggable) Port 방식 - 관리 Telnet; SNMP(FE MIB, FC Management MIB); Brocade WEB TOOLS; Fabric Manager(Optional) - 접속 방식 10/100 Ethernet port(RJ-45);Serial port(RS-232);in-band through Management Server - Software, Hardware Zoning 이 가능할 것. - 포트별 실시간 성능측정 가능 - 포트장애 발생시 무 중단 포트 교체 가능 - Trunking 기능제공 - 관리자 PC에서 Performance Monitoring 할 수 있는 Tool 제공. - LC/LC Cable 15m 이상 * 8ea 이상 제공.	1식

4. 백업 소프트웨어

명 칭	형식규격 및 세부사양	수 량
NBU 6.0	NetBackup Server 외 - 백업 Master Server OS는 Windows 2003 Server임 - 백업 대상 Client는 3 대임.(NT * 2, SUN * 1) - Unix 서버 중 1대는 Oracle DBMS 를 사용 함. - AIX, Linux, Solaris, HP, Windows 등 다양한 OS를 지원. - 2개 이상의 Drive에 대한 백업을 지원 하여야 함. - WEB Mail 서버(NT)의 백업을 효과적으로 지원. - 중앙 집중화된 Web-based 관리 및 리포팅 툴을 제공. - 장애발생시 별도 소프트웨어 설치 없이 복구 가능한 파일 형식(tar등)을 제공. - ORACLE 의 Online, Offline Backup/Restore를 제공하는 모듈을 제공. - 백업 중 Online Catalog backup을 지원. - DBMS(Oracle) 테이블 단위 별로 XML 포맷 기반의 Backup/Restore 기능을 제공. - SAN을 통한 백업을 제공. - 관리적 측면을 고려하여 백업상태, 결과, 백업자원 Utilization 등의 항목에 대한 Customizing 및 보고서 생성을 제공. - Web 환경의 Full GUI 중앙집중식 관리환경, 백업진행 현황, 로그 파일 생성, 장애 발생시 통보기능 및 서버간 단일 관리 인터페이 스를 제공. - 클라이언트 설치 및 패치 자동화를 제공하여야 한다. - 데이터 외부 유출 위험에 대비 256bit 이상의 암호화를 제공. - 백업 미디어 추가 시 백업 작업의 영향을 최소화하기 위하여 Inventory 관리가 신속히 이루어져야 한다. - 백업 후 자동 또는 수동으로 다수의 복제 테이프 생성(clone) 기능을 제공하여야 한다.	1식