세계도시정보시스템 구축을 위한

전산장비 도입 제안요청서

2007.6

국토연구원

차     례

1. 일반사항

1) 사업명	1

2) 사업목적	1

3) 구매 및 설치의 내용	1

4) 설치장소	1

5) 설치기간	1

2. 제안요청내용

1) 입찰등록	2

2) 입찰 참가자격	3

3) 입찰 유의사항	3

4) 계약체결 시 제출서류	3

5) 구매조건	4

6) 도입장비 납품 및 설치	5

7) 시험운영 및 검수	5

8) 교육 훈련 및 기술이전	6

9) 유지 보수	6

[붙임1] 도입대상 하드웨어 및 소프트웨어 세부규격 및 예상금액	8

[붙임2] 입찰참가신청서	11

1. 일반사항

1) 사업명

○ 세계도시정보 시스템 구축을 위한 전산장비 도입

2) 사업목적

○ 세계도시정보시스템 구축을 위한 전산장비의 효율적인 설치와 원활한 운영환경 확보

3) 구매 및 설치의 내용

○ WEB서버 1식

○ Storage 1식

○ RACK SYSTEM 42U급 1식

○ L7 switch 1식

○ UPS

※ 세부사양 붙임 참조

4) 설치장소

○ 국토연구원 5층 정보기술팀

5) 설치기간

○ 계약일로부터 30일 이내

2. 제안요청내용

1) 입찰등록

○ 서류 제출기한 및 등록 장소

- 2007년 6월 8일(금요일) 17:00까지

- 국토연구원 2층 도시혁신지원센터(031-380-0249)

○ 입찰일시 및 장소

- 2007년 6월 13일(수요일) 15:00

- 국토연구원 3층 소회의실(“국토연구원”사정에 따라 변경 가능, 변  경 시 사전 통보)

○ 제출방법

- 입찰 등록에 관련된 제반 서류를 갖추어 공문(대표자의 인감날인)으로 직접 접수하여야 하며 우편접수는 인정하지 않음

- 기한 내 미제출 시 제안의사가 없는 것으로 처리됨

○ 입찰관련 문의

- 국토연구원 도시혁신지원센터(031-380-0249)

○ 제출서류

- 입찰참가 신청서 1부

- 사업자 등록증 사본

- 법인 등기부 등본

- 인감증명 및 사용인감계

- 입찰보증금

- 위임장(대리인의 경우)

- 동일 장비 이상 급의 납품실적 증명원

2) 입찰 참가자격

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격 구비

3) 입찰 유의사항

○  상기 일정은 국토연구원 사정에 따라 변경될 수 있음.

○  본 입찰 건은 제시 규격물품에 대한 구매 입찰임

○ 낙찰자로 결정된 이후에 컨소시엄을 새롭게 구성하거나, 하청 또는 재하청 할 수  없음

○ 사업수행 완료 후 공급자의 사업수행결과가 불량한 경우 향후 국토연구원에서 수행하는 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음

○  본 요청서에 명시되는 않은 사항은 정부의 입찰유의사항을 준수함.

4) 계약체결 시 제출서류

○  계약 후  10일 이내

- 제조사의 「제품공급 및 기술지원 확약서(Certification)」 : 원본 각 1 부

- 납품일정 및 작업공정표 1부

- 청사 출입자 명단 및 보안각서 1부

- 계약물품 구성품별 단가 명세 1부

○  납품 시

- 물품 상세 명세서, 부품별 정품 SerialNumber 인증서 1부

- 납품 S/W 제품별 라이센스 : 각 1 부

- 구성도, 설명서, 매뉴얼 등

5) 구매조건

○ 시스템의 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 가진다.

○ 납품하는 물품의 모든 구성품은  물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급되어야하며, 반드시 제조사의 정품 및 신품을 공급하여야 하고 품목별 구성품은 해당 장비 제조사의 정품이어야 한다.

○ 납품․설치하는 시스템 및 관련 S/W에 대하여 H/W 구성, 통신망(LAN) 연결 등이 "갑"의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성과 기존 시스템과의 호환성에 아무런 문제없어야 한다.

○ 모든 소프트웨어는 라이센스를 포함한 정품으로 납품하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다. 이 경우 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 최신 버전을 납품하여야 한다.

○ 납품되는 H/W와 S/W의 영문 매뉴얼 외에 한글로 작성된 유지관리 및 운용을 위한 사용설명서, 장비별 운용법, 예방점검, 정비교범을 책자 및 CD로 제작하여 납품 시 제공하여야 한다.

○ 납품업체는 본 계약 수행 중에 취득한 일체의 사항(규격서, 제안서, 시스템 및 구성도 등)에 대한 보안유지와 이에 따른 보안 서약서를 제출하여야 함

○ 설치 중 취득한 제반 사항에 대하여 보안을 유지하여야하며 자료를 외부에 유포할 수 없으며 이에 따른 문제발생시 계약사가 모든 민․형사상 책임을 짐

○ 계약 수행 시 사용되는 기자재중 상표권, 특허권, 지적재산권 등의 침해로 발생되는 모든 소송, 배상에 대한 책임은 납품업체가 짐

6) 도입장비 납품 및 설치

○ 납품은 계약일로부터 30일 이내에 설치 완료하며 시험운영을 거쳐 정상운영되어야 함.

○ 장비의 납품 시 파손 또는 시험 중 에러가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며 동일사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 함.

○ 시스템 설치에 필요한 소요자재, 부대비용은 납품업체가 부담하고, 작업수행 중 제반안전사고 및 설치과정에서 발생되는 행정적, 기술적 등 문제처리는 납품업체가 책임지고 처리함.

○ 시스템 설치 등 작업수행으로 인해 발생된 타 시설물의 피해 및 손상에 대하여는 납품업체가 원상복구 또는 보상해야 함.

7) 시험운영 및 검수

○ 검수는 장비설치 후 시스템이 정상 가동되는 시점에서 시행 함

○ 물품규격의 확인은 본 시방서 및 구매 규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약사는 관련 증비서류제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 함

○ 납품업체는 각 시스템 설치를 완료한 후 국토연구원의 담당자 입회하에 각종 시험을 실시하여 국토연구원에서 요구한 항목에 대하여 정상 가동함을 입증하여야 함

○ 현장 시험에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 계약사는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며 수정․보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 함

○ 검수과정 중 검증내용이 미비하여 국토연구원의 전산담당자가 자체 확인이 어렵다고 판단 될 경우, 관계기관이나 유지보수 업체에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있음

8) 교육 훈련 및 기술이전

○ 납품업체는 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 실시하여야 한다.

○ 납품업체는 시스템 및 제공된 소프트웨어에 관련된 제반기술에 대한 교육훈련계획서를 작성하여 "교육훈련계획서"를 물품납품 시 제출해야 한다. 또한 공인 교육기관의 교육쿠폰 또는 교육 이행확인서를 해당 과정 수에 따라 무상으로 제공하여야 한다.

- 교육인원 : 2명 이상

- 교육내용(비용은 계약금액에 포함되며, 물품제공자가 부담한다.)

․서버 및 DBA 교육 (공인교육기관이 시행하는 교육쿠폰 제공)

․교육용 교재 : 무상 제공

○ 시스템 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 무상으로 적극 지원하여야 한다.

9) 유지 보수

○ 무상유지보수기간은 검수일로부터 1년으로 하며, 무상유지보수기간 동안 월 1회 이상 정기 예방점검을 실시하고 점검결과 보고서를 제출하여야 하며 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

○ 장애발생 시 수리정비는 통보 후 4시간 이내에 착수, 착수 후 8시간이내 복구 완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하며 주요부품에 대해서는 예비 장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비하여야 한다.

○ 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며 디스크 등 주요부품을 설치할 때에는 반드시 구매자 전산요원의 감독 하에 이루어져야 하며 장애처리 결과 보고서를 제출하여야 한다.

○ 무상 유지보수기간에 시스템에 탑재된 S/W가 최신버전으로의 업그레이드가 필요할 때에는 무상으로 지원하여야 하며 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

○ 무상 유지보수기간에 동일 장애가 3회 이상 발생하여 구매자가 교환을 요구할 경우 동급이상의 신 시스템으로 교환 조치하여야 하며 장시간 사용 불가 시 동일이상 기종으로 대체 설치하여 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

○ 무상유지보수기간 중 구매자의 사정으로 장비를 이전설치 하고자 할 경우에 해당시스템을 무상 이설 하여야 하며, 타 시스템과의 구성을 추가로 할 경우에는 기술 지원을 하여야 한다. 또한, 무상유지보수기간 이후에라도 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술지원을 요구할 경우 적극 지원하여야 한다.

○ 소프트웨어의 보완 및 기술지원 시스템에 탑재된 소프트웨어와 관련 최신버전으로 업그레이드 가 필요할 때에는 무상으로 지원하고, 구매자가 요구할 경우 기능 개선 및  보완 작업을 실시하여야 하며 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

[붙임1] 도입대상 하드웨어 및 소프트웨어 세부규격

1) 웹서버

품 목	사 양	수 량
웹서버	- Quad-Core Intel® Xeon ™ E5320 Processor * 2EA 이상 - 8MB (2 x 4MB) Level 2 cache 이상 - 6GB 이상 (Max 64GB Support) 이상 - Internal SAS Type 146GB 10K x 4 EA(Max 8ea Support) - Smart Array P400/256MB Controller 이상 - Four standard PCI-Express x4 slots, 이상 one 64-bit/133MHz non-hot plug PCI-X slots 이상 - 10/100/1000MB/sec Ethernet 2Port 이상 - Qlogic 2GB HBA(PCI-E) * 1 EA 이상 - DVD-ROM : 1개 이상 - 1000W Hot Plug Redundant Power Supply * 2EA 이상 - Rack Type(2U) 이상	1식
상용S/W	- Windows 2003 Server 이상	1개

2) 컨텐츠 저장용 스토리지

품 목	사 양	수 량
스토리지	- 30,000 IOPs 이상 - Ultra3 및 U320 SCSI Interface 지원 - SCSI Disk 및 SATA Disk를 혼합하여 구성 가능 - Controller 당 512MB 이상의 Cache 지원(Dual Controller) - 56 SCSI, 96 SATA or mixed 지원 - Controller 의 이중화 - Physical 1.8 TB (300GB * 6EA) 이상 - FAN 및 Power 이중화 - Web 기반의 On-line Configuration 지원 - Advanced Data Guarding technology (RAID ADG) 지원 - Windows 환경에서의 이중화 지원	1식

3) L7 스위치

품 목	사 양	수 량
L7스위치	- Gigabit Fiber 타입 GBIC 포트 4개 이상 지원 - 10/100/1000 Gigabit Ethernet 포트 16개 이상 지원 - 44Gbps 이상 스위칭 백플레인 지원 - H/W 전용 ASIC을 통한 고성능 세션 처리 제공 - 멀티 OS 및 로그저장을 위해 80GB 이상의 하드디스크와 4GB이상의 메모리 지원 - 초당 220,000세션 이상의 L4 처리 성능 지원 - 초당 75,000Request 이상의 L7 처리 성능 지원 - 최대 동시처리 커넥션 8백만 이상 지원 - HTTP 및 다양한 애플리케이션(BEA, Oracle 등)에 따른 지능형 애플리케이션 스위칭 기능지원 - 정교한 모니터링을 통한 다향한 애플리케이션(SQL, SIP ,LDAP, XML/SOAP 등)과 콘텐츠 분석을 통한 헬스체크 기능 지원 (EAV, ECV) - 서버 용량 증대 및 사이트 응답 능력 향상를 위한 TCP OnConnect 기능지원 - 서버 통신 오류발생 시 Redirection 기능지원 - SSL 가속기 기능(핸드쉐이크 및 데이터 암/복호화 지원) 100Tps 지원 - 서버 가용성을 위한 TCP Connection 제한을 통한 Redirection 기능 지원 - 이종 애플리케이션 인지와 연동을 가능케하는 iControl 지원 - 인터넷지연과 연결병목 현상을 최소화할 수 있는 웹 압축 기능 (5Mbps) 지원 - 사용자 응답시간 향상을 위한 로컬 웹 캐싱 기능 지원 - 다양한 네트웍크 환경 구성을 위한 Proxy Mode 및 Inline Mode 지원 - IPv6 Gateway 기능 지원 가능 - Web Cache Redirection 기능 지원 - DoS/DDoS 방어 기능 지원 - IP, Port 별 Filter 기능 지원 - 웹서버 정보 은폐기능 지원 (Resource Clocking) - 애플리케이션 보안을 위해 쿠키 암호화 기능지원	1식

4) 기타 장비

품 목	사 양	수 량
UPS	- APC Smart UPS 3K(Rack)	1식
RACK	- 제조사의 정품 42U RACK - RACK 은 PDU(16Port 이상)를 이중화하여 전원을 공급할 것 - RACK 전용 모니터(17“이상) 포함 - RACK 전용 Keyborad 및 Mouse 포함 - 서버 Console Cable 및 Console Adapter - 스토리지 연결용 LC/LC Cable 4 set 이상	1식

[붙임2]

입 찰 참 가 신 청 서
입찰공고번호		입 찰 일 자	2007년 월 일
입 찰 건 명
금번 2007년 월 일자로 공고한 정보화사업에 대한 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매∙기술용역) 입찰유의서, 입찰공고사항 을 전적으로 수락하고 붙임서류를 갖추어 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 2007년 월 일 입찰참가신청자 주 소 : 상 호 : 대표자 : (인) (주민등록번호 : ) (전 화 번 호 : ) (주관기관대표 기재) 귀하

※ 사업성격에 따라 물품구매 및 기술용역을 선택