화상회의 시스템 구축

제 안 요 청 서

2008. 5. 6

국 토 연 구 원

〔 차 례 〕

Ⅰ. 제안요청 개요	1

1. 사업명	1

2. 구축 목적 및 활용계획	1

3. 사업 내용	1

Ⅱ. 제안요청 내용	2

1. 입찰참가자격	2

2. 사업자 선정일정	2

3. 사업자 선정방식	2

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출	3

5. 유의사항	4

6. 계약체결 시 제출서류	4

7. 구축조건	5

8. 도입장비 납품 및 설치	6

9. 시험운영 및 검수	6

10. 교육 훈련 및 기술이전	7

11. 유지 보수	7

Ⅲ. 시스템 구축 기준	9

1. 회의실별 시스템 설비구축 구상도(예시)	9

2. 시스템 세부기준	10

1) 화상회의 시스템 소프트웨어 세부기준	10

2) 중회의실 구축 장비 세부기준	12

3) 세미나실 구축 장비 세부규격	15

4) Server 세부기준	18

Ⅳ. 제안서 작성요령 및 관련 서식	19

1. 제안서 작성 요령	19

1. 제안서 작성 시 유의사항	20

3. 제안서 및 입찰관련 서식	21

첨부자료	25

Ⅰ. 제안요청 개요

1. 사업명

○ 화상회의 시스템 구축

2. 구축 목적 및 활용계획

○ 연구원내 화상회의 시스템의 도입을 통해  「의사소통의 원활화 및 의사결정 방식의 투명성 제고」,  「일하는 방식 개선」,  「회의방식 개선」등 업무혁신을 추진하고자 함

○ 또한 장소와 시간에 구애 받지 않고 화상회의, 교육, 세미나 내용을 자신의 PC를 통해 쉽게 접속

- 실시간 자료의 공유가 가능하므로 화상회의 시스템을 활용하여 업무의 효율성을 개선해 나가고자 함

○ 향후 고객(국민, 공무원, 학생, 회사)을 위한 사이버강좌 개설(사이버대학), 범정부부처 및 연구기관간 교류협력사업(정례회의) 등에 활용

- 살고 싶은 도시(지역)만들기, 국토어메니티 창출 : 건교부

- 고령화에 대응한 노인주거복지 추진전략 : 재경부, 보사부

- 건강문화생태회랑 구축 전략 : 범정부부처

3. 사업 내용

○ 구축내용 : 화상회의 시스템 구축

- 화상회의 시스템을 이용한 원내 회의 및 강의 녹화, 방송(인트라넷 및 인터넷 상)체계 구축

- 범정부부처 및 연구기관간 교류협력활성화를 위한 화상회의 시스템 구축

○ 구축장소 : 국토연구원 세미나실, 중회의실

- 구축장소 현장방문 및 실사는 제안서 제출기한 내에 한하여 제안서 접수 담당자에게 연락하면 가능 (공휴일과 국토연구원이 정한 날은 제외)

Ⅱ. 제안요청 내용

1. 입찰참가자격

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격 구비

2. 사업자 선정일정

○ 입찰공고

- 2008년 5월 6일(화요일)

- 국토연구원 홈페이지 및 혁신포탈 시스템 홈페이지

○ 제안서 및 관련서류 접수마감

- 2008년 5월 16일(금요일) 17:00까지

○ 제안서 설명 및 시연회

- 2008년 5월 22일(목요일) 15:00 ~

- 국토연구원 3층 소회의실, 세미나실

※ 일정은 국토연구원의 사정에 따라 변경될 수 있음. 변경사항은 국토연구원 홈페이지에 공지

3. 사업자 선정방식

○ 입찰 및 계약 방법

- 입찰 방식 : 제한경쟁입찰 (제안서평가, 제안서설명 및 시연회 평가)

- 계약 방법 : "국가를 상대로하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조"에 근거한 협상에 의한 계약

○ 협상대상 선정방법

- 선정방법 : 제안서평가와 제안서설명 및 시연회평가를 기술평가점수 80%, 가격평가점수 20%의 비율로 적용하여 선정

- 평가항목 및 배점기준 : 첨부3. 평가항목 및 배점기준 참조.

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

○ 서류 제출기한 및 등록 장소

- 제출기한 : 2008년 5월 16일(금요일) 17:00까지

- 제출장소 : 국토연구원 3층 혁신전략팀(031-380-0138)

○ 제출서류

- 입찰참가 신청서 1부 (첨부.1)

- 기술제안서 10부 (본 제안요청서 'Ⅳ. 제안서 작성요령 및 관련서식' 참조.)

- 가격제안서 1부 (첨부.2)

- 사업자 등록증 사본 1부

- 법인 등기부 등본 1부

- 인감증명 및 사용인감계 1부

- 입찰보증금(보증보험증서) 1부

- 위임장(대리인의 경우) 1부

- 입찰참가대리인 재직증명서 1부

○ 제출방법

- 가격제안서는 반드시 밀봉하여 제출해야 함.

- 제반 서류를 갖추어 공문(대표자의 인감날인)으로 직접 접수하여야 하며, 우편접수는 인정하지 않음

- 기한 내 미제출 시 제안의사가 없는 것으로 처리됨

○ 입찰관련 문의

- 국토연구원 혁신전략팀(031-380-0138)

○ 제안서 설명회 및 시연

- 2008년 5월 22일(목요일) 15:00 ~

- 국토연구원 3층 소회의실, 세미나실

(“국토연구원”사정에 따라 변경가능, 변경 시 홈페이지 공고)

5. 유의사항

○ 본 요청서에 명시되어 있는 모든 사항을 준수하여 제안서를 작성해야 하고 제출 시 누락된 서류, 내용이 있을 경우 심사에서 제외함

○ 낙찰자로 결정된 이후에 컨소시엄을 새롭게 구성하거나, 하청 또는 재하청 할 수 없음

○ 사업수행 완료 후 공급자의 사업수행결과가 불량한 경우 향후 국토연구원에서 수행하는 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음

○ 제안서는 사실에 입각하여 작성되어야 하며, 만약 허위 또는 부정한 사실이 확인될 경우 계약대상에서 제외 사유가 됨

○ 계약 후에라도 제안서 내용이 허위로 작성된 것이 발견되거나 제안한 내용을 충족시키지 못할 경우에는 손해배상책임은 제안서제출 사업자가 가짐

○ 본 요청서에 명시되는 않은 사항은 정부의 입찰유의사항을 준수함

6. 계약체결 시 제출서류

○  계약 후 10일 이내

- 제조사의 「제품공급 및 기술지원 확약서(Certification)」 : 원본 각 1 부

- 납품일정 및 작업공정표 1부

- 청사 출입자 명단 및 보안각서 1부

- 계약물품 구성품별 단가 명세 1부

○  납품 시

- 물품 상세 명세서, 부품별 정품 SerialNumber 인증서 1부

- 납품 S/W 제품별 라이센스 : 각 1 부

- 구성도, 설명서, 매뉴얼, 교육훈련계획서 등

7. 구축조건

○ 시스템의 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 가진다.

○ 납품하는 물품의 모든 구성품은  물품의 세부규격을 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급되어야하며, 반드시 제조사의 정품 및 신품을 공급하여야 하고 품목별 구성품은 해당 장비 제조사의 정품이어야 한다.

○ 납품․설치하는 시스템 및 관련 S/W에 대하여 H/W 구성, 통신망(LAN) 연결 등이 "갑"의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성과 기존 시스템과의 호환성에 아무런 문제없어야 한다.

○ 모든 소프트웨어는 라이센스를 포함한 정품으로 납품하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다. 이 경우 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 최신 버전을 납품하여야 한다.

○ 납품되는 H/W와 S/W의 영문 매뉴얼 외에 한글로 작성된 유지관리 및 운용을 위한 사용설명서, 장비별 운용법, 예방점검, 정비교범을 책자 및 CD로 제작하여 납품 시 제공하여야 한다.

○ 납품업체는 본 계약 수행 중에 취득한 일체의 사항(규격서, 제안서, 시스템 및 구성도 등)에 대한 보안유지와 이에 따른 보안 서약서를 제출하여야 함

○ 설치 중 취득한 제반 사항에 대하여 보안을 유지하여야하며 자료를 외부에 유포할 수 없으며 이에 따른 문제발생시 계약사가 모든 민․형사상 책임을 짐

○ 계약 수행 시 사용되는 기자재중 상표권, 특허권, 지적재산권 등의 침해로 발생되는 모든 소송, 배상에 대한 책임은 납품업체가 짐

○ 납품업체는 시스템에 포함된 일체의 장비, 소프트웨어 에 대한 사용 및 숙달교육의 책임이 있음.

○ 계약체결 후 1개월이 경과 하였더라도 시험운영 및 검수완료가 확인되지 않으면 국토연구원이 실시하는 시험운영 및 검수완료 확인 시점을 계약의 완료시점으로 한다.

8. 도입장비 납품 및 설치

○ 시스템의 구축은 계약일로부터 1개월 이내에 구축 완료하며 시험운영을 거쳐 정상 운영되어야 함.

○ 장비의 납품 시 파손 또는 시험 중 에러가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며, 동일사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 함.

○ 시스템 설치에 필요한 소요자재 및 부대비용은 납품업체가 부담함을 원칙으로 하고, 작업수행 중 제반안전사고 및 설치과정에서 발생되는 행정적, 기술적 등 문제처리는 납품업체가 책임지고 처리함.

○ 시스템 설치 등 작업수행으로 인해 발생된 타 시설물의 피해 및 손상에 대하여는 납품업체가 원상복구 또는 보상해야 함.

9. 시험운영 및 검수

○ 검수는 장비설치 후 시스템이 정상 가동되는 시점에서 시행 함

○ 물품규격의 확인은 본 시방서 및 구매 규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약사는 관련 증비서류제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 함

○ 납품업체는 시스템 설치를 완료한 후 국토연구원의 담당자 입회하에 각종 시험을 실시하여 국토연구원에서 요구한 항목에 대하여 정상 가동함을 입증하여야 함

○ 현장 시험 및 검수에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 계약사는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며 수정․보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 함

○ 검수과정 중 검증내용이 미비하여 국토연구원의 전산담당자가 자체 확인이 어렵다고 판단 될 경우, 관계기관이나 유지보수 업체에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있음

10. 교육 훈련 및 기술이전

○ 납품업체는 시스템운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 실시하여야 한다.

○ 납품업체는 시스템 , 소프트웨어, 향후사용목적에 관련된 제반기술에 대한 '교육훈련계획서'를 국토연구원과 상호 협의 하에 작성하여 물품납품 시 제출해야 한다.

○ 납품업체는 '교육훈련계획서'에 명시된 교육을 실시하여야 한다.

○ 시스템 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 무상으로 적극 지원하여야 한다.

11. 유지 보수

○ 무상유지보수기간은 검수일로부터 1년으로 하며, 무상유지보수기간 동안 월 1회 이상 정기 예방점검을 실시하고 점검결과 보고서를 제출하여야 하고 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

○ 장애발생 시 수리정비는 통보 후 4시간 이내에 착수, 착수 후 8시간이내 복구 완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하며 주요부품에 대해서는 예비 장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비하여야 한다.

○ 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며 디스크 등 주요부품을 설치할 때에는 반드시 구매자 전산요원의 감독 하에 이루어져야 하며 장애처리 결과 보고서를 제출하여야 한다.

○ 무상 유지보수기간에 시스템에 탑재된 S/W가 최신버전으로의 업그레이드가 필요할 때에는 무상으로 지원하여야 하며 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

○ 무상 유지보수기간에 동일 장애가 3회 이상 발생하여 구매자가 교환을 요구할 경우 동급이상의 신 시스템으로 교환 조치하여야 하며 장시간 사용 불가 시 동일이상 기종으로 대체 설치하여 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

○ 무상유지보수기간 중 구매자의 사정으로 장비를 이전설치 하고자 할 경우에 해당시스템을 무상 이설 하여야 하며, 타 시스템과의 구성을 추가로 할 경우에는 기술 지원을 하여야 한다. 또한, 무상유지보수기간 이후에라도 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술지원을 요구할 경우 적극 지원하여야 한다.

○ 시스템의 소프트웨어 및 기술지원 시스템에 탑재된 소프트웨어와 관련된  보완, 혹은 최신버전으로의 업그레이드가 필요할 때에는 무상으로 지원하고, 구매자가 요구할 경우 기능 개선 및  보완 작업을 실시하여야 하며 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

Ⅲ. 시스템 구축 기준

1. 회의실별 시스템 설비구축 구상도(예시)

2. 시스템 세부기준

※ 이하의 세부기준에 제시된 제품은 요구 성능을 명확히 제시하기 위한 기준으로써 제시되었음.이 기준을 충족하거나 그 이상의 성능을 갖춘 제품을 제안해야 함.

1) 화상회의 시스템 소프트웨어 세부기준

구 분	규 격	수 량	비 고
화상/문서 회의 소프트웨어	- 동시접속 사용자 수 기준 : 동시접속자 220명, 회의 20명, 세미나 200명 이상의 동시 접속 처리기능을 갖출 것. - 제품성능 기준 ▶ 화상회의 (동시･다수 개설이 가능해야 함) : 웹 상에서 개인별 ,그룹별 협업 및 화상회의 ▶ 화상 교육 및 웹세미나(동시･다수 개설이 가능해야 함) : 웹 상에서 대, 중, 소 규모의 참석자들을 위한 교육 및 웹세미나 ▶ 회의 Mode와 세미나 Mode 동시 지원 필수 ▶ 직관적인 표준 Web Page 제공. 웹페이지 내 게시판 등의 사용이 가능해야 함. ▶ 원도우즈 웹 브라우져 기반의 사용자 application이 가능해야 함. ▶ 실시간 양방향 비디오, 오디오지원 필수 ▶ 다양한 형태의 접속매체 지원이 가능해야 함. (인공위성, VDSL, ADSL, Modem, PSTN, H.323 등) ▶ IP Multicast, UDP , TCP 를 지원해야 함 (N/W 속도 및 안정성 확보측면) ▶ Firewall, Proxy 지원 필수 ▶ 진행자 비디오 화면 크기의 조정이 가능해야 함. ▶ 참석자 비디오 화면크기의 조정이 가능해야 함. ▶ 사용자 편의에 따른 영상위치 조절이 가능해야 함. ▶ 기본 16명이상의 참석자 비디오 화면을 지원해야 함. (단. 네트웍 환경에 따라 무한대 지원이 가능해야 함.) ▶ 사용자별 비디오, 오디오 품질 자동 조절 기능이 포함 되어야함. (네트웍 속도 저하시 기본 품질 자동적으로 유지, N/W 상황에 맞게 영상 전송 N/W Bacdwidth 선택 전송 가능해야 함) ▶ 벡터 방식의 이미지 전송시 실시간 2D, 3D, 동영상화면 전송이 가능해야 함 ▶ 원도우 기반의 모든 응용 S/W사용이 가능해야 함. (HWP, MS-Office, CAD/CAM,2D,3D, 훈민정음 etc..... ) ▶ H.323 장비를 지원해야 함. (별도의 추가 장비 없이 기존에 구축 되어 있는 video conferencing 시스템 과 호환성 유지 (MCU, H.323장비 등)) ▶ 설문기능 및 보고서 출력이 가능해야 함. 다양한 형태의 설문 기능이 내장되어 있어야 함. (단답형, 사지선다형, 오지선다형 등) 범용 가능한 프로그램과 연계되어 다양한 그래프 표시가 가능해야 함. ▶ 판서가 가능해야 함. ▶ 관리자 기능의 사용이 편리해야 함. 회의 초대기능, 사용자 계정 등록/삭제/수정 기능, 회의 통보기능, 인증기능, 회의시간 관리 기능, 실시간 보고서 기능 필요 ▶ 회의자료 및 교안 작성의 기능을 갖추어야 함. (화상회의 자료 및 세미나, 실시간 교육 자료 및 교안 작성 기능)	1식

구 분	규 격	수 량	비 고
화상/문서 회의 소프트웨어	▶ 다양한 형태의 자료를 활용할 수 있어야 함. Images(jpg,bmp,tif,pcx등), 파워포인트(이벤트 포함),애니메이션, 플래시 , HTML, 멀티미디어(MP3등), windows 지원 가능 모든형태의 자료와 연동이 가능해야함. ▶ 녹화물 보기 및 방송(웹케스팅)이 가능해야 함. ▶ 회의 개설, 세미나 개설, 접속자 분석 등 통계 분석 기능이 제공되어야 함. ▶ 사용자 정보에 따른 3가지 이상 권한 부여가 가능해야 함. (DB 정보에 맞는 권한부여, Only 회의 참석자, 회의 개설자, 관리자) ▶충분히 서버와 연동되어 충실한 보안 환경을 지원 및 제공해야 함. ▶TCP 포트를 이용하여 UDP 의 성능으로 오디오 및 비디오 데이터 교환이 가능해야 함.(Multicast & Unicast ) ▶전체, 개인별 채팅기능이 제공 되어야 함. (채팅창 확장가능, 채팅내용 저장 등) ▶실시간 원격제어가 가능해야 함 ▶실시간 데이터의 공유를 지원해야 함은 물론 시스템에 무리가 없어야 함. ▶다양한 품질의 화면전송이 가능해야 함 (원거리 사용, 사용자 시스템 등에 간섭에서 될 수 있는 한 자유로울 것.) ▶Firewall, Proxy의 간섭을 최대한 받지 않는 프로그램일 것. (설치 이외의 다른 설정간섭이 최대한 적은 프로그램일 것.) -주요규격제한 ( 이하 규격제한 이상의 제품만 허용) ▶MPEG 규격 : MPEG1, MPEG2, MPEG4 ▶Bandwidth : Audio : 4kbps - 64kbps Video : 25kbps - 1Mbps application sharing : 2 kbps - 64kbps 채팅 & 메시지 : 2kbps - 5kbps ▶Video Codec : H.263, H.264+ ▶Video 품질 : 10kb/s - 1M/s in 1/4 QCIF, QCIF(176× 144) CIF(352× 288) ▶Video 변경가능 품질 : 30kb/s,60kb/s,80kb/s,120kb/s,150kb/s 200kb/s,500kb/s, 1Mb/s ▶Audio Codec : GSM, G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.729 G.729a ▶음성 대역폭 : 7KHz 이상 ▶application sharing : Object 기반의 vector방식지원 T.120 bitmap 방식지원 ▶PSTN gateway support (option) ▶H.323 support ▶SIP gateway support (option) ▶Port : 80(HTTP), 443(HTTPS) (port 변경가능) ▶supported proxy types : HTTP Proxy, Plain HTTP, SOCKS ver. 4 and ver. 5 ▶ Support NOS : Windows 2000 Server 이상 ▶ Support DB : MS-SQL 2000 이상

2) 중회의실 구축 장비 세부기준

구 분	규 격	수 량	비 고
영상장치	▶ Camera (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) 216x Zoom Ratio : (18x Optical, 12x Digital) Wide-Range, High-Speed Pan/Tilt Pan angle: -170º to +170º (max. pan speed: 100º/s) Tilt angle: -30º to +90º(max. tilt speed: 90º/s) Superb Picture Quality With EXview HAD CCDTM Sensor Minimum illumination: 1 lx Horizontal resolution:470 TV lines (EVI-D70), 460 TV lines (EVI-D70P) Ceiling-Mount or Desktop Installation RS-232C or RS-422 Serial Control(VISCATM Command) Auto ICR Function Alarm Function Auto Power-Off/Night Power-Off Function Daisy Chain Capability(Up to Seven Cameras) Six-Position Preset Multi-Function IR Remote Commander® Unit EVI-D30/D31 Emulation Mode 37mm Mount for Optional Wide	3대
영상 집합시스템	▶ 영상 집합 장치 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) 본 기기의 후면에 있는 전원코드를 이용하여 전원을 공급가능 후면의 RS-232로 3개의 입력과 출력을 주고 받을 수 있음. 후면의 접점신호포트를 이용해서 터치마이크, 매트 센서등 32개의 트리거를 연결할 수 있음 후면의 접점포트이외에도, 외부접점포트를 이용할 때에는 별도의 접점 포트 제어장치를 이용하여 RS-232로 연결하여 사용할 수 있음 본 기기의 전면에 실장된 LCD 창과 LED 표시장치를 이용하여 동작 상태 확인이 가능 2U 랙 장착형 여러 대의 동일 또는 이종간의 카메라를 동시 또는 복합적으로 연결하여 제어 가능 전면의 버튼을 통한 팬, 틸트, 줌 컨트롤 별도의 사용자 맞춤 프로그램 개발 용역 포함 데이터 입출력 : 1개의 RS-485, 3개의 RS-232 포트 비디오 입력 : 3 콤포지트 비디오 출력 : 1 콤포지트 카메라 콘트롤 : 상/하/좌/우, 줌 입력 장치 : 32개의 외부버튼 지원,16개의 로직 마이크 지원, RS-232 지원 회의용 마이크 시스템 지원 LCD 표시창 : 2 라인, 16 글자표현 무게 : 4.5kg 크기 : W 482mm x H 88mm x D 280mm 전원 : 12 VDC, 1A	1대	3개 영상신호 동시처리

구 분	규 격	수 량	비 고
영상장치 컨트롤시스템 및 음성 컨트롤시스템	▶영상 콘트롤 장치 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) 송신기에는 버튼이 부착되어 있으며, 무선터치가 가능하도록 설계 무선수신기는 수신기당 최대 700채널의 송신기를 수신 별도의 안테나가 장착 A. Main receiver Receiver receives button signals FM-type superior quality Maximum 700 buttons are connectible Numbers configurable- Transmittable to pagers Neighboring area interference prevention function (channel)application Open Field 100 M. possibility(223.150MHz) 12 VDC power supply. RS232C connection to Controstar’s preset input interface or pin type contact closure Controller’s preset input B. Button Outstanding design FM-type superior quality Integrated lights used for dark environments Maximum 700 buttons can be configured Different types of buttons	1대	기존 보유 음향장비 연동 필수
Echo Canceller	▶에코 제거 장치 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) Audio Performance Conditions : Unless otherwise specified, all measurements are performed with a 22 Hz to 22 kHz BW limit (no weighting). Frequency Response: 20 Hz to 15 kHz ±2 dB Noise (EIN): -125 dBu, 15 kHz BW, max gain,Rs=150 ž, THD+N: <0.1%, SNR: 65 dB re 0 dBu, Dynamic Range: 85 dB Telco Audio Performance: Frequency Response : 250 Hz to 3.3 kHz, ±2 dB (AGC disabled), SNR: >60 dB re -15 dBm on/off the, telephone line, THD+N: <0.2%, 250 Hz to 3.3 kHz(AGC disabled) Pre-emphasis: +4 dB @ 2 kHz, TEC tail time: 31 ms, TEC null: 55 dB nominal Telco Line : RJ-11 connector, POTS line or analog extension from PBX Telco Set : RJ-11 connector, Connect analog telephone set, A-lead supervision provided RS-232 : DB-9 female, 9,600/19,200/38,400 baud rate, 8 bits, 1 stop, no parity, Hardware flow control on (default)/off Control/Status : DB25 female, Inputs: active low (pull to ground), Outputs: open collector, 40 VDC max, 40 mA each, +5 V pins (2), 300 mA each Mic/Line Input : Push-on terminal block, balanced, bridging, Impedance: 5 kž, Nominal Level: adjustable -55 dBu, 0 dBu, Maximum Level: -33 dBu, +20 dBu, Echo Cancellation: 120 ms tail time (works with 12 dB of room gain), Phantom Power: 24 V, selectable AUX In : Push-on terminal block, balanced, bridging, Impedance: 20 kž, Nominal Level: 0 dBu, Maximum Level: 19 dBu 4-Wire/Video Codec In : Push-on terminal block, balanced, bridging, Impedance: 20 kž, Nominal Level: 0 dBu, Maximum Level: 19 dBu Line Output : Push-on terminal block, balanced, bridging, Impedance: 50 ž, Nominal Level: 0 dBu Maximum Level: 19 dBu AUX Output : Push-on terminal block, balanced, bridging, Impedance: 50 ž, Nominal Level: 0 dBu Maximum Level: 19 dBu 4-Wire/Video Codec Out : Push-on terminal block, balanced, bridging, Impedance: 50 ž	1대	기존 보유 음향장비 연동 필수

구 분	규 격	수 량	비 고
Echo Canceller	▶에코 제거 장치 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) Nominal Leve l: 0 dBm, Maximum Level: 19 dBu Speaker Output : Binding post; 5 W max into 4 ž Power Input Range : Auto-adjusting, 100-240 VAC; 50/60 Hz Power Consumption : 30 W typical Operating Temp : 32 to 100° F/0 to 38° C Humidity : 15% to 80%, non-condensing Control S/W : G-Ware
Sound Card	▶Sound Card (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) sampling rates : 24-bit Digital-to-Analog conversion during playback in 16 or 24 bit with up to 48kHz in 5.1 mode stereo mode : up to 96kHz in . Quality : SPDIF1 (Sony/Philips Digital Interface) out with up to 24-bit at 96 kHz Supports Windows XP SP2. or Windows Vista.	1대	데스크탑 및 노트북 음향장비 연동 필수
Capture Device	▶영상 Capture 장치 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) video digitizer : turns analog video into digital video Turns speed : 30 images/second USB (1.1 or 2.0) bus. Videoconference Support Desktop Publishing Capture : 24-bit, TIFF, JPEG, BMP in color or black/white.	1대	데스크탑 및 노트북 연동 필수

3) 세미나실 구축 장비 세부규격

구 분	규 격	수 량	비 고
영상장치	▶ Camera (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) 216x Zoom Ratio : (18x Optical, 12x Digital) Wide-Range, High-Speed Pan/Tilt Pan angle: -170º to +170º (max. pan speed: 100º/s) Tilt angle: -30º to +90º(max. tilt speed: 90º/s) Superb Picture Quality With EXview HAD CCDTM Sensor Minimum illumination: 1 lx Horizontal resolution:470 TV lines (EVI-D70), 460 TV lines (EVI-D70P) Ceiling-Mount or Desktop Installation RS-232C or RS-422 Serial Control(VISCATM Command) Auto ICR Function Alarm Function Auto Power-Off/Night Power-Off Function Daisy Chain Capability(Up to Seven Cameras) Six-Position Preset Multi-Function IR Remote Commander® Unit EVI-D30/D31 Emulation Mode 37mm Mount for Optional Wide	1대
음향 시스템	▶믹서 장치 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) 제품크기 : W 438mm x H 260 x D 45mm 전원 : AC 100,240V ; 50/60 Hz 소비전력 : 30 W Controlstar 콘트롤러와의 연동가능 마이크 입력 기능 : 3단계 입력이득 조정가능, 마이크레벨 입력, 라인레벨 입력, 팬텀파워기능 에코 캔슬러 온/오프 기능, 노이즈캔슬러 온/오프 기능, 필터기능(All Pass, Low Pass, High Pass), Notch필터, 프리이큐기능 개별 뮤트 온/오프, 버튼을 이용한 원격 뮤트 온/오프, 체어맨 마이크 오버라이드 기능, 자동이득조정기능, 오토믹서 기능, 퍼스트 마이크 프라이어리티 기능 스피커 볼륨이 크면 마이크를 게이트 온하게 하지 않는 기능(PA Adaptive기능) 입력 : 마이크입력 8, 라인입력 4 출력 : 라인출력 12 매트릭스 파라미터: 내부 32x32 matrix, 12 오디오 in/out, 12 익스팬션 버스in/out, 프로세싱블록: 채널별 딜레이, 크로스오버, 콤프레싱기능 내장 랜선을 이용한 확장 연결 가능 8채널 어코스틱 에코 캔슬링 기능 RS-232 포트 버튼 및 LED 출력 포트 24핀 전면패널을 이용한 콘트롤 가능, LCD 창 내장 셋업 프로그램 : G-ware 제공	1대

구 분	규 격	수 량	비 고
마이크	▶마이크 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) ELEMENT : Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser POLAR PATTERN : Half-cardioid (cardioid in hemisphere above mounting surface) FREQUENCY RESPONSE : 30-20,000 Hz LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 18 dB/octave OPEN CIRCUIT SENSITIVITY : –34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa IMPEDANCE : 200 ohms MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL : 130 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. DYNAMIC RANGE (typical) : 104 dB, 1 kHz at Max SPL SIGNAL-TO-NOISE RATIO : 68 dB, 1 kHz at 1 Pa PHANTOM POWER REQUIREMENTS : 11-52V DC, 4 mA typical SWITCHES Touch-sensitive control: on/off; Switch function : touch on/off, momentary on, momentary off; Flat, roll-off WEIGHT : p9.3 oz (264 g) DIMENSIONS : 4.25" (108.0 mm) long, 3.31" (84.0 mm) maximum width, 0.91" (23.0 mm) height OUTPUT CONNECTOR : TB3M-type CABLE : 25.0' (7.6 m) long, 0.13" (3.2 mm) diameter, 2-conductor, shielded cable with TA3F and XLRM-type connectors OPTIONAL INTERCHANGEABLE ELEMENTS : UE-H hypercardioid (100°); UE-O omnidirectional (360°) ACCESSORY FURNISHED : Soft protective pouch	8대
Audio AMP	▶Audio Amp (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) Sensitivity (volts RMS) for full rated power at 4 ohms : 1.25 Frequency Response (at 1 watt, 22 Hz - 20 kHz) : +0 dB, –1 dB Signal to Noise Ratio below rated power (20 Hz to 20 kHz, inputs terminated) A-weighted, below rated power : 100dB, No weighting, below rated power : > 95 dB Total Harmonic Distortion (THD) at 1 full bandwidth power, from 20 Hz to 1 kHz : < 0.5% Intermodulation Distortion (IMD) 60 Hz and 7 kHz at 4:1, from full rated output to –30 dB : < 0.3% Damping Factor (8 ohm): 10 Hz to 400 Hz : > 200 Crosstalk (below rated power) at 1 kHz : -75dB, at 20 kHz : –50 dB Input Impedance (nominal) (balanced, unbalanced) : 20 kilohms, 10 kilohms Load impedance Stereo : 4-8 ohms, Bridge mono : 8 ohms AC Line Voltage and Frequency Configurations Available (± 10%) : 120 VAC 60 Hz, 100 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 50 Hz, 230-240 VAC 50 Hz Ventilation : Flow-through ventilation from front to back Cooling : Internal heat sinks with forced-air cooling Air Volume Requirements (per minute per unit) : 80.15 ft3 (2.27 m3)	1대

구 분	규 격	수 량	비 고
Sound Card	▶Sound Card (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) 24-bit Digital-to-Analog conversion during playback in 16 or 24 bit with sampling rates of up to 48kHz in 5.1 mode and up to 96kHz in stereo mode. 24-bit Analog-to-Digital conversion during recording in 16 or 24 bit with sampling rates up to 96kHz SPDIF1 (Sony/Philips Digital Interface) out with up to 24-bit at 96 kHz quality. Supports Windows XP SP2. or Windows Vista.	1대
Speaker	▶Speaker (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) Sensitivity (volts RMS) for full rated power at 4 ohms : 1.25 Frequency Response (at 1 watt, 22 Hz - 20 kHz) : +0 dB, –1 dB Signal to Noise Ratio below rated power (20 Hz to 20 kHz, inputs terminated) A-weighted, below rated power : 100dB, No weighting, below rated power : > 95 dB Total Harmonic Distortion (THD) at 1 full bandwidth power, from 20 Hz to 1 kHz : < 0.5% Intermodulation Distortion (IMD) 60 Hz and 7 kHz at 4:1, from full rated output to –30 dB : < 0.3% Damping Factor (8 ohm): 10 Hz to 400 Hz : > 200 Crosstalk (below rated power) at 1 kHz : -75dB, at 20 kHz : –50 dB Input Impedance (nominal) (balanced, unbalanced) : 20 kilohms, 10 kilohms Load impedance Stereo : 4-8 ohms, Bridge mono : 8 ohms AC Line Voltage and Frequency Configurations Available (± 10%) : 120 VAC 60 Hz, 100 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 50 Hz, 230-240 VAC 50 Hz Ventilation : Flow-through ventilation from front to back Cooling : Internal heat sinks with forced-air cooling Air Volume Requirements (per minute per unit) : 80.15 ft3 (2.27 m3)	1식
Capture Device	▶영상 Capture 장치 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) video digitizer : turns analog video into digital video Turns speed : 30 images/second USB (1.1 or 2.0) bus. Videoconference Support Desktop Publishing Capture : 24-bit, TIFF, JPEG, BMP in color or black/white.	1대	데스크탑 및 노트북 연동 필수
삼각대	▶카메라 지지 삼각대 (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) 최대하중 : 약 3Kg 최대높이 : 약 1,441MM 상하각도 : 상 60도, 하 90도 무게 : 약 1.2Kg 높이 : 약 548mm 재질 : Aluminum, ABS, POM, PC, PS	1대

4) Server 세부기준

구 분	규 격	수 량	비 고
표준 Web / DB Server	▶표준 Web / DB Server (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) - x3550,Xeon 1.86GHz 1067MHz L2 4MB DC,1GB, SS SATA Open - Dual port Broadcom 5708 Gigabit Ethernet - 500GB Hot swap SATA II - RS-232C or RS-422 Serial Control - Windows Svr Std 2003 Std 2003 DSP - SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 Korean - OLP NL Qualified - Additional : Intel 5120 1.86GHz 1066MHz 4MB L2 Cache Xeon Processor- x3550 IBM 1GB(2x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FDIMM 667MHz	1대	1U Rack Type
영상 / 음성 관리 Server	▶영상 / 음성 관리 Server (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) - x3550,Xeon 1.86GHz 1067MHz L2 4MB DC,1GB, - SS SATA Open - Dual port Broadcom 5708 Gigabit Ethernet - 500GB Hot swap SATA II - RS-232C or RS-422 Serial Control - Windows Svr Std 2003 Std 2003 DSP - Additional : Intel 5120 1.86GHz 1066MHz 4MB L2 Cache Xeon Processor- x3550 IBM 1GB(2x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FDIMM 667MHz	1대
자료 및 Data / Connection 관리 Server	▶자료 및 Data / Connection 관리 Server (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) - x3550,Xeon 1.86GHz 1067MHz L2 4MB DC,1GB, - SS SATA Open - Dual port Broadcom 5708 Gigabit Ethernet - 500GB Hot swap SATA II - RS-232C or RS-422 Serial Control - Windows Svr Std 2003 Std 2003 DSP - Additional : Intel 5120 1.86GHz 1066MHz 4MB L2 Cache Xeon Processor- x3550 IBM 1GB(2x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FDIMM 667MHz	1대
녹화 Server	▶녹화 Server (이 제품 이상 또는 동일한 성능을 가진 장비일 것) - Xeon 3.0 GHz 이상 - 1GB RAM 이상 - 72GB HDD 이상 - 100/1000 Mbps NIC * 1 - CD-ROM - Windows 2000 SVR 이상	1대

Ⅳ. 제안서 작성요령 및 관련 서식

1. 제안서 작성 요령

작 성 목 차	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안개요	▷ 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 제안요청에 맞추어 제안의 특징 및 장점 등 성공적 사업수행전략 및 제안업체의 입장을 요약하여 기술
Ⅱ. 제안업체 일반현황
1. 일반현황	▷ 본사업과 관련한 제안사의 일반현황 및 주요연혁 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액	별지 제1호 별지 제2호
2. 조직 및 인원현황	▷ 제안사의 공동도급 업체별 조직구성 및 전문인력 보유현황
3. 사업수행조직체계	▷ 본 사업과 관련된 과업수행조직 구성도 ▷ 사업책임자 및 부문별 사업책임자의 자격 및 경력(사업수행실적) ▷ 참여기술자의 자격 및 경력 요약	참여자 이력사항은 별지 제4호
4. 주요 사업실적	▷ 본 사업과 관련이 있는 사업 구축 실적과 시스템 개발 실적을 제시	별지 제3호
Ⅲ. 시스템 구축 부문
1. 시스템 구축전략	▷ 본 사업에서 구축할 시스템의 특징 제시, ▷ 본 사업의 구축 일정
2. 시스템 구축방안	▷ 시스템 구축방향과 목표시스템 및 기능구성을 제시 ▷ 제안 시스템의 장점 제시 (확장성, 연계성, 범용성 등)
3. 시스템 구성방안	▷ 본 사업의 요구사항에 맞는 목표시스템의 물리적 구성도, 납품할 장비(H/W, S/W)의 세부사양 및 제안요구사항 충족도, 제품특징을 제시 ▷ 본 사업에서 납품할 장비의 도입일정 및 설치방안에 대해 기술	요구사항은 '시스템 세부기준'참조
4. 향후 시스템 발전방향	▷ 본 사업에서 구축될 시스템의 향후 발전 및 개선방향에 대하여 구체적으로 제시
Ⅴ. 사업관리부문
1. 사업수행조직	▷ 본 과업의 수행조직 및 투입인력의 수행업무, 수행기간, 직책 등을 포함한 인력투입계획 기술
2. 품질보증방안	▷ 시스템 및 소프트웨어의 품질을 보증할 수 있도록 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시
3. 사업관리방안	▷ 본 과업을 수행하기 위한 보고체계, 자원관리, 진도관리, 보안관리, 형상관리, 문서관리 등 관리요소의 수행방안을 제시

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅵ. 지원부문
1. 시험운영방안	▷ 개발될 각각의 응용시스템별 중간검사, 시험운영의 방법, 내용, 일정, 수행조직을 제시
2. 교육훈련방안	▷ 사용자, 관리자에 대한 교육내용, 기간, 장소, 인원 등을 다양하고 자세하게 제시
3. 유지보수방안	▷ 무상 유지보수 기간, 장애처리절차, 무상/유상 유지보수 체계, 계획 등의 종합적인 방안을 제시
4. 비상대책방안	▷ 준공 후 업무 추진시 발생할 수 있는 비상사태에 대한 대응 방안을 제시하고 자료의 손실을 방지하는 백업 및 복구대책을 제시
Ⅶ. 기타	▷ 본 사업의 목적을 위해 필요시 위 항목에 명시되지 않은 기타사항 또는 추가제안 등에 대하여 제시

2. 제안서 작성 시 유의사항

○ 기본서류의 크기는 A4 크기로 통일(초과 시 A4 크기로 접어서 제출)

○ 제안서의 크기는 자유롭게 할 수 있으나 가급적 A4 크기로 통일하되 지질은 표지와 내지 모두 백상지로 하고 제본은 좌편철로 함(가로, 세로 모두 가능)

○ 제안서에 포함되는 '관련서식'들은 본 제안요청서에 있는 서식을 사용하거나 '관련서식'을 참조하여 작성(형식은 유지)

○ 제안서의 글씨체는 '한컴돋움'으로 작성해야 하나 제안서 안의 표의 경우 식별을 위해 다른 글씨체로 작성가능

○ 위 표의 '3. 시스템 구성방안'의 '세부사양 및 제안요구사항 충족도, 제품특징'에 해당하는 항목은 표로 제시함을 원칙으로 하며, 부가설명은 "개조식[個條式]"으로 작성

○ 제안서의 목차는 '제안서 작성요령'의 '제안서 목차'를 참조하여 작성하나 세부항목의 목차는 가, 1), (1), ① 등을 사용하여 제목을 표기해야 함.

○ 제안서내의 모든 그림은 그림 안의 글이 모두 육안으로 확인 가능해야 하며, 확인가능여부가 불확실할 경우 별도로 첨부해야 함, (구상도 등)

3. 제안서 및 입찰관련 서식

[별지 제 1 호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

[별지 제 2 호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금
매 출 액	⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문
	합 계

-  공동수급의 경우에는 주계약자의 자본금 및 매출액을 기재한다.

-  창업 3년 이내의 업체는 기재 가능한 연도까지만 자본금 및 매출액을 기재한다.

[별지 제 3 호 서식]

주요사업실적

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

- 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재한다.

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

- 최근 3년간 공공기관 납품실적은 필히 기재해야 한다.

[별지 제 4 호 서식]

참여인력 이력사항

성명			소 속		직 책		연 령	세
학력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본사업참여임무				사업참여기간			참여율	%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발주처	비고

[첨부 1]

입찰참가신청서
입찰공고번호			제 호	입찰일자			년 월 일
입찰참가건명			「화상회의시스템 구축」입찰
입찰보증금	보증 금액	일금 원정 (￦ )			사용인감	본 건의 입찰 및 계약에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
	보증 금율	입찰금액의 5/100 이상
	납부 방법	보증보험증서
본인은 금번 귀원이 실시하는 입찰에 있어 귀원이 제시하는 입찰유의사항, 입찰내역 및 계약조건을 전면 수락하고, 붙임 서류를 구비하여 입찰에 참가하고자 합니다. 붙임 1. 사업자등록증 사본 1부. 2. 입찰보증금(보증보험증서) 1부. 3. 법인등기부등본 1부. 4. 인감증명원 및 사용인감계 각 1부. 5. 위임장(대리인 참여시) 및 재직증명서 각 1부. 끝. 2008. 4. . 신 청 자 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인) 법인인감 법인등록번호 : 전 화 번 호 : 국토연구원장 귀하

[첨부 2]

가 격 제 안 서
사 업 명		화상회의 시스템 구축
발 주 기 관		국토연구원
제 안 기 관
용 역 기 간		～ ( ) 개월
제 안 금 액		일금 원 (￦ )
	구 분		금 액	비 고
	수행용역비			부가세 포함
	기타 재료비 등			부가세 포함
	합계			부가세 포함
	제안금액			부가세 포함
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 세부내역 및 금액산출 근거표 년 월 일 주관사업자 : 직인 국 토 연 구 원 장 귀하

[첨부 3]

(1) 설명 및 시연회 평가항목 및 배점기준

구분	평가항목	배점기준
구성	화상회의 및 웹세미나 용도로 별도구성이 되어있는가?	10
	동시에 100개 이상의 별도 회의실(교육실)구성이 가능한가?
	표준 Web Page형태로 Application단이 구성되어 있는가?
영상	최신 영상코덱인 H.264+ 코덱을 사용하고 있는가?	10
	참석자 및 진행자 화면크기가 3단계 이상으로 지원이 가능한가?
	참석자의 영상위치를 자유롭게 이동이 가능한가?
	참석자 비디오 화면지원이 50개 이상 가능한가?
	진행자 및 참석자의 N/W 상황에 맞춰 영상을 조절할 수 있는가?
	벡터 방식의 이미지 전송이 가능한가?(N/W 소모량 최소)
음성	음성대역폭이 7Khz 이상 지원이 가능한가?	10
	최신 음성코덱인 G.711, 722, 723, 729의 지원이 가능한가?
	동시에 30명 이상의 음성지원이 가능한가?
	진행자에 의해 음성품질 조절이 자유롭게 가능한가?
네트웍	IP Multicast TCP, UDP지원이 가능한가?	10
	1인 접속시 Network Bandwidth 사용 용량은 얼마인가?
	N/W환경을 Layer로 구분하여 다양한 형태로 접속이 가능한가?
보안	SSL,128bit 암호화 지원이 가능한가?	10
	DRM기능을 내장하고 있는가?
	Firewall, Proxy 통과가 가능한가?
서버	Mash 구조로 설치가 가능한가?(다중서버)	10
	MS-SQL 등 DB구조를 가지고 있는가?
	영상, 음성,콘텐츠, 녹화등 분산서버 설치가 가능한가?(분산서버)
연동	PSTN을 통한 전화회의 참석이 가능한가?	10
	H.323 하드웨어 화상회의 모듈이 연동이 가능한가?
	LMS, KMS, 메신져 등 다양한 형태의 연동이 가능한가?

구분	비교항목	배점기준
기능	강의중 파일 삽입이 가능한가?	30
	채팅 기능(모든참석자/특정참석자)을 지원하는가?
	모든 형태의 교안파일 형태를 지원하는가?
	회의 및 강의에 대한 녹화가 가능한가?
	다른 시스템과의 연동을 위한 API Toolkit 지원하는가?
	설문조사 기능을 보유하고 있는가?
	발언권 제어가 가능한가?
	보조 진행자 지정이 가능한가?
	부서별 개인별 카테고리/ 보기가 가능한가?(트리구조)
	손들기 기능을 지원하는가?
	원격PC 제어 기능을 보유하고 있는가?
	웹공유가 가능한가?
	응용프로그램 공유 시 제어 권 양도가 가능한가?
	이벤트 당 최대 동시접속자 수가 200명 이상 가능한가?
	자동 비디오 품질 제어기능을 보유하고 있는가?
	자동 자료 Pre-push 기능을 지원하고 있는가?
	진행자 에게 Text로 질문이 가능한가?
	진행자 응용프로그램 공유 시 참석자 사용 권한부여가 가능한가?
	참석자 PC 제어 공유 기능을 보유하고 있는가?
	채팅 및 비밀채팅이 가능한가?
	화이트 보드 기능을 보유하고 있는가?
	3D 화면에 대한 공유가 가능한가?
	관리자 기능중 실시간 보고서 기능을 보유하고 있는가?
	Polling(Yes/No)기능을 보유하고 있는가?
	Time Coded 실시간 동기화 전달 기능을 보유하고 있는가?

(2) 제안서 평가항목 및 배점

대항목	중항목	평가요소	배점기준
개발계획부문	유사분야에서의 구축경험	- 구축경험의 유사성 - 구축경험 건수 및 시기	20
	개발대상사업의 이해도	- 구축목표 및 내용의 이해도 - 문제파악의 정확성 - 업무분석체계의 명확성 - 목표시스템 구성의 적정성 - 제안요청서와의 부합성
기능부문	제안 물품의 기능 및 성능	- 기능요구 충족도 - 성능요구 충족도 - 운용요구 충족도	30
	제안 솔루션의 기능 및 성능	- 기능요구 충족도 - 성능요구 충족도 - 운용요구 충족도 - 차후 기능 확장 가능성
관리부문	사업수행조직	- 조직체계의 적정성 - 참여인력의 적정성	30
	품질보증방안	- 품질보증계획의 적정성 - 품질보증인력의 자질 - 사업자 품질보증 능력
	관리방법론	- 위험관리 방안의 적정성 - 자원관리 방안의 적정성 - 진도관리 방안의 적정성 - 보안관리 방안의 적정성 - 형상관리 방안의 적정성 - 문서관리 방안의 적정성
지원부문	시험운영	- 시험운영 방법의 적정성 - 시험운영 내용의 적정성 - 시험운영 일정의 적정성 - 시험운영 조직의 적정성	20
	교육훈련	- 교육훈련 방법의 적정성 - 교육훈련 내용의 적정성 - 교육훈련 일정의 적정성 - 교육훈련 조직의 적정성
	유지보수방안	- 유지보수 계획의 적정성 - 유지보수 조직의 적정성 - 유지보수 절차의 적정성 - 유지보수 범위의 적정성 - 유지보수 기간의 적정성
	기밀보안	- 기밀보안 체계의 적정성 - 기밀보안 대책의 확신성 - 저작권존중여부
	비상대책	- 백업/복구 대책 - 장애대응 대책