「차세대 디지털통합공간 실험사업」기술용역 - 과업지시서 -

2009. 10. 28

목        차

I. 과업의 개요	1

1. 과업명	1

2. 과업의 배경	1

3. 과업의 필요성	1

4. 과업의 목적	2

5. 과업의 범위	3

6. 용역예정금액	3

7. 필수 기술요소	3

II. 과업의 세부내용	4

1. 실험구축 개요	4

2. 부문별 과업 세부내용	4

III. 과업수행지침	8

1. 일반지침	8

2. 설계변경조건	9

3. 자료적용	10

4. 보안사항	10

IV. 보고 및 성과품	11

1. 보고	11

2. 성과품 제출	12

I. 과업의 개요

1. 과업명

◦『차세대 디지털통합공간 실현방안 연구(Ⅰ)』기술용역

2. 과업의 배경

◦ 21세기 디지털융합의 시대에 ‘공간정보(Spatial Information)’가 가진 핵심적 위상과 역할을 재정립하여 그 활용도를 극대화하고 관련 융합산업을 창출‧지원

◦ 디지털융합시대에 부응한 공간정보와 타 분야 콘텐츠 간 자유로운 융합적 활용으로 우리나라 국토공간 활용의 신 패러다임을 제시함

◦ 기술적 측면에서, 국토관리를 위한 우리나라 공간정보기술 개발의 지향점이 u-GIS, 실시간 정보 활용 및 국토 공간 관리의 첨단화 등에 있어, 이들 기술 발달을 적시에 활용한 효율적 국토공간조성

◦ 서비스의 측면에서, 무한 가치가 내재된 국토 공간정보를 문화, 환경, 역사 등 타 콘텐츠와의 접목으로 신 융합콘텐츠를 발굴하고, 실수요 기반의 질 높은 대국민 국토정보서비스를 실현

3. 과업의 필요성

◦ 기존 u-City사업에서의 유비쿼터스 서비스 모델 적용 미흡

- 현재 진행되고 있는 u-City사업에서는 유비쿼터스 서비스 제공 모델이 아닌 CCTV 위주의 관제시스템으로서 유비쿼터스 서비스 환경의 적용이 미흡

◦ 기존 위치기반서비스(LBS)는 GPS 및 이동통신망을 이용하므로 실내 측위의어려움 및 과금 등 제약 사항을 가짐

- GPS에 의한 위치측위 방식은 실내 공간 등 위치 측위가 되지 않는 음영 지역이 존재하여 실내외 Seamless한 위치파악이 불가능하고 따라서 위치기반 서비스에 한계가 노출되는 문제가 있음

- 위치정보의 획득 및 수집과정에서 통신요금이 부과되는 이동통신망을 사용해야 하므로 국가적인 차원에서의 차세대 디지털 통합국토의 비전을 위한 방향은 아니며 위치 측위의 정밀도에 한계(약 500 m)가 발생함

◦ 유무선 네트워크 및 유비쿼터스 센서 네트워크(Ubiquitous Sensor Network) 기술을 절전형 Mesh Network로 구성하여 양 방향 통신을 제공함으로써 국토공간의 첨단화 및 그린화를 유도하고, 사용자의 단말 환경을 대상으로 한 유비쿼터스 위치기반서비스(u-LBS) 필요성이 증대

4. 과업의 목적

◦ 기존 물리공간의 계획적 유비쿼터스 공간화를 실현하기 위한 신 개념으로서 ‘디지털통합공간’의 실제구축을 위해 1) 목표 서비스구상, 2) 정보/콘텐츠 구축, 3) GIS기반 디지털통합공간 계획관리시스템’ 구축, 4) (휴대/내장) 정보입출력장치 구축, 5) 유무선 네트워크 및 USN 구축으로 이루어진 각 부문별 계획수립, 실제구축 및 서비스 실제구동을 통해 디지털 통합 공간 실현 실험

- 디지털통합공간이란 현실에 적용 가능한 U-IT기술을 활용하여 구현되는 ‘단위 유비쿼터스공간’, 즉 유비쿼터스공간 구현의 계획 단위의 의미를 지닌 신 개념임

◦ 본 실험 시스템을 통하여 실내·외 Seamless한 위치기반 양 방향 유비쿼터스 서비스 실험 구현을 통하여 특정 지역을 대상으로 한 차세대 디지털통합공간의 개념을 실제 구현

5. 과업의 범위

1) 시간적 범위

◦ 계약체결일 ~ 2009. 12. 31

2) 공간적 범위

◦ 안양시 일부 권역을 대상

- USN 기반 길안내 서비스

- 주변광고 서비스

- USN 기반 가족안심 서비스

6. 용역예정금액

◦ 총 200,000,000원(부가세 포함)

※ 상기 예상 용역비는 계약금액과 일부 상이할 수 있음

7. 실험구축 필수 기술요소

◦ 서버 및 단말 공간 및 위치기반 서비스 기술 : GIS 및 LBS

◦ 수요자 중심 통신 인프라 : 절전형 센서/무선통신 융합 기술

◦ 수요자 중심 개인용 단말 : 절전형 센서/무선통신 융합 기술 인프라와 통신 가능한 USIM을 장착한 공간정보 표출이 가능한 단말기

Ⅱ. 과업의 세부내용

1. 실험구축 개요

1) 차세대 디지털통합공간 정의

◦ 차세대 디지털통합공간이란, 인간의 요구에 따라 현실 · 가상공간을 넘나들며 (디지털기술, 디지털융합기술 및 유비쿼터스기술로 만들어진)첨단의 디지털콘텐츠 및 기기를 이용하여 안전하고 만족스러운 삶을 누리게 하는 디지털기반 삶의 공간을 말함

2) 차세대 디지털통합공간 구축 과정(계획, 구축, 운영관리)

◦ 가상공간 구축 -> GIS기반 디지털통합공간 계획관리시스템 구축 -> 물리공간 지능화 의사결정 -> GIS분석을 통한 목표 디지털통합공간 영역추출 -> 부문별 계획수립 및 구축 -> GIS기반 디지털통합공간 계획관리시스템 운영관리 등의 프로세스를 준수함

◦ 금번 과업은 실험구축 프로세스를 특정 공간 및 일부 서비스를 대상으로 차세대 디지털통합공간의 개념을 실험 구현함으로써 프로세스 정립에 기여하는데 있음

2. 부문별 과업 세부내용

1) 실험대상 공간서비스

◦ USN 기반 길 안내 서비스

- 본 시스템의 길안내 서비스는 차량용 길안내 서비스가 아닌 보행자를 위한 길안내 서비스로 구성해야 함

- 단말시스템은 현재 위치 및 목적지 정보를 이용하여 서버 시스템에 경로 탐색을 요청하고 응답된 경로 정보를 이용하여 길안내 서비스를 실시함

- 실시간 경로 안내는 지도를 기반으로 TBT(Turn By Turn) 또는 음성을 활용한 안내로 구성함

◦ 주변 광고 서비스

- 이동단말기를 휴대한 사용자가 이동 시 맛집 등 주변 POI 정보를 USN 망을 통해 Push 서비스 형태로 광고할 수 있도록 시스템을 구성함

- 광고되는 컨텐츠는 서비스 서버를 통하여 실시간으로 갱신될 수 있도록 서비스를 구성함

- 단말 사용자 정보를 활용하여 사용자 맞춤형 서비스 형태의 Push 서비스를 구성해야 함

- 또한 단말 사용자가 특정 서비스를 원하는 경우 단말기의 정보 입력 장치를 이용하여 USN 망을 통해 무료로 서비스 요청이 가능해야 하며 이에 대한 응답은 실시간으로 제공되어야 함

◦ USN 기반 가족 안심 서비스

- 가족 안심 서비스는 차세대 디지털 통합 국토 공간 서비스 제공을 위해 설치된 절전형 USN 기술을 인프라로 사용한 특정 지역에 가능한 Zone 서비스이며 이 지역을 이탈하면 망 사용료를 지불해야 하는 CDMA 망도 활용 가능함

- 우리 가족 누구든 Zone에 적합한 이동 단말기를 휴대하고 다니면 가족의 위치 정보를 USN 망을 구성하는 인프라 노드가 파악한 후 이 정보를 USN 망을 통해 서버에 통보하고 인터넷 망 혹은 휴대폰을 통해 가족에게 알려주는 서비스임

- USN 기반 가족 안심 서비스는 특히 학교 지역에 적용되면 학생들의 등하교 관리는 물론 출석 관리도 자연스럽게 이루어질 수 있으며 위치 추적을 통해 열심히 공부하고 있는지도 파악이 가능함

- 또한 이 Zone 안에 있는 모든 객체의 위치를 무료로 확인 가능하여 미아 제로 서비스는 물론 치매 환자 위치 추적 시스템 등도 같은 인프라로 구현이 가능하여 서비스의 확장성을 제공하는 가장 적합한 서비스 모델임

2) 서비스 요구 (공간)정보․콘텐츠 구축

◦ 실험용 노드·링크 및 POI 데이타베이스 구축 포함

- 실험 지역 대상 USN 망을 따라 보행자 길안내를 위한 노드·링크 공간 데이터베이스 실험 구축

- 실험 지역 대상 실험 서비스를 위한 주요 POI(Point Of Interest) 데이터베이스 실험 구축

3) 전자공간 : GIS기반 디지털통합공간 서비스시스템 구축

◦ 휴대 단말을 대상으로 USN 기술과 접목한 보행자 위치기반 길 안내 및 주변 POI 광고 서비스 구성을 위한 서버 및 단말 시스템과 네트워크를 구축

◦ 본 시스템은 GPS을 활용한 위치정보 획득 방식이 아닌 USN망 기반의 위치정보를 획득해야 함

◦ USN망의 참조노드에 위치정보코드를 부여하여 이동단말기(이동 노드)의 위치를 인식할 수 있도록 구성

◦ 인식된 단말기의 위치정보는 단말기 뿐만 아니라 USN망을 통하여 서버에서도 해당 단말기의 위치를 인식 할 수 있도록 시스템 구성

◦ 이동 단말과 참조 노드 사이의 통신은 무선 통신 비용이 소요되지 않는 ISM 밴드를 이용하여 절전형 USN망을 사용하는 것을 기본으로 하며 USN 게이트웨이를 통하여 서버와 무료로 연결됨. 단, 대용량 데이터 통신 시에는 기존의 WiFi 망을 이용하여 구성할 수 있음

4) 물리공간 : (휴대․내장)정보입출력장치 구축

◦ USN과 연계된 USIM이 포함되어 위치정보획득 및 통신이 가능한 단말 구성

◦ 가족 안심 서비스의 경우 이동 통신사의 단말기가 아닐 수 있으며 이 때에는 USN과 직접 통신하여 위치정보획득 및 통신이 가능한 단말 구성 방안 제시

◦ 공간정보 연동을 통한 각종 상황정보를 표출할 수 있는 단말 구성 방안 제시

◦ 이를 위하여 3G기반의 WIPI 또는 Smart Phone을 활용하며 저가의 전용 단말기를 활용하는 방안 제시

5) 전자․물리공간 연계 : 유·무선 네트워크 및 USN 구축

◦ 실험 서비스 실험을 위한 USN망 인프라 구축 포함

- 실험 지역 대상 구간에 센서 네트워크 기기를 요소마다 설치하여 이동 단말기의 위치정보 서비스를 위한 인프라를 구축

- 센서 노드의 개수는 길안내 서비스 및 주변광고 서비스, 그리고 가족 안심 서비스 제공에 지장이 없을 정도로 충분한 개수만큼 설치해야 함

- 서비스를 위한 무선 인프라 기술구축 방안 제시

- 개인 휴대용 단말에 내재된 USIM과 절전형 센서/무선통신 융합 기술 인프라와의 정보 전송 및 이를 통한 LBS 데이터와 GIS 연동 방안 제시

- 절전형 센서/무선통신 융합 기술 게이트 웨이, 절전형 센서/무선통신 융합 기술 라우터, 절전형 센서/무선통신 융합 기술 단말기 활용

Ⅲ. 과업수행지침

1. 일반지침

◦ 본 과업은 국토연구원에서 발주한 “차세대 디지털 통합공간 실험사업” 중 부분 과업으로서 전체 과업의 추진내용에 따라서 수행되어야 한다.

◦ 본 과업수행계획서는 “차세대 디지털 통합공간 실험사업” 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 명시되지 아니한 사항은 위탁발주기관과 협의하여 시행한다.

◦ 본 과업수행에 참여하는 연구진은 관계분야에 대한 전문적 지식과 경험이 풍부한 자로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 수행될 수 있도록 해야 한다.

◦ 과업수행계획서에서 참여하기로 한 당초 과업책임자 및 참여자는 본 과업 완료시까지 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만, 변경이 불가피할 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자와 동등하거나 그 이상인 자로서 발주처의 사전승인을 득하여야 한다.

◦ 과업수행자는 발주기관의 요청이 있을 경우 설명회, 자문회의 및 연구협의회, 각종 보고회, 워크샵, 그리고 연구진 회의 등에 참석하여야 한다.

◦ 과업 수행 중 부득이한 사유로 당초 공정대로 용역수행이 어려울 때는 발주기관과 협의하여야 하며, 그 사유가 타당하다고 발주기관이 인정하는 때에는 과업내용과 기간을 조정할 수 있다.

◦ 과업수행자는 계약서에 명시된 기관 이외에 과업내용을 하도급 할 경우 위탁발주기관과 협의하여 결정해야 한다.

◦ 과업수행자는 본 과업을 효율적, 체계적으로 추진하기 위하여 필요할 경우 전문가들로 구성된 연구자문회의나 협의회를 개최할 수 있다.

◦ 과업수행자는 발주기관이 용역에 관련된 자료를 요청하는 경우 조속한 기간 내에 제출하여야 하며, 과업지시서에 명시된 대로 보고서 등을 지정된 납기일 내에 작성 제출하여야 한다.

◦ 과업 수행 시 세부추진일정 및 시스템의 요구기능 등에 대하여 발주처와 사전에 긴밀히 협의한 후 수행하여야 한다.

◦ 본 용역 완료 후에라도 성과품의 보완이 필요한 경우 과업수행자는 성과품을 필히 보완 제출하여야 하며, 본 과업수행 중 감사로 인한 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 한다.

◦ 본 과업은 계약 즉시 과업에 착수하여야 하며, 계약체결 후 10일 이내에 착수계를 제출하고 과업수행계획을 포함한 착수보고서는 과업수행계획서로 대체한다.

◦ 본 과업 수행 시 자료수집 등 행정지원이 필요할 경우에는 발주기관과 협의하여 추진한다.

◦ 본 과업 수행시 기준언어는 한국어로 하며 부득이한 경우에 한하여 영어를 사용할 수 있다. 용어의 해석상 견해차가 있는 경우 한국어가 우선한다.

2. 설계변경조건

◦ 다음과 같은 사유가 발생 시에는 설계 변경할 수 있다.

- 천재지변, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

- 과업의 내용이 추가 또는 감소되었을 때

- 발주자의 계획이 변경된 때

- 기타 본 과업 수행과 관련된 설계변경 사항 발생시

3. 자료적용

◦ 본 과업의 기준년도는 2009년으로 하되 자료획득이 불가능할 경우에는 가장 최근의 자료를 이용한다.

◦ 과업수행자는 제3자의 권리인 특허권 등을 사용할 때에는 그 권리의 사용에 관한 비용부담 등 일체의 책임을 져야 한다.

◦ 본 과업에서 사용하는 모든 자료는 가능한 한 전산처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등은 별도로 제출하여야 한다.

4. 보안사항

◦ 과업수행자의 대표자는 본 연구원에서 규정하는 소정의 서식에 의거 자필로 서명한 보안각서를 제출하고, 과업참여자에 대하여도 같은 방법으로 대표자의 책임하에 보안각서를 청구하여 과업 착수와 동시에 제출해야 한다.

◦ 과업성과품은 감독관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 비밀 또는 대외비로 분류‧관리하여야 하며, 인쇄 시에는 정부 비밀취급이 인가된 업체에서 인쇄하는 등 보안관계 제규정을 준수하여야 한다.

◦ 과업의 내용이 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 가능성이 있는 성과품 작업 시에는 참여 인원을 최소화하되 정규직원에 한하여 업무를 수행하게 해야 한다.

◦ 모든 관계서류나 자료들을 본 과업 이외의 목적에 사용하거나 감독관의 사전 서면동의 없이 타인에게 제공하거나 대여해서는 안된다.

◦ 과업수행과정에서 회의자료는 배포선을 감안하여 필요한 부문만 생산하며 필요시 회의종료 후 회수‧파기하여야 한다.

◦ 과업참여자가 교체될 시에는 인수‧인계를 철저히 하고, 교체자는 서약서를 제출하여야 한다.

◦ 과업수행자는 과업수행 과정에서 발생한 각종 자료와 용역성과품을 용역 준공 시 전부 납품토록 하고, 성과품을 추가로 인쇄하여 보관할 경우 발주처와 협의하여야 한다.

Ⅳ. 보고 및 성과품

1. 보고

◦ 과업수행자는 발주처의 요청이 있을 경우 과업의 진행 중에 있더라도 그 내용을 보고하여야 하며, 과업수행의 효율을 기할 수 있도록 주요 현안사항에 대하여는 협의를 거쳐 시행하고, 그 기록을 유지하여야 한다.

◦ 착수보고

- 계약 후 1개월 이내에 과업 수행 방법 등에 대해 보고서로 작성하여 보고하여야 한다.

◦ 최종보고

- 과업 종료 1개월 전에 과업의 최종 연구결과를 보고서로 작성하여 보고하여야 한다.

◦ 진도보고

- 매월 말일 기준으로 익월 5일까지 해당 월의 과업수행 결과를 보고서로 작성하여 파일과 함께 발주기관에 2부 제출하여야 한다. 단 착수 및 최종보고 일정과 겹치는 경우 이를 생략할 수 있다.

◦ 수시보고

- 본 과업의 추진상황이나 연구결과에 대하여 발주처의 요구가 있을 때에는 수시로 보고하여야 한다.

2. 성과품 제출

◦ 과업수행자는 과업이 완료되기 전에 용역 성과품 및 최종보고서의 초안을 감독관에게 제출하여 성과에 대한 사전검사 및 협의를 거쳐야 한다.

◦ 본 과업을 수행하기 위해 발주처에서 제공된 자료일체를 반납하여야 한다.

◦ 개발 S/W 및 시스템은 과업 기간 내에 충분한 시험을 거쳐야하며, 각 시험결과를 발주처에 제출하여야 한다.

◦ 과업성과품은 다음과 같다.

- 차세대 디지털통합공간 실험 시스템 : 1식(소스파일 포함)

- 시스템 업무분석서 : 10부 (인쇄물, File 수록 CD 2부 포함)

- 시스템 설계서 : 10부 (인쇄물, File 수록 CD 2부 포함)

- 사용자 및 운영자 지침서 : 10부 (인쇄물, File 수록 CD 2부 포함)

- 사업 완료보고서 : 10부 (인쇄물, File 수록 CD 2부 포함)