웹서버 도입 시방서

1. HW 도입내역

가. 요약

구 분	주요사양	수량	비 고
웹 서버	- CPU : 4*Quad-core 2.93GHz 이상 - M/M : 8GB 이상 - HDD : 146GB *16EA - OS : WINDOWS STD(최신버전) - 백업클라이언트 소프트웨어	1식	Rack형 서버

나. 하드웨어 도입 및 운용 유의사항

1) 모든 시스템 및 부대장비는 각 제조사의 최신 제품이어야 한다(생산이 중단된  제품이나 예정인 제품은 불허함).

2) 성능/호환성/안정성/확장성을 3년 이상 고려하여야 하며 공간 활용을 최대화 할 수 있는 서버를 제공해야 한다.

3) 도입되는 하드웨어의 무상 유지보수 기간은 최소 1년으로 하여야 한다.

4) 우리원의 특성을 고려하여 구성하며 요청 시 변경 가능하여야 함

5) 장비의 내부자원(CPU, 메모리, 디스크)은 독립적인 확장성 제공

6) 도입되는 하드웨어의 무상 유지보수 기간은 최소 1년으로 하여야 한다.

7) 제조사 공인 물품공급 확약서 및 기술지원 확약서

다. HW 세부사항

1) 웹서버

품 목	사 양	수 량
웹서버	- Quad-Core Intel® Xeon® X7350 Processor (2.93GHz) * 4EA - 8MB (2 x 4MB) Level 2 cache - 8GB 이상 (Max 64GB Support) - Internal SAS Type 146GB 10K x 16 EA(Max 16ea Support) - Smart Array P400i/512 MB BBWC Controller - P411/512MB BBWC Smart Array - 스토리지 bay 1개 추가 - Eight standard PCI-Express x4 slots, (4) full length PCI-E x8, (1) full length PCI-E x4 and (3) half length PCI-Ex4 slots - 10/100/1000MB/sec Ethernet 1Port 이상 - Qlogic 4GB HBA(PCI-E) * 2 EA - Qlogic 4GB HBA(PCI-X) * 2 EA - DVD-ROM : 1개 이상 - 1200W Hot Plug Redundant Power Supply * 4EA - Rack Type(4U)	1식
상용S/W	- Windows 2008 STD Server - Veritas 백업용 클라이언트 s/w	1개 1개
UPS	- Smart UPS 3K Rack type	1개

※ O/S를 제외한 모든 제품(부품)은 조립제품을 사용할 수 없음