물품구매계약 특수조건(속빈콘크리트 블록)

이 조건의 물품구매계약 특수조건(조적공사)은 국토연구원 신청사 건립공사 추진에 따른 관급자재(속빈콘크리트 블록) 구매와 관련하여 물품구매계약 일반조건을 포함하여 적용한다.

제1조(납품장소 및 인도조건)

① 납품장소는 계약담당자가 지정한 장소로 하며, 인도조건은 납품장소(건설공사현장)

차상도를 원칙으로 한다.

[세종특별자치시 반곡동 771-125/ 국토연구원 신청사 건립공사 현장]

② 인도조건은 규격, 치수, 성능 등이 설계서(도면, 시방서 등) 조건에 만족하여야 한다.

제2조(납품기한)

① 납품기한은 계약시에 정한 기한으로 하며, 분할납품이 가능하다.

② 연구원의 사정으로 납품기한 연기사유가 발생할 경우에는 사업부서의 변경요청에 따라

동 납품기한을 연기할 수 있다.

제3조(검사 및 대가의 지급)

① 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 담당자에게 통지하고 필요한 검사를 받아

야 한다. 기납부분에 대하여 완납 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에도

또한 같다.

② 계약이행을 완료한 후 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정절차에 따라 대가지급을 청

구할 수 있다.

제4조(규격 및 납품)

① 계약상대자는 생산하여 양생이 완료된 속빈콘크리트 블럭을 수요기관에 성실히 납품

하여야 하며, 연구원의 승인없이 타 업체의 제품을 대체 생산하여 납품할 수 없다.

② 모든 제품은 시방기준에 적합한 KS규격 제품으로 하며 양생이 완료된 최상급 품질이어야

한다.

③ 납품기준(포장, 운반 등)

가. 수급인과 협의하여 공사시기에 맞추어 납품하며, 품질시험 및 품질보증은 납품자가 한다.

나. 납품은 공사현장의 관리자가 지정한 장소까지 운반, 하차한다

다. 납품자는 지급자재 납품시 파렛트 야적, 보호필름 등의 제품보호를 위한 보양조치를 철저히하여 흐트러지거나, 훼손되는 일이 없도록 조치하여 운반 납품한다.

라. 납품에 따른 부산물(파렛트 등), 필요없는 보양재는 납품자가 장외로 정리하여 즉시 반출하며 다만, 현장에서의 소운반 등 수급인의 요청에 따라 존치되는 부산물(파렛트 등)은 협의하여 일정장소에 균일하게 야적하고, 안전조치를 완료 후 별도 반출한다.

마. 납품지연으로 인한 공사차질시 이에 따른 손해배상은 납품자가 부담한다.

제5조(물량보전 및 적기공급)

계약상대자는 납품물량을 실측하여 부족량이 발생될 경우 부족량 전량을 무상으로 보전하여야

하며, 연구원 또는 계약된 현장에서 요청하는 시일 내에 납품하지 않는 등 계약의 불이행,     이행지체, 품질불량 등으로 물의를 일으킬 경우 납품 취소, 손해배상 등 우리원의 제재 조치에

이의를 제기할 수 없다.

제6조(납품요구 취소 및 정정)

우리원에서 정당한 사유로 납품요구의 취소 또는 정정요구가 있을 경우는 납품요구서를 취소

또는 정정할 수 있으며, 계약상대자는 이를 사유로 이의를 제기할 수 없다.

제7조(검사 불합격시의 소요비용 및 납품제한 등)

① 납품한 물품이 검사결과 불합격됨으로써 이미 공사에 사용된 부분을 해체 또는 철거하여

야 할 경우에는 동 해체, 철거 및 해체된 부분의 복구에 소요되는 비용(대체 납품 등)

일체를 불합격 판정받은 해당 계약상대자가 부담하여야 한다.

② 반입검사 결과 불합격 통보 또는 사전 품질보증을 위한 수시 검사결과 불합격 사례가 발생

할 경우에는 정상 제품으로 대체납품은 물론 납품수량을 제한할 수 있다.

가. 2회 이상 불합격 발생시 : 일시 납품요구(배정) 중지 및 시정요구

나. 시정요구 불이행시 : 납품요구(배정)대상에서 제외 및 KS관할 기관에 통보

제8조(품질관리 등)

① KS규격에 의한 품질시험실시 및 규격관리를 준수하고, 현장조건을 고려한 품질 성능확보를

위한 품질관리 향상에 적극 협조하고 노력하여야 한다.

② 자재 검수

가. 검수는 공장 또는 현장에서 행하며, 검수에 불합격된 제품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

나. 현장에서의 검수는 감독자의 입회하에 수급인이 전량 검사하고, 불합격품이 있는경우 납품자는 즉시 장외로 반출하여야 하며, 설치시에 이상유ㆍ무를 재확인하여 이상이 있는 경우 납품자는 교체 또는 보완조치 하여야 한다.(다만, 수급인 귀책사유는 제외)

다. 검수원이 공장에서 검수한 결과 불합격품 발생시에는 검사한 로트에 있는 제품은 다시 제작하여야 한다.

라. 검수에 합격한 제품은 설치 완료 후 에도 아무 이상이 없어야 하며 이상이 있는 제품은 즉시 교체하여야 한다.

마. 현장 납품 시에는 제조번호가 명기된 시험성적서 등 성능을 확인할 수 있는 증명서를 해당 현장에 제출하고  현장 검수를 받아야한다.

바. 지급자재 검수 및 평가시 납품자는 성실히 협조하여야 한다.

제9조(안전관리)

① 계약상대자는 물품의 운반, 하차 등  인도과정에서 안전을 위한 제반조치를 강구하여야 한다.

② 자재 운반자는 차량운행시 정격속도를 준수하고, 차량하차 시 현장 안전수칙을 준수한다.