		국토연구원 신청사 건립공사

보강블록공사

제9장 보강블록공사

일반사항

적용범위

요약

이 절은 관급(지급) 자재인 보강블록공사 중 콘크리트 블록의 공급에 관하여 적용한다.

참조표준

한국산업표준(KS)

KS F 4002 속빈 콘크리트 블록

제출물

시험성적서

자재 납품자는 품질기준에 적합한 제품임을 증빙하는 시험성적서를 공사감독자에게 제출

하여야 한다.

견본

규격별 콘크리트 블록

운반, 보관 및 취급

블록은 운반이 용이하도록 다발, 파레트 또는 기타 포장하여 현장으로 운반해야 한다.

납품 및 검수

납품

납품자는 공사감독자 및 시공자와 협의하여 공사시기에 맞추어 납품하며, 지정된 장소에 하차한다.

블록의 운반 및 취급에 있어서 깨지거나 모서리가 파손되지 않도록 하며, 납품과정에서 파손 및 훼손되었을 경우에는 교체하여야 한다.

납품으로 발생되는 부산물(포장재료, 파렛트 등) 은 납품자가 장외로 반출한다.

검수

블록 현장반입시 규격 및 갈라짐에 대한 공사감독자의 입회하에 수급인의 검수를 받고 합격한 후에 현장에 반입하여야 한다.

지정된 품질시험에서 불합격품이 있는 경우 즉시 장외로 반출하여야 한다.

자 재

콘크리트 블록

콘크리트 블록은 KS F 4002의 C 종에 적합한 것으로 한다.

블록에는 단부용 블록, 문틀용 블록, 인방용 블록 등의 포함되며, 공사를 위해 필요한 형태의 것을 제공해야 한다.

규격 및 수량 : 발주자와 별도로 정한 관급(지급)자재 계약사항에 따른다.

시 공

해당 없음