[붙임 2]

수계운영 모델링을 통한

최적의 댐 연계운영 방안

- 과업지시서 -

2015. 12

1. 과 업 명

๐ 수계운영 모델링을 통한 최적의 댐 연계운영 방안

2. 과업목적

๐ 북한강 수계와 섬진강 수계를 대상으로 수계 내 수력발전댐의 단독운영방안 및 다목적댐과의 연계운영방안을 모델링하여 최적의 댐 운영방안을 도출

๐ 모델링 결과를 토대로 향후 수력발전댐의 단독 및 연계운영에의 시사점을 도출함이 목적

3. 과업기간

๐ 계약일로부터 6개월간

4. 과업내용

□ 한강 및 섬진강 수계의 수문자료 및 댐 운영자료 수집‧분석

๐ 한강 및 섬진강 수계의 강우-유출자료를 수집하여 특성을 분석

- 한강 수계의 월별‧연도별 강우자료를 수집‧분석하여 강우특성을 분석

- 한강 수계의 월별‧연도별 유출량 자료를 수집‧분석하여 유출특성을 분석

- 섬진강 수계의 월별‧연도별 강우자료를 수집‧분석하여 강우특성을 분석

- 섬진강 수계의 월별‧연도별 유출량 자료를 수집‧분석하여 유출특성을 분석

- 분석결과를 종합하여 한강 및 섬진강 수계의 강우특성과 유출특성을 분석

๐ 댐 운영 현황자료 수집‧분석

- 한강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영규정 조사‧정리

- 한강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영현황(유입량, 유출량, 방류량, 수력발전량, 홍수조절량, 용수공급량 등) 조사‧정리

- 섬진강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영규정 조사‧정리

- 섬진강 수계의 다목적댐 및 수력발전댐 운영현황(유입량, 유출량, 방류량, 수력발전량, 홍수조절량, 용수공급량 등) 조사‧정리

□ 수계운영 모델링을 위한 기법 선정

๐ 수계운영 모델링관련 선행연구 조사‧정리

-  -

- 수계운영 모델링과 관련된 국내외 문헌을 조사하여 한강 및 섬진강 수계에의 적용을 위한 시사점을 도출

๐ 수계운영 모델링을 위한 기법 선정

- 기존의 모의운영기법, 최적화 기법 등의 장‧단점을 비교하여 한강 및 섬진강 수계에 적합한 모델링 기법을 선정

□ 한강 및 섬진강 수계의 최적 댐 연계모의

๐ 연계모의운영을 위한 기본가정 및 모의 시나리오 작성

- 한강 및 섬진강 수계의 최적 댐 연계모의를 위해 필요한 기본가정과 다양한 모의 시나리오를 작성

๐ 연계모의운영 및 결과분석

- 목적함수를 용수공급, 수력발전, 홍수조절 등으로 설정하여 수력발전댐의 단독운영 및 다목적댐과의 연계운영시 각각 최적의 모의결과와 시사점을 도출

- 모의결과를 토대로 향후 한강 및 섬진강 수계의 최적 수력발전댐 운영방안 제시

- 모의결과는 관련된 주요 선행연구의 결과와 비교

๐ 여건변화에 대응한 수력발전사업자(한수원)의 수력발전댐 운영전략 제시

- 모의결과를 토대로 기후변화, 통일, 경제협력 활성화 등 다양한 여건변화에 대응하기 위한 수력발전사업자의 수력발전댐 운영전략을 제시

- 일본, 미국, 독일 등 주요 선진국의 댐 건설 및 운영관리 최적 사례를 조사하여 우리나라 댐 건설 및 운영관리에의 시사점을 도출

□ 결론 및 건의

๐ 연구결론

- 조사‧분석 및 모의결과들을 종합하여 연구결론을 제시

๐ 건의

- 수력발전사업자의 댐 건설 및 운영개선을 위한 건의사항을 제시

5. 과업의 일반지침

□ 일반지침

๐ 과업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 세부과업의 담당자 명단 및 추진일정계획 등 기타 필요한 제반서류를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

๐ 과업수행자는 과업수행을 위해 학식과 경험을 가진 전문인력을 충분히 확보하여야 하며, 동 전문인력은 자기가 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 과업의 목적을 달성하도록 하여야 한다.

๐ 본 과업의 원활한 수행을 위해 발주처의 사전승인을 받아 관련분야의 전문기관 및 전문가를 참여시킬 수 있다.

๐ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않는 다음 사항은 발주처의 의견에 따라야 한다.

- 과업지시서 상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 과업지시서의 주요내용과 제안서에서 주요내용에 해석상 차이가 있을 때는 발주처의 해석에 따르며 누락내용은 추가적으로 과업내용에 포함시킬 수 있다.

- 과업내용 및 과업비 조정은 과업수행 과정에서 발주처와 과업수행자가 협의하여 과업예산항목 범위에서 과업지시내용 및 용역비용을 조정할 수 있다.

- 하자에 대한 책임에서 과업수행자의 과실이나 조사누락으로 인하여 발생한 경우는 과업수행자의 부담으로 이를 즉시 보완하여 시행하여야 하며, 본 과업의 준공검사 시 지적된 사항에 대하여는 발주자의 지시에 따른다.

- 본 과업수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는 발주처에 협조를 요청할 수 있으며, 이때 발주처는 적극 지원하여야 한다.

- 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 과업수행자 부담으로 시행하여야 하며, 필요한 사항이라 함은 과업관련 각종 세미나‧협의회‧자문회의 등 각종 행사개최 및 관련자료 작성을 지칭한다.

- 과업수행 과정에서 생산된 보고서, 조사자료 등 용역 성과품에 대한 판권 등 모든 권리는 발주처가 소유한다.

- 모든 성과품은 발주처의 승인 없이 제3자에게 대여할 수 없다.

□ 보안지침

๐ 과제책임자는 과업착수와 동시에 국토연구원 보안업무취급규정에 의한 보안각서를 제출하고 과업참여자에 대한 보안각서는 과제책임자 책임 하에 착수보고서 제출 시에 제출하여야 한다.

๐ 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구한다.

๐ 국토연구원 보안업무취급규정에 따라 필요시 과업종사자에게 보안교육을 실시하며, 보안대책이행여부를 확인할 수 있다.

๐ 용역과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

๐ 본 과업수행과 관련된 자료 및 정보 등은 본 과업이외의 여타 목적을 위해 사용될 수 없으며, 발주처의 서면승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없다.

๐ 과업의 보안유지를 위하여 자료보관함은 별도로 비치하되 필요시 비밀, 대외비 및 일반자료 보관함으로 구분하고, 자료 및 성과물의 중요도에 따라 비밀, 대외비 및 일반자료로 분류․관리하여야 한다.

๐ 과업수행 상 발생한 자료 등의 폐기물은 보안관리책임자 책임 하에 완전 소각하여야 한다.

๐ 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 용역감독관 입회하에 정부비밀취급인가 업체에서 발간하여야 하며, 성과품에는 발간근거를 명시하고 원지․폐지 등을 완전 회수․소각하여야 한다.

□ 인력투입

๐ 제안사는 공정과 일정을 고려하여 인력계획을 수립, 필요시기에 최적의 인력을 확보, 투입하여야 한다.

๐ 동일사업 및 유사사업 수행을 경험한 업무 전문가, 요소기술 전문가 및 솔류션 전문업체 인력을 분야별/추진단계별로 효과적으로 분배하는 인력투입계획을 수립하여야 한다.

๐ 제안사는 명확한 업무와 역할이 정의된 조직으로 프로젝트 팀을 구성하여 운영한다.

๐ 본 사업을 성공적으로 추진하기 위해 제안사의 추진조직을 구성함에 있어 업무영역을 명확히 하고 유기적인 협조가 이루어질 수 있도록 총괄 추진체계를 구성한다.

□ 기타사항

๐ 본 과업 수행 중 발주처의 계획변경이 있을 시는 과업내용을 변경할 수 있다.

๐ 본 과업 수행 중 발주처의 계획변경으로 과업이 중지되거나 과업내용이 변경된 경우에는 해당기간 동안은 과업수행기간을 협의하여 연장할 수 있다.

๐ 보고서 발간 시 중복, 표절 문제발생을 사전 방지하기 위하여 연구책임자의 승낙을 받은 이후 용역수행결과(원고)를 학회지 등에 게재하여야 한다.

□ 성과품

๐ 수시보고

- 본 과업의 추진상황이나 연구결과에 대하여 발주기관의 요구가 있을 때에는 수시로 보고한다.

- 보고시기, 보고내용, 보고방법 등에 대해서는 발주처와 협의하여 결정한다.

๐ 성과품 제출

- 최종원고 : 과업 종료 시

- 최종원고 : 보고서 3부 (A4), 원본파일제출 및 CD 1부 제출

- 모든 성과품의 작성은 사전에 발주기관과 협의하여 작성한다.

□ 예정 공정표

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	%
1. 수문자료 및 댐운영자료 수집, 분석							14
2. 수계운영 모델링을 위한 기법 선정							3
3. 수계의 최적 댐 연계모의							66
4. 결론 및 건의							17
월별 공정(%)	17	17	17	17	17	17	100
누계 공정(%)	17	33	50	66	83	100	100