국토연구원 공동 직장어린이집 건립 설계공모 질의회신

수정 공지

분류	№	기존	수정
계획 조건	1	[지침서 19페이지] 나. 위치도 하단 ※ 위 건립부지 경계는 예시이며, 근린공원 계획현황을 고려하여 부지 위치와 경계는 조정할 수 있음	※ 근린공원현황을 고려하여 대지경계 내에서 어린이집, 놀이터, 주차장 등을 자유롭게 계획하되 전체 시설면적(1,700㎡)은 초과할 수 없음
	2	[지침서 17페이지] 1) 시설개요 및 면적 ※ 어린이집 전체 연면적은 850㎡ ±5% 의 범위 이내로 계획하여야 한다. 다만, 시설간의 면적은 각 시설의 기능을 고려하여 필요시 조정 가능함(주요 시설개요 및 면적의 세부용도 범위 내에서 추가시설 제안 가능)	※ 어린이집 전체 연면적은 850㎡ ±5% 의 범위 이내로 계획하여야 한다. 다만, 시설간의 면적은 각 시설의 기능을 고려하여 필요시 조정 가능함(주요 시설개요 및 면적의 세부용도 범위 내에서 추가시설 제안 가능) ※ 외부공간(놀이터350㎡, 주차장 등 500㎡)은 권장면적이므로 계획안에 따라 설계자가 조정할 수 있음
제출물	3	[지침서 12페이지] 마. 내용 구성 4 투시도 주요부 눈높이 레벨의 투시도 1컷 : [예시] 렌더링하지 않은 3차원 이미지 참고 (컬러가능)	4 투시도 건축물 계획 개념을 강조할 수 있는 조감도 또는 실내·외 투시도 1컷 : [예시] 렌더링하지 않은 3차원 이미지 참고 (컬러가능)
	4	[지침서 12페이지] 마. 내용 구성 6 평면도 축척 1/150 7 입·단면도 축척 1/100	6 평면도 축척 1/100∼200 7 입·단면도 축척 1/100∼200
	5	[지침서 12페이지] 마. 내용 구성 8 제로네어지 및 친환경 기술계획	마. 내용 구성 8 제로에너지 및 친환경 기술계획
	6	[지침서 12페이지] 마. 내용 구성 설계도면 합계 쪽 12쪽 내외	마. 내용 구성 설계도면 합계 쪽 12쪽 이하
	7	[지침서 26페이지] [서식 6] 설계도면 표지 수정	※ 별표 참고

질의 및 답변

분류	№	질의	답변
계획 조건	1	[지침서 1페이지] 건폐율, 용적률 산정 시 근린공원 전체부지 면적 기준으로 산정하는 지	근린공원 전체 부지(자연녹지지역, 건폐율 20% / 용적률 80%) 면적 기준으로 산정함(필지를 분할하지 않고 공원 내 시설로 조성함)
	2	[지침서 1페이지] 시설규모 관련하여 지하층 계획 여부와 지상1∼2층 이내에 대한 설명	지하층 계획은 불가하며 지상 1∼2층 이내 이므로 단층으로도 계획 가능
	3	[지침서 14페이지] ‘근린공원 43’에 대한 건축물 계획관련 지구단위계획구역 시행지침은 따로 없는 바 본 공모 지침서에 제시된 건축물 규모와 층수, 경관 및 공공부문 시행지침 및 어린이집 설치기준 등 다른 법규에 대한 사항들을 준수하면 되는지 여부	‘근린공원43’에 대한 건축물관련 시행지침은 별도로 없으므로 본 공모 지침서에 제시된 건축물 규모와 층수, 경관 및 공공부문 시행지침 및 어린이집 설치기준 등 다른 법규에 대한 사항들을 준수 바람
	4	[지침서 16페이지] ‘행복도시 CO2 감축 가이드라인’에서 생태면적률은 용지별로 규정하고 있는 바 본 사업은 어느 용지 기준으로 계획하면 되는지 문의	본 사업은 공공시설용지를 기준으로 계획하여야하며 전체 공원시설 면적에 생태면적율을 적용 바람
	5	[지침서 16페이지] 에너지 절감계획 방안 중 태양열 집열판을 옥상에 설치 가능 여부	별도의 제한은 없으나 공원과 조화를 고려하여 제로에너지 건축물 구현을 위한 종합적인 내용을 바탕으로 제안바람
	6	[지침서 17페이지] 7 면적 구성표 공조실, 기계실, 전기실, 발전기실 등 설비시설은 연면적에서 제외하였는데 계획 상 표현은 가능한지 문의	공조실, 기계실, 전기실, 발전기실 등 설비시설은 850㎡ 연면적에 포함하지 않으나 지상층에 계획하고 도면상 표현해야함(설비시설 면적은 850㎡±5% 기준에 해당되지 않음)
	7	[지침서 17페이지] 7 면적 구성표 주차장등 면적이 500㎡ 로 제시되어 있으며 지침서 19페이지에는 주차장이 10대로 표시되어 있는데, 법정주차대수만 충족하면 되는지 10대 이상으로 계획해야하는지 문의, 셔틀버스 운행여부 문의	주차장 등 면적(500㎥)은 권장면적이며 근무자 인원 및 등하원시 학부모 주차 수요를 감안하여 주차대수는 최대한으로 계획 바람 등하원용 셔틀버스는 운행하지 않으나 단체 야외활동 시 원생들이 안전하게 승하차 할 수 있는 공간은 고려 바람
	8	[지침서 17페이지] 정원 99명에 연령별/반별 정원을 구체적으로 고려하고 있는지 원생의 연령 범위에 대해 문의 교사의 예상 정원은 몇 명인지 문의	정원 99명 이외에 현재 시점에 연령별/반별 정원을 구체적으로 확정하지 않았음. 매년마다 연령별/반별 편성인원이 바뀌므로 연령별/반별 보육실은 유연하게 변경·운영 가능하도록 계획 원생의 입소연령은 만 0세∼5세를 기준으로 함 교사의 정원은 어린이집 위탁운영자와 사업주가 협의하여 결정할 사항으로 유사 운영사례를 참조하시기 바람 ※ 임신육아종합포털(http://www.childcare.go.kr/)의 직장어린이집 운영 사례 참조
	9	[지침서 17페이지] 7 면적 구성표 각 시설별 구체적인 실별 면적은 전체 연면적 범위 안에서 설계자가 제안하면 되는지 여부	법령에서 정한 보육·지원·공용시설별 면적과 근로복지공단 권장사항*을 참고하여 각 시설별 구체적인 실별 면적은 설계자가 제안하여 계획 *2019년도 직장어린이집 설치와 운영(95쪽 참조)
	10	[지침서 19페이지] 위치도에 표기된 어린이집, 어린이놀이터, 주차장 등 구획된 위치와 범위를 준수해야하는지 여부 차량 진출입구 위치는 설계자가 재량으로 조정가능한지 여부	위치도에 표기된 어린이집, 어린이놀이터, 주차장 등 구획된 위치와 범위는 예시이며 전체 시설 면적(1,700㎡)를 초과하지 않는 범위 내에서 자유롭게 계획 가능함. 단, 첨부자료의 대지경계 내에서 계획하여야 함 차량 진출입구 위치도 설계자가 재량 껏 조정할 수 있으나 횡단보도와의 안전 이격거리를 준수하여야 함
	11	[지침서 19페이지] 대지 내 레벨 조정이 가능한지 여부와 가능하다면 형질변경(50cm미만)을 받지 않아도 되는 범위내에서 가능한지 여부	필요시 대지 내 레벨 조정은 가능하며, 레벨변경 범위는 제한이 없으나 과도한 대지 내외부 단차 및 절·성토가 발생하지 않도록 인접한 공원 시설의 레벨을 감안하여 계획
제출물	12	[지침서 12페이지] 설계 도면의 내용구성에 뒷표지 1쪽은 전체 12쪽 이하에서 제외하는지 여부	뒷표지 1쪽을 포함하여 전체 12쪽이하로 작성 및 제출 바람
	13	[지침서 12페이지] 내용별로 페이지 수가 정해져 있는데 내용별 페이지 수를 지키지 않을 경우 감점기준이 있는지 여부 및 전체 12쪽 이하에서 자유롭게 배분해도 되는지 여부	내용별 페이지 수를 지키지 않을 경우 ‘그 외 지침에 위배되는 사항’으로 –0.5점/건당 의 감점에 해당할 수 있으며 최종적인 감점부여는 심사위원회의 의결로 결정. 따라서, 내용 구성에서 제시하고 있는 범위 내에서 작성 바람
과업범위	14	[지침서 1페이지] ‘공공발주 사업에 대한 건축사 업무범위와 대가기준’에 따라 설계비를 2종(보통) 중급 기준으로 산출하였다고 제시한 바 설계용역 시 제출물도 2종(보통) 중급 기준을 따르면 되는지 여부	과업지시서 상에서 언급한 설계용역 성과품(납품도서)도 2종(보통) 중급 기준으로 작성하였으며 계약 이후 과업 수행과정에서 세부목록은 발주기관과 협의하여 조정할 수 있음
	15	[지침서 1페이지] 기본 업무 이외에 인테리어, 건축물에너지효율등급인증, 제로에너지건축물인증, 장애물 없는 생활환경인증 등 관련 추가 업무에 대한 별도의 비용 산정 여부 문의	공사비 3,002,181천 원에 대한 설계비 약 1.33억 원 이외에 건축물에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물인증, 장애물 없는 생활환경 인증에 대한 추가업무 비용으로 약 0.1억 원, 지질조사 및 측량비 약 0.13억 원을 추가하여 1.56억 원의 설계비를 책정하였음 ※ 인테리어 설계비용은 별도로 책정하지 않았으므로 한정된 영역에 부분 적용할 예정 ※ 부지 확정과정에서 일정지연 등으로 인해 지질조사 및 측량조사는 사전에 별도로 시행하지 못하였음
기타	16	[부지관련 자료] 대지경계 도면, 공원시설 관련도면, 수치지형도면, 측량도면 제공 여부	부지 레벨정보가 포함된 대지경계 도면[첨부자료1], 공원시설 관련도면[첨부자료2]는 제공하며, 측량도면은 과업 수행 시 진행예정(설계용역비에 포함되어 있음)
	17	[부지관련 자료] 지구단위계획 시행 지침 및 결정도 자료 제공 여부	지구단위계획 관련자료는 별도로 제공하지 않으며 http://www.happycity2030.or.kr/ 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있음
	18	[공모일정] 작품 제출시간이 제한적(14:00∼17:00)이므로 오전시간까지 확대 가능 여부 문의	사전에 공지한 일정이므로 준수하여 주시기 바라며 오전시간으로 확대는 불가함

기타 사항

1. 작품 심사 시 공개 발표(프리젠테이션) 및 공개 심사 여부는 9월6일(금요일)까지 결정하여 공지함. 다만, 제출 작품이 10개 이상인 경우 심사일정 등을 감안하여 사전에 서면 심사를 통과한 작품을 대상으로 발표 및 심사를 실시할 수 있음

2. 첨부자료 1 [국토연구원 공동 직장어린이집 대지경계 도면]

3. 첨부자료 2 [4-1호 근린공원 도면]

※ 별표

[서식6]  설계도면 표지 (A3, 횡)

		25	10
25
10

(8㎝)
「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」 사업
설계공모 설계도면
국토연구원

		25	10
25
10

(8㎝)
「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」 사업
설계공모 설계도면
OOO 건축사사무소

※ 외곽선은 용지(A3)의 크기를 표시한 것이므로 작성시에는 테두리선이 없음

※ 글씨체    - 제목(한글) : HY견고딕 40 Point

- 가운데 정렬, 줄간격 200%

※ 제출 설계도면 중 1부(원본)는 [서식6]의 “국토연구원”을 업체명으로 수정표기하여 제출

※ 설계도면(표지)에 심사시 사용할 심사번호 기재란을 우측하단에 흑색으로 표기