(물품)구매규격서

사업명

노후 보안장비 교체

담당부서

지식정보팀

담당자

백지욱 3급행정원

(044-960-0587)

1. 통합로그관리솔루션

구분	세부규격	수량(set)
일반요건	· 다수의 수집대상시스템 발생하는 일일 10GB 로그를 안정적으로 처리할 수 있는 제품 · 시스템 자체보안 강화를 위해 Linux OS 사용하며, WEB UI 지원 · CC인증 획득 제품 또는 보안기능 확인서 발급 제품	1
수집 및 저장	· 서버, 보안장비, 네트워크장비 등 이기종 시스템을 연동하기 위한, Syslog, FTP, SNMP Trap 등의 로그 수집 방식 제공 · 서버시스템의 CPU, MEM, DISK 사용량 등 리소스 데이터 수집 지원 · 토폴로지 UI 상에서 그룹생성 및 호스트 생성 지원 · 원본로그는 압축 저장하며 위변조 방지를 위해 AES-256(표준화 알고리즘) 방식으로 암호화 지원, 해시값 추출 통해 UI 상에서 무결성 조회 지원 · 대용량 로그를 빠르게 처리할 수 있도록 분석로그는 인덱싱 파일로 저장하며, 안정적인 인덱싱 처리 구현 · 로그별 보존기간 설정 지원 및 보존기간 경과 시 자동 폐기 기능 제공
검색 분석	· 호스트, 컬럼, 기간 등 검색조건을 마우스 클릭으로 입력 가능한 간편한 검색 제공 · 로그 데이터 및 리소스 데이터 상세 검색 지원 · 검색어를 필터 처리하여 자유롭게 검색조건 수정 및 추가, 자주 사용하는 필터 저장 기능 제공 · 검색 결과에 대한 통계 기능 지원 · 검색 결과의 다양한 다운로드 방식(CSV, Excel, PDF 등)제공
모니터링 리포트	· 호스트 유형별 아이콘 및 그룹핑을 지원하여 연동현황을 한눈에 파악 가능한 토폴로지 제공 · 토폴로지에서 호스트 자동 컬러변경을 통한 로그 수집 현황, 리소스 임계치 기반 모니터링 지원 · 로그 수집 현황 및 리소스 현황 확인이 가능한 호스트별 전용 페이지 제공 · 호스트별 히스토리 관리를 위한 타임라인 기반 이벤트 자동 생성 및 코멘트 작성 지원 · 실시간 로그 분석 및 모니터링을 위한 위젯 기반 UX 대시보드 지원 · 대시보드 화면은 화이트 & 다크 모드 모니터링 환경 지원 · 대시보드 위젯의 차트 클릭 시 상세 데이터 확인을 위한 검색 기능 이동 지원 · 텍스트, 이미지, 코멘트 등록 및 편집이 가능한 위젯 기반의 맞춤 보고서 제공 · 보고서 다운로드 및 예약 메일 발송 지원 · 로그 및 리소스 데이터 기반 탐지패턴 등록 및 270개 이상의 기본 탐지 컨텐츠 제공 · 탐지된 내용에 대하여 결과화면 제공 및 상세 데이터 확인을 위한 검색 기능 이동 지원 · 로그 수집, 리소스, 탐지 등의 호스트별 세부 알림 (팝업, 메일 등) 설정 지원
권한설정	· 호스트, 대시보드별 사용자 권한 설정 지원 · 시스템 접근이력 및 정책변경 등에 대한 감사로그 제공 · Blacklist/Whitelist 등록 지원 · 로그인 실패 횟수, 비밀번호 만료일 등 로그인 정책 설정 지원
하드웨어 요구사항	· CPU : 10Core *2EA 이상 · MEM : 96GB 이상 · HDD: 16TB (physical) 이상 · NIC : 10/100/1000Mbps 2포트 이상 · Power Supply : Redundant Power

2. DB 암호화

구분	세부규격	수량(set)
세부내용	· 국가정보원 검증필 암호모듈 탑재 (유지보수 가능한 자체 보유 암호화 모듈) · CC인증 제품(PP준수) 또는 보안기능 확인서 발급 제품 · ISO9001, ISO14001, ISO27001 인증 획득 · Oracle, DB2, Tibero, MySQL, MSSQL, Cubrid, PostgeSQL, MariaDB, Sybase 등 국내외 다양한 DBMS의 암복호화 펑션 삽입 지원 · 다양한 국내외 표준 암호화 알고리즘 지원 * ARIA 128/256/512, SEED, TDES, AES 128/256, SHA 256/384/512 등 · 이기종 DBMS에 대한 암복호화 및 보안 설정 통합 관리 · 공개키 기반의 객체 인증을 통한 부인방지 기능 제공 · 비대칭키 암복호화 지원 · 부분암호화 지원 (* 한글 데이터 부분암호화 지원) · API방식, Plug-In방식 등 다양한 방법으로 설치된 다수의 암호화 Agent를 하나의 Web GUI에서 통합관리 · 암호화 적용 서버 정상구동 모니터링 기능 지원 · 정책서버 구성에 필요한 구성요소 일체 제공(HW:서버,DISK, SW:OS,DB 등) · 자동 정기점검 툴 지원 · CBC(블럭암호화), OPE(순서유지암호화), FPE(형태유지암호화) 등 다양한 암복호화 운영모드 제공	1

3. 네트워크접근제어

구분	세부규격	수량(set)
하드웨어 요구사항	[정책서버] · CPU : Intel QuadCore 3.0Ghz 이상 · MEM : 4G 이상 · HDD : 500G 이상 · NIC : 10/100/1000BaseTx Ethernet 2Port 이상 [차단서버] · CPU : Intel DualCore 3.0Ghz 이상 · MEM : 4G 이상 · HDD : 500G 이상 · NIC : 10/100/1000 6Port 이상	1
일반	· ARP 기반의 IP/MAC 정보 수집, 차단, 격리, 보호가 가능하여야 한다. · 기존 네트워크의 물리적인 재구성이 필요 없어야 한다. · 장애 시 네트워크 사용에 지장이 없어야 한다. · CC 인증 또는 보안기능 확인서를 받은 제품이어야 한다. · 네트워크에 진입한 시스템의 네트워크 정보는 실시간으로 수집되어 보호 및 제어 정책이 즉각 반영될 수 있어야 한다. · 802.1Q Trunking을 통해 다수의 VLAN을 지원할 수 있어야 한다.
시스템 접근제어 및 관리	· 전체 IP(사용, 미사용, UP, DOWN, 시작일, 종료일) 현황 및 조회가 가능해야 한다. · 내부 네트워크의 IP 주소관리가 지원되어야 한다. · 차단 장비를 통한 IP 정보 수집 및 통제, SNMP를 이용한 IP 수집, 수동 IP 입력을 통한 IP 관리 등 다양한 IP관리 방식이 지원되어야 한다. · Host의 네트워크 물리적 위치 추적이 가능하여야 한다. · IP/MAC 주소 기준의 미인증 시스템의 네트워크 접근 차단이 가능하여야 한다. · IP 차단, MAC 차단, IP 변경 금지, IP 충돌 보호 기능이 지원되어야 한다. · HA 환경 및 클러스터링 환경에 맞추어 IP 변경 금지 및 IP 충돌 보호 기능이 지원되어야 한다. (다중 IP 고정, 다중 MAC 고정) · 일정 기간 사용치 않은 IP에 대한 자동 IP 회수 및 자동 차단 기능이 지원되어야 한다. · 모든 IP 관리 정책에 대하여 상세한 스케줄링 기능이 적용 가능하여야 한다. (정책 시작, 정책 종료, 요일 별, 시간 별) · 단말의 IP/MAC/Hostname/플랫폼 정보/OS 정보/서비스 포트 등의 정보 탐지 및 구분이 가능하여야 한다. · 사용자, 신청자, 승인자 기반의 온라인 IP 신청 기능을 자체적으로 제공할 수 있어야 한다. · 비관리 대상 IP에 대한 탐지 및 차단을 지원해야 한다.
사용자 인증	· 사용자 인증 미 수행 시스템에 대하여 네트워크 격리가 가능하여야 하며 Agent 설치 유도 기능이 지원되어야 한다. · Agent 방식과 Agent-less 방식을 각각 또는 혼재되어 지원이 가능하여야 한다. · IP/Password 또는 SSO(Single Sign On) 기반의 사용자 인증이 가능하여야 한다. · 하나의 Agent SW로 유선(SSL 기반), 무선(802.1x 기반) 통합 인증이 지원되어야 한다. · 인증서버는 SSL 프로토콜 기반의 유선 인증과 Radius 프로토콜을 이용한 무선 인증(802.1x)이 지원되어야 하며 유/무선 인증 결과를 각각 또는 통합하여 관리 기록할 수 있어야 한다. · 각종 인사 DB와의 사용자 정보 연동이 가능하여야 하며 신규 사용자 발생 시 즉시 업데이트할 수 있는 프로세스 기능이 내장되어야 한다. · NAC 시스템 자체에서의 사용자 정보 생성 및 관리가 가능하여야 한다. · 사용자, 신청자, 승인자 기반의 온라인 ID 신청 기능을 자체적으로 제공할 수 있어야 한다. · NAC 시스템 자체에서 생성된 사용자 ID에 대해서는 사용기간 지정 후 만료 시 사용 제한이 가능하여야 한다. · 사용자 계정(ID) 별 동시 접수 수 제한이 가능하여야 한다. · 사용자 계정(ID) 별 지정된 IP 및 PC에서만 로그인이 가능하여야 한다. · 로그인 성공, 실패, 로그아웃 등의 정보 기록 및 검색/조회가 가능하여야 한다
무결성 검증	· 필수 SW가 미 설치된 단말에 대하여 네트워크 격리 및 설치 유도가 가능 · 차단 SW가 설치된 단말에 대하여 네트워크 격리 및 위반 사유 제공을 통한 삭제 유도가 가능하여야 한다. · 보안 정책 미 준수 단말에 대한 유연한 정책 (차단 사유 제공/해제/설치 유도/메시지 발송 등)을 설정할 수 있어야 한다. · ARP Spoofing 공격 탐지 및 방어가 가능하여야 한다. · 테더링 및 불법 AP 접속 등을 통한 우회 네트워크 경로 탐지 및 취약성 제거가 가능하여야 한다. · 단말(PC)의 무선 네트워크 어댑터 사용 차단 및 비인가 AP로의 접속을 차단할 수 있어야 한다. · 윈도우 자동 업데이트 설정 여부 확인 및 강제 설정이 가능해야 한다. · 백신 프로그램 설치 및 정상작동 여부 확인이 가능하여야 한다. · 화면보호기 사용 정책 및 관리자가 지정한 화면보호 이미지로 설정이 가능하여야 한다. · 사용자 계정 패스워드 취약성 점검 및 제거가 가능하여야 한다. · 공유 폴더 및 원격 데스크톱 탐지 및 취약성 제거가 가능하여야 한다. · Agent 환경에서의 NAT(공유기) 서비스 사용 탐지가 가능하여야 한다. · Agent-less 환경에서도 NAT(공유기) 서비스 사용 탐지가 가능하여야 한다. · Agent-less 환경에서도 불법 DHCP 서버의 탐지가 가능하여야 한다. · Agent-less 환경에서도 과다 Broadcast 패킷 탐지가 가능하여야 한다. · Agent 및 Agent-less 환경에서 Static ARP 테이블 등록을 통한 침입 시스템에 대한 시스템 접근제어 및 격리가 가능하여야 한다. · 사용자 그룹별 외부 네트워크 허용/차단, 내부 네트워크 그룹 허용/차단 기능을 제공해야 한다. · 허니 팟 설정을 통한 포트 스캔 및 서비스 스캔 감지를 통한 공격 감지가 가능하여야 한다. · 단말의 백신정보 수집 기능을 지원하여야 한다. · macOS Agent 기반의 필수/차단 정책을 통한 네트워크 통제 및 설치 유도 기능을 제공하여야 한다. · macOS Agent 기반의 필수/차단 정책을 통한 네트워크 통제 및 설치 유도 기능을 제공하여야 한다.
네트워크 및 자산관리	· 단말 자산 정보(IP, MAC, CPU, HDD, NIC, Memory, 모니터 정보 및 OS, IE 정보 등) 수집이 가능하여야 한다. · 단말에 설치된 SW 정보 수집이 가능하여야 한다. · CPU, Memory, HDD, NIC, 자산 타입, OS, 소프트웨어 현황, 프로그램 현황 통계가 지원되어야 한다. · 대규모의 복잡한 네트워크 장비 맵 구성을 위한 계층화 된 맵 구성이 지원되어야 한다. · 관리자가 지정한 bps/pps 임계치를 지정할 수 있어야 하고, 사용자에 의한 수동/ 자동차단 정책 적용이 가능해야 한다. (표준 MIB 제공 필수) · 네트워크 장비의 생사 여부를 관리 측정할 수 있어야 한다. (표준 MIB 제공 필수) · 네트워크 장비의 인터페이스 포트 별 bps 및 pps 트래픽 측정 및 임계치 초과 시 알람 및 포트 차단이 가능하여야 한다. (표준 MIB 제공 필수) · 네트워크 장비의 CPU, Memory 성능 측정 및 인터페이스 포트 별 누적 트래픽 측정이 가능하여야 한다. (표준 MIB 제공 필수) · L2 스위치의 Mac-address Table 정보를 실시간 검색이 가능해야 한다. (표준 MIB 제공 필수) · L2 스위치의 Mac-address Table 정보를 주기적으로 수집할 수 있어야 하고, IP/ MAC/스위치 포트 형태의 정보로 제공할 수 있어야 한다. (표준 MIB 제공 필수) · 자체적으로 DHCP 서비스 지원이 가능하여야 한다. · DHCP 임대 IP range내 고정 IP사용 검출 및 차단이 가능하여야 한다.
관리콘솔 및 일반 기능	· 보안 강화 및 실시간 반응을 위한 관리자 콘솔 CS 버전 제공 · 관리자 접속 보안 강화 및 대규모 환경에서의 실시간 정보 갱신을 위하여 CS 환경의 콘솔이 지원되어야 한다. · 관리자 계정의 보안성 강화를 위하여 관리자의 ID/PASSWORD, 콘솔 PC의 H/W 인증코드와 접속 IP 기준으로 인증이 가능하여야 한다. · 관리자 계정 별 그룹 권한 및 작업 권한을 분리하여 관리할 수 있어야 한다. · 주요 이벤트 현황 정보를 대시보드 형태로 제공할 수 있어야 한다. · 실시간 팝업 및 아웃풋 바를 통한 실시간 이벤트 정보를 확인할 수 있어야 한다. · 전체 로그, 검색 필터 등에 의한 모든 로그를 검색 및 조회할 수 있어야 한다. · 기간, 로그 종류, IP 주소, MAC 주소, 컴퓨터 명, 작업 그룹 기준의 조회를 통한 이력 추적이 가능하여야 한다. · 기간, 로그 구분, 인증 방법, 사용자 ID, IP 주소, MAC 주소 기준의 조회를 통한 IP 주소 실명제 추적이 가능하여야 한다. · Self-defense 기능을 통하여 시스템의 서비스 이상 발견 시 자동 모니터링 모드 전환이 가능하여야 한다. · 관리자 콘솔-사용자 단말 Agent 및 사용자 단말 간 원격 제어 기능을 지원하여야 한다.

4. 웹 방화벽

구분	상 세 내 용	수량(set)
하드웨어 요구사항	· CPU : 3.4GHz 8Core · Memory : 32GB 이상 · Storage(내장) : OS 영역 SSD 1TB 이상, Log 영역 SSD 1TB 이상 ※ Log 영역 SSD는 Raid 구성 및 Disk Hot-Swap 지원 · 관리용 NIC : 1Gbps Copper 2port · 1Gbps Copper 4port (Bypass), 1Gbps Fiber 2port (Bypass) ※ 향후 확장을 위한 여유슬롯 2개 이상 지원 가능 제품 · 전원 이중화 지원 · 별도의 제품(하드웨어, 부품) 없이 SSL 트래픽 암복호화 지원	2
성능	· HTTP : Throughput 5.5Gbps, CPS 80,000, TPS 200,000 이상 · HTTPS : Throughput 3Gbps, CPS 10,000, TPS 61,000 이상 · CC : 2,000,000 이상
인증	· CC인증 또는 보안기능 확인서 발급 또는 성능평가 완료 제품 · 전자파 적합 등록 제품 · 국가정보원 검증필 암호모듈 탑재 · 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 녹색인증 제품
보안기능	· OWASP Top 10, OWASP API Security Top 10 및 국정원 웹서버 8대 취약점 방어 · HTTP/HTTPS 기반의 웹공격에 대한 탐지/차단 기능 제공 · 지능형 탐지 엔진을 통하여 신/변형 공격 즉시 탐지 · URI 암호화를 통한 웹서버의 서비스 구조 노출 방지 지원 · YAML Protection Check 기능을 활용한 YAML 형식 검증 및 공격 탐지/차단 · 자가점검 기능을 통한 웹방화벽 위험상태 체크 및 실시간 알림 기능 지원 · CAPTCHA를 통한 일반 사용자 또는 컴퓨터 프로그램 여부 검증 기능 제공
관리기능	· In-Line, Proxy, Mirroring 등 다양한 구성방식 지원 · 이중화 구성 및 이중화 장비간 정책 동기화 기능 제공 · 서비스 임계치 초과 시, 서비스 가용성 확보를 위한 자동 Bypass 설정 기능 제공 · GUI를 이용한 Bypass 전환 기능 및 Packet Dump 기능 지원 · 웹서비스에 적용된 SSL 인증서 사용기한 만료 안내 기능 제공 · 관리자 로그인 시, 웹방화벽 자체 이차인증을 통한 보안성 향상 지원 · SNMP, Syslog 등 이기종 장비 연동 및 선별적 로그 전송기능 제공 · Incident Management System(IMS) 제공

5. 매체제어

구분	세부규격	수량(set)
하드웨어 요구사항	· CPU : Quad Core 3.0GHz 이상 · Memory : 16GB 이상 · HDD : 1TB * 2(Raid 구성) · NIC : 10/100/1000 * 2EA · POWER : Dual Power(이중화) · 개방형 OS(Linux), DBMS 포함	1
보안USB 관리서버	· 실시간 사용현황 파악 기능 제공 및 보안 USB 상태별 (정상, 내부, 온라인, 분실,보관, 불용) 통제 및 다양한 검색과 통계기능 제공 · 외부 사용시 보안 USB 사용 날짜 제한 기능 제공 · 국가정보원 지침에 따른 문서 양식 출력 기능 제공 · 사용일시, IP, MAC Address 및 사용PC 정보 제공으로 보안 USB 분실시 회수정보를 제공 · 분실시 저장데이터의 보호를 위한 삭제기능 제공 · 엑셀 파일 출력기능으로 편리하게 통계 관리 작업 기능 · 웹을 통하여 언제 어디서나 보안 USB 및 등록 매체 관리, SSL 기능 제공 · USB 장치 사용자 등록, 수정, 삭제 기능을 제공 · 보안USB 사용자 인사DB 연동 지원 · AD 및 인사DB 연동 자동Batch용 기능 (AD기반의 보안USB ID, 비밀번호, 정책 일원화) · 보안USB, 일반USB 매체 저장 로그 기록 - 보안USB, 일반USB에 저장된 데이터
에이전트 기능	· Agent 소프트웨어 파일 삭제 시 실시간 복구 기능 및 모니터링 기능 제공 · 정상 모드가 아닌 안전모드에서 Agent 삭제 방지 · Agent 프로세스킬 방지 및 제어판으로 통한 프로그램 삭제 불가 · 읽기쓰기 구분하여 허용/차단 · 매체 사용에 대한 허용/차단 - 아이폰, 안드로이드폰, 무선랜, 와이브로, 블루투스, 적외선, 모뎀, 시리얼포트, IEEE1394, PCMCIA, PDA, WEBCAM, MIC,패러링포트
보안USB	· 국가정보원 검증필 암호모듈 탑재 · 대용량 보안USB 디바이스 제공 (보안USB, 보안SSD) · 보안SSD 3.0 메모리 1TB 이상 (3개) · 보안USB 3.0 메모리 16GB 이상 (200개) · 보안USB 자동잠금 & 자동로그아웃 (일정시간 미사용시) · 프로그램 영역은 동작 정지나 삭제가 불가능하며, PC연결시 자동 실행 (Plug & Play) · 사용자 영역은 보안 인증 절차 없이는 데이터 삭제나 사용이 불가능 · 보안 USB 메모리로 데이터 복사시 모두 암호화하여 데이터를 보호 · 보안 USB 메모리 초리 사용시 실사용자가 직접 비밀번호를 등록하도록 하여 사용자의 정보를 보호 · 오프라인이나 해외 사용 시에도 모든 기능이 정상적으로 작동 · 보안 USB 메모리 접속 기록은 100% 서버로 전송 · 서버에 보안 USB 메모리 사용 로그 전송시 암호화 전송으로 해킹 방지 기능을 제공 · 보안USB 분실∙도난 시 데이터 완전 삭제 보안 기능	203

구분	세부규격	수량(set)
하드웨어 사양	· 40G/100G QSFP28 28port 지원, 100G/400G QSFP-DD 8port 지원 · 스위칭 패브릭 : 12Tbps · 패킷 포워딩 성능 : 4.0bpps · 128-GB SSD drive and 32 GB system memory 제공 · 4,000 개 이상의 VLan 지원 · 100/1000 Management port : 1개 · Power Supplies 이중화 제공 · System buffer 80 MB 지원 · MAC address table : 256,000	2
지원 프로토콜	· 802.1q, 802.1w, 802.1s, 802.3ad LACP, LLDP, CDP 지원 · Static, RIPv2, OSPFv2/v3, BGP4, IGMPv1/v2/v3, PIM-SM · IGMP Snooping, MLD snooping, PIMv2 지원 · Unidirectional Link Detection (UDLD) 지원 · Stateful Processor Failover 및 Non Stop Forwarding 기능 지원 · HSRP, VRRP를 통한 장비간 Gateway 이중화 지원 · Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 지원 · Virtual Routing & forwarding (VRF) 지원 · Virtual Extensible LAN (VXLAN) 지원 · Ethernet VPN(EVPN) 지원 · Virtual PortChannel (vPC) 지원
보안 기능	· ACL : Port ACLs(PACLs), VLAN ACLs (VACLs), and routed ACLs(RACLs) 지원 · Access Layer 보안 기능 : Dynamic ARP Inspection, IP source Guard dhcp Snooping, Port Security, UDLD, BPDU Guard 기능 지원 · Unicast, Broadcast and Multicast Storm Control 기능 지원 · Control Plane에 대한 Plicing 적용으로 CPU 과부하 방지 기능 지원
관리 및 운영기능	· SNMPv2/3 지원 · 포트 미러링, 리모트 포트 미러링 지원 · Syslog, Telnet, SSh, LLDP, Flow Monitoring 지원 · Configuration Rollback 기능 지원 · 기관 운용중인 SDN 컨트롤러 및 Leaf 스위치 동일 제조사 제품이여야함 · 기관 운용중인 SDN 컨트롤러 및 Leaf 스위치 연동에 문제가 없어야함

6. SDN 네트워크 스위치

7. 기타

- 위 규격과 동등 또는 이상의 사양의 제품이어야 한다.

- 납품하는 제품이 제조사 단종 및 단종예정 장비가 아니어야 하며, 계약 후 1년 이내에 단종 이 될 경우 동등품(동급) 이상의 신규 제품으로 교체 납품 (제조사 Eol/EoS 확인서 제출)

- 기 구축된 제품과 연동 및 호환이 가능해야 한다

- 국가정보원 및 국토연구원 정보보안 기본지침의 보안규정을 따라야 한다.

- 도입장비의 보안적합성 검증은 ‘공공분야 도입·운용 IT보안제품 신 보안적합성 검증체계’의 기준을 따라야 한다.

- 도입장비의 하자담보 책임기간은 설치완료일로부터 1년으로 한다.

- 설치장소는 국토연구원 전산실 등 발주사가 지정하는 곳에 구축을 하고 전산실환경(보안 및 네트워크)시설을 파악하여 운영 서비스 하는데 문제가 없도록 구축하고 구축에 드는 비용은 사업자 부담한다.

(물품)규격입찰서

사업명

상호(법인)명

규 격

모델명

-

사업자등록번호

제작사

-

연락처

※ 본 사업의 구매규격서를 참조하여 상세하게 작성(분량; 제한 없음)바랍니다.

※ 규격입찰서 작성내용이 2장 이상일 경우 간인하여 제출하여야 합니다.

※ 규격입찰서 제출 시 제안한 제품의 카탈로그(표지에 상호(법인)명 기재) 또는 제조사 제품요약서를 함께 제출바랍니다.

※ 규격입찰서 제출 시 제안한 제품의 물품 공급 및 기술지원확약서 제출

1. 통합로그관리솔루션, DB암호화, 네트워크접근제어, 매체제어, 웹방화벽

규격서	규격수량	제안 규격	제안수량

2. 백본스위치

규격서	규격수량	제안 규격	제안수량

규격입찰서를 다음과 같이 제출합니다.

년    월    일

신청인 :	(인)

국토연구원장 귀하

규 격 적 격 여 부

상기 물품에 대한 규격서를 검토한 결과 구입코자 하는 물품에 적합 / 부적합 함을 확인함.

검토자 : (부서)                (성명)                (서명)

상기 물품에 대한 규격서를 검토한 결과 구입코자 하는 물품에 적합 / 부적합 함을 확인함.

검토자 : (부서)                (성명)                (서명)

부적합 사유

(자세히 작성)