국토공간계획지원체계(KOPSS)

경관계획지원모형을 위한 3차원 공간분석 도구 성능시험 평가 계획서(안)

2007. 6

국토연구원

목   차

Ⅰ. 개요	1

1. 성능시험명	1

2. 목적	1

3. 평가일정	1

4. 평가장소	1

5. 펑가방법	1

6. 평가내용	1

Ⅱ. 평가 내용	2

1. 시연환경	2

2. 평가내용	3

3. 평가방법	4

Ⅰ. 개요

1. 성능시험명

◦ 3차원 공간분석 도구 성능시험 평가

2. 목적

◦ 국토경관계획지원모형의 3차원 공간분석기능에 사용할 3차원 엔진 성능 평가를 하는데 목적이 있음

3. 평가일정

◦ 접수마감 : 2007년 6월27일(수) 오후 5시

◦ 평가일정 : 2007년 7월4일(수)

4. 평가장소

◦ 국토연구원 2층 대회의실

5. 펑가방법

◦ 3차원 엔진을 각 업체로부터 제안 받고 이를 대상으로 평가위원회를 구성하여 성능을 평가하고자 함

6. 평가내용

◦ 국토경관계획지원모형의 3차원 공간분석기능에 사용할 3차원 엔진의 성능을 평가하고자 함. 이것은 3차원 분석속도향상, 다각적인 3차원 분석방법 및 다양한 편집기능을 제공할 수 있어야 함

Ⅱ. 평가 내용

1. 시연환경

◦ 시연할 컴퓨터의 환경은 다음과 같음

항목	세부내용	비고
기종	Desktop, Notebook
OS	Window XP
CPU	Pentium 4 3.0 GHz 이하
RAM	1.0 GHz 이하
Graphic Card	HI 라데온 9600 이상`

◦ Test 데이터는 다음과 같음

- 대상지역 : 제주특별자치도 제주시 전지역

데이터	포맷	세부내용	비고
DEM	ESRI Grid	370Mb(1m)	자체포맷으로 변환/탑재 Level 처리 가능
위성영상	SID	270Mb(1m)
건물	폴리곤	210Mb
도로	라인	50Mb
	폴리곤	17Mb
가로수	포인트	1Mb
버스정류장	포인트	1Mb

◦ 개발환경은 .Net C#2003

2. 평가내용

◦ 3차원 엔진의 주요평가내용은 다음과 같음

평가항목	평가지표		평가요소
. Ⅰ. 프로그램 속도	1.	데이터 변환 속도	장비 세팅 후 서버에서 필요한 데이터를 가져와 업체에서 필요한 포맷으로 변환하는 속도 (타 서버(SDE 등)에서 자료를 읽어서 변환하는 관점)
	2.	초기데이터 로딩속도	프로그램 시작 후 초기 환경이 세팅되어 사용자 입력이 가능할 때까지의 속도
	3.	렌더링 속도	주어진 자료(제주시) 전체를 로딩하는 시간
	4.	데이터 로딩 속도	DEM, 건물, 위성영상 등 지역이동/축척변환 등을 통해 새로운 지역의 데이터를 렌더링하는 시간
	5.	텍스쳐를 적용한 데이터 렌더링 속도	제공된 특정지역에 영상과 건물/시설물 텍스쳐를 적용했을 경우에 대한 데이터 렌더링 속도
Ⅱ. 3차원화면평가	1.	세밀도(Level of Detail) 평가	관심지역 이외의 지역에 대한 레벨처리 제주도 전체 영역에서 특정 건물까지 연속적으로 이동 가능한지
	2.	지형의 품질 평가	레벨/영역 간에 지형이 부드럽게 연결되는지 지형 화면이 현실과 가까운지 특정지역 이동 후 데이터 로딩 중 다른 지역으로 이동할 경우 처리방식
Ⅲ. 사용자 인터페이스 공통기능	1.	건물 검색 평가	대상지역의 특정 건물/시설물 검색 기능
	2.	건물 및 그래픽 추가 기능 평가	새로운 건물의 추가(직접 그리거나, 외부 오브젝트 삽입 등)하여 그래픽 추가
	3.	사용자 편의성 평가	3차원 화면을 컨트롤하기 위한 사용자 인터페이스의 편리성
Ⅳ. 경관분석기능	1.	조망점분석(가시권 및 조망권 등) 기능 평가	조망점을 생성하여 조망점에서부터 보이는 가시권 및 조망권을 분석할 수 있는 기능으로 정량적 분석결과를 제시할 수 있는지 여부
	2.	스카이라인 분석 기능 평가	스카이라인 분석 기능
	3.	경로 시뮬레이션	이동경로에 따른 조망의 변화를 분석할 수 있는 기능
Ⅵ. 기타	1.	C/S or Stand alone	시스템 구조가 C/S 구조인지 여부
	2.	데이터의 호환성	shp, dxf, gml, Tiff 등 다양한 포맷으로 import/export 가능한가
	3.	솔루션의 독립성	외부 프로그램을 사용하는지 아니면 자체 프로그램인가?
	4.	Customizing의 용이성	개발자 투입, Engine 도움말을 보유하고 있는가?
	5.	.net C# 개발 적용	개발 툴로 .net C#이 가능한지

※참고 : 표에 제시된 내용 이외에 정량․정성평가내용이 다소 추가될 예정임

3. 평가방법

◦ 3차원 엔진을 각 업체로부터 제안받고 이를 대상으로 평가위원회를 구성하여 성능 평가

- 평가 당일 동일 데이터를 배포하여 데이터 로딩이 먼저 된 업체를 순서대로 세부기술평가 시행

◦ 평가결과 기술평가점수가 80점이상인 자를 대상으로 가격경쟁입찰로 정함

- 기술평가는 정량평가(60점) + 정성평가(40)로 실시