사무용 가구 구매 사양서

1. 구성범위

사무용 가구 구매내역 및 구성범위는【표 1】에 따른다.

【표 1】사무용 가구 구매내역

번호	품명 (DESCRIPTION)		규격 (SIZE)		단위 (UNIT)	수량 (Q'TY)	비고
1	책상		티크	1,500*800*720	EA	10
2			파스텔	1,500*800*720	EA	28
3	보조책상		티크	1,750*600*680	EA	10
4			파스텔	1,750*600*680	EA	29
5	서랍통		티크	420*550*625(2단)	EA	10
6			티크	420*550*625(3단)	EA	10
7			파스텔	420*550*625(2단)	EA	29
8			파스텔	420*550*625(3단)	EA	29
9	의자		한샘(퍼시스)	제스트 대	EA	39
10	회의테이블		파스텔	1800*900*720	EA	2
11			파스텔	1600*900*720	EA	8
12			목재	Ø1200*720	EA	4
13	회의용 의자		밤색	연구위원용(팔유)	EA	64
14	책장		서랍	870*400*2300	EA	30
15			문짝		EA	20
16			일반	900*400*1500	EA	40
17			혼합		EA	9
18			일반	450*400*1500	EA	8
19	캐비넷		파스텔	900*400*1500	EA	57
20			파스텔	450*400*1500	EA	8
21	옷걸이		입식	스텐드형	EA	40
22	파티션	블록 파티션	투톤(양면)	1000*1500*62T	EA	40
23			투톤(단면)	1000*1500*62T	EA	90
24			투톤(양면)	600*1500*62T	EA	5
25		연결봉	십자형	1500	EA	10
26			티자형	1500	EA	5
27		마감바		1500	EA	33
합계						727

2. 재료

1) 제작에 필요한 목재 및 H.P.M/L.P.M 은 국내산으로 한다.

2) 특별히 규정되지 않은 부품은 K.S 정품을 사용한다.

3. 치수 및 형태

1) 제품의 형태는 시방서 및 배치도면에 준하여 제작한다.

2) 완제품 치수의 허용 오차는 ±2㎜로 한다. 손잡이 돌출 부분은
치수 측정에서 제외된다.

4. 색상

1) 목재 제품은 티크 무늬목으로 제작한다.

2) 파스텔 제품은 국내산 제품으로 제작한다.

3) 기타 제품은 구입처의 기준으로 한다.

5. 제조 및 가공

1) 제품별 제작은 시방서 및 도면에 준하여 제작한다.

2) 문짝 : HPM 18m/m를 사용 견고하게 부착후 반 포밍을 한다.

3) 측면 : LPM 18m/m를 사용하여 마감한다.

4) 후면 : 5m/m 단연가공 처리된 MDF를 사용한다.

5) 조립 : 서로 이완되지 않도록 케이싱를 사용 견고하게 조립한다.

6) 경첩 : 국내산 자동 경첩을 사용한다.

7) 손잡이 :  알루미늄 손잡이를 사용한다.

8) 서랍 레일 : 냉압연 스틸위에 백아연 도금한다.

6. 포장

제품의 적재 및 운반이 용이하도록 일반 관례에 따라 포장한다.

7. 기타

1) 기타 제작 방법은 고급 가구 제작에 준한다.

2) 기타 사항은 담당자와 협의하여 제작한다.

【붙임】파티션 및 가구 배치도