「차세대 디지털통합공간 실험사업」기술용역 - 위탁용역 시행계획 -

2009. 10. 28

1. 본 과제 개요

1) 과제명 : 차세대 디지털통합공간 실현방안 연구(Ⅰ)

2) 과업기간 : 2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일

3) 주요 연구내용

o 주거공간의 관심 서비스 모델링

- 현 거주 공간에 대한 정보 습득 충족

- 타 지역 공간과의 비교 충족

- 사업의 대상이 되는 소비자 거주 공간 정보 파악 충족 등

o 업무공간의 관심 서비스 모델링

- 영업 활동 지점 내의 고객 정보 교류

- 영업 지점 간 비교 정보 교류

- 신규 영업활동 지점 선정을 위한 자료 조사 충족 등

o 교육공간의 관심 서비스 모델링

- 주변 교육 환경 조회 및 여건 충족

- 교육 시설물 설치 및 운영을 위한 자료 조사 충족 등

o 소비공간의 관심 서비스 모델링

- 소비 활동 편의

- 지역 소비자 소비 수준 충족 등

2. 위탁용역 개요

1) 용역명 : 『차세대 디지털 통합공간 실험사업』의 기술용역

2) 용역기간 : 계약 체결일 ~ `09. 12. 31

3) 용역예정액 : 일금 이억원정(￦200,000,000)

4) 주요 연구내용

(1) 실험용 USN망 및 공간 데이타베이스 실험 구축

◦ 실험 서비스 구축을 위한 USN망 인프라 구축

- 실험 지역 대상 구간에 센서 네트워크 기기를 요소마다 설치하여 이동 단말기의 위치정보 서비스를 위한 인프라를 구축

- 센서 노드의 개수는 길안내 서비스 및 주변광고 서비스, 그리고 가족 안심 서비스 제공에 지장이 없을 정도로 충분한 개수만큼 설치

◦ 실험용 노드·링크 및 POI 데이타베이스 구축

- 실험 지역 대상에 설치되어 있는 USN 망을 따라 GIS 인프라를 구축하고 보행자 길안내를 위한 노드·링크 공간 데이터베이스 구축

- 실험 지역 대상 서비스를 위한 주요 POI(Point Of Interest) 데이터베이스 구축

(2) 차세대 디지털 통합 공간 실험 서비스 시스템 구축

◦ 본 시스템은 절전형 USN 망 기반의 위치정보 획득 방식을 실험함

◦ 절전형 USN 망의 참조노드에 위치정보코드를 부여하여 이동단말기(이동 노드)의 위치를 인식할 수 있도록 구성함으로써 GPS 수신기의 건물 내 전파 음영 지역 문제를 해결함

◦ 인식된 단말기의 위치정보는 단말기 뿐만 아니라 절전형 USN망을 통하여 서버에서도 해당 단말기의 위치를 인식할 수 있도록 시스템 구성

◦ 이동 단말과 참조 노드 사이의 통신은 무선 통신 비용이 소요되지 않는 ISM 밴드를 이용하여 절전형 USN망을 사용하는 것을 기본으로 하며 USN 게이트웨이를 통하여 서버와 무료로 연결됨. 단, 대용량 데이터 통신 시에는 기존의 WiFi 망을 이용하여 구성할 수 있음.

◦ USN 기반 길 안내 서비스

- 본 시스템의 길안내 서비스는 차량용 길안내 서비스가 아닌 보행자를 위한 길안내 서비스로 구성해야 함

- 단말시스템은 현재 위치 및 목적지 정보를 이용하여 서버 시스템에 경로 탐색을 요청하고 응답된 경로 정보를 이용하여 길안내 서비스를 실시함

- 실시간 경로 안내는 지도를 기반으로 TBT(Turn By Turn) 또는 음성을 활용한 안내로 구성함

◦ 주변 광고 서비스

- 이동단말기를 휴대한 사용자가 이동 시 맛집 등 주변 POI 정보를 USN 망을 통해 Push 서비스 형태로 광고할 수 있도록 시스템을 구성함

- 광고되는 컨텐츠는 서비스 서버를 통하여 실시간으로 갱신될 수 있도록 서비스를 구성함

- 단말 사용자 정보를 활용하여 사용자 맞춤형 서비스 형태의 Push 서비스를 구성해야 함

- 또한 단말 사용자가 특정 서비스를 원하는 경우 단말기의 정보 입력 장치를 이용하여 USN 망을 통해 무료로 서비스 요청이 가능해야 하며 이에 대한 응답은 실시간으로 제공되어야 함

◦ USN 기반 가족 안심 서비스

- 본 시스템의 가족 안심 서비스는 차세대 디지털 통합 국토 공간 서비스 제공을 위해 설치된 절전형 USN 기술을 인프라로 사용한 특정 지역에 가능한 Zone 서비스이며 이 지역을 이탈하면 망 사용료를 지불해야 하는 CDMA 망도 활용 가능함

- 우리 가족 누구든 Zone에 적합한 이동 단말기를 휴대하고 다니면 가족의 위치 정보를 USN 망을 구성하는 인프라 노드가 파악한 후 이 정보를 USN 망을 통해 서버에 통보하고 인터넷 망 혹은 휴대폰을 통해 가족에게 알려주는 서비스임

- USN 기반 가족 안심 서비스는 특히 학교 지역에 적용되면 학생들의 등하교 관리는 물론 출석 관리도 자연스럽게 이루어질 수 있으며 위치 추적을 통해 열심히 공부하고 있는지도 파악이 가능함

- 또한 이 Zone 안에 있는 모든 객체의 위치를 무료로 확인 가능하여 미아 제로 서비스는 물론 치매 환자 위치 추적 시스템 등도 같은 인프라로 구현이 가능하여 서비스의 확장성을 제공하는 가장 적합한 서비스 모델임

3. 위탁 사유

◦ 기존 u-City사업에서의 유비쿼터스 서비스 모델 적용 미흡

- 현재 진행되고 있는 신도시 u-City사업에서는 유비쿼터스 서비스 제공 모델이 아닌 CCTV 위주의 관제시스템으로서 유비쿼터스 서비스 환경의 적용이 미흡함

◦ 기존 위치기반서비스(LBS)는 GPS 및 이동통신망을 이용하므로 실내 측위의 어려움 및 과금 등 제약 사항을 가짐

- GPS에 의한 위치측위 방식은 실내 공간 등 위치 측위가 되지 않는 음영 지역이 존재하여 실내외 Seamless한 위치파악이 불가능하고 따라서 위치기반 서비스에 한계가 노출되는 문제가 있음

- 위치정보의 획득 및 수집과정에서 통신요금이 부과되는 이동통신망을 사용해야 하므로 국가적인 차원에서의 차세대 디지털 통합국토의 비전을 위한 방향은 아니며 위치 측위의 정밀도에 한계(약 500 m)가 발생함

◦ 유무선 네트워크 및 유비쿼터스 센서 네트워크(Ubiquitous Sensor Network) 기술을 절전형 Mesh Network로 구성하여 양 방향 통신을 제공함으로써 국토공간의 첨단화 및 그린화를 유도하고, 사용자의 단말 환경을 대상으로 한 유비쿼터스 위치기반서비스(u-LBS) 필요성이 증대

◦ 상기 내용의 실험 구축은 GIS , LBS 및 USN 기술의 융합모델로서, 이에 대한 충분한 지식 및 실험용 실 구축이 가능한 전문기관을 활용하여 연구를 진행하여야 함

4. 선정 방법

◦ 국토연구원 『위탁연구사업 시행규칙』에 의거 시행

5. 향후 추진일정(안)

◦ 2009. 11. 3 (화) : 제안서 접수 마감

◦ 2009. 11월 초순 : 제안서 평가 및 위탁업체 선정

◦ 2009. 11월 초순 : 계약체결 및 과업 수행