국토연구원 신청사 건립공사
(폐기물 처리용역) 현장설명서

2015. 7.

1. 용역개요

1-1. 용 역 명 : 국토연구원 신청사 건립공사 폐기물 처리용역

1-2. 현장위치 : 세종특별자치시 반곡동 771-125 일원

1-3. 사업개요

1-3-1 건축개요

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	공사명	국토연구원 신청사 건립공사(건축)
	대지위치	세종특별자치시 반곡동 771-125 일원
	지역지구	지구단위계획구역(교육연구시설용지)
	대지면적	16,500.00㎡
	도로현황	전면 27.5M, 우측면 20M 도로에 접함
	연면적	19,955.53㎡
	건축면적	5,840.34㎡
	건폐율	35.39%	법정: 60%이하
	용적율	113.26%	법정: 200%이하
	층수	지하1층, 지상8층
	구조	철근콘크리트조
	최고높이	35.90m
	용 도	교육연구시설
주차대수		148대(지상 88대, 실내 60대) - 장애인주차 7대 포함	법정: 91대 이상 (장애인 주차 6대)
조경면적		4,292.98㎡ (26.01%)	법정: 15%이상

◎ 외부 마감

- 외    벽 : THK30 화강석 버너, 혼드 및 잔다듬(거창석,고흥석),

외단열시스템

- 외부창호 : THK24 투명 및 칼라 로이복층유리

◎ 내부 마감 : 건축도면 참조

◎ 층별 바닥면적

단위(㎡)

구분	층별	면적	비고
본관	지상 8층	157.78	공조실
	지상 7층	2,036.93	회의실, 연구실
	지상 6층	2,179.15	회의실, 연구실
	지상 5층	2,109.26	회의실, 연구실
	지상 4층	2,053.01	회의실, 연구실
	지상 3층	2,258.22	행정지원본부, 원장실 및 전살실 등
	지상 2층	3,127.25	로비, 도서관, 대강당 및 홍보전시관 등
	지상 1층	4,765.58	홀, 식당, 체력단련실 및 실내주차장 등
	지상층 소계	18,687.18
	지하 1층	1,268.35	기계실, 발전기실, 전기실 및 저수조 등
	지하층 소계	1,268.35
총계		19,955.53

2. 용역범위

1) 건설폐기물처리용역 : 건설폐기물 운반 및 처리

3. 특기사항

1) 용역 수행 시 주변민원 방지책을 수립하여 감독관 및 관련부처의 승인을 득한 후 착수할 것.

- 끝 -