「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모 지침서

2019. 8.

【 목   차 】

제1장 개요	1

1. 목적	1

2. 사업개요	1

3. 공모방식	2

4. 공모일정	2

5. 현장설명회 및 응모신청서 등록	3

6. 설계공모 참가자의 자격	3

7. 응모 신청자 구비서류	3

8. 질의 접수 및 회신 방법	4

9. 작품 제출 및 제출도서의 익명성	4

10. 작품 심사 및 입상작 선정	5

11. 입상작 발표 및 시상	8

12. 저작권	9

13. 작품 전시 및 반환	9

14. 당선 이후 조건	10

15. 기타사항	10

제2장 작품 작성요령	11

1. 제출목록	11

2. 일반사항	11

3. 설계도면	11

4. 제출방법 및 유의사항	13

제3장 설계공모 지침	14

1. 기본 방향	14

2. 배치 및 외부공간 계획	14

3. 동선 계획	15

4. 내부 공간 계획	15

5. 건축물 에너지 효율 및 에너지 절감 계획	15

6. 기타 사항	16

7. 면적 구성표	17

제4장 기타사항	18

1. 설계 공모 참고자료	18

2. 각종서식	20

제1장 개 요

1. 목 적

❍ 국토연구원(세종시 소재 정부출연연구기관 포함)의 부족한 보육시설 확충을 위해 공동 직장어린이집을 건립하여 직원 자녀에게 영유아 보육서비스를 제공하는 것을 목적으로 함

❍ 안전하고 쾌적한 보육환경을 제공하고 에너지효율이 높은 제로에너지 건축물로 건축하여 운영비 절감을 도모하며, 창의성과 기능성이 뛰어난 설계안을 선정하는 것을 목적으로 함

2. 사업개요

가. 공모명: 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」설계공모

나. 발주기관: 국토연구원

다. 부지위치: 세종특별자치시 반곡동 771-92 전 일원(행복도시 근린공원 43, 모개뜰 근린공원 부지 내)

라. 부지면적: 1,700㎡

마. 용도지역: 근린생활용지(근린공원)

바. 주 용 도: 노유자시설

사. 건립규모: 연면적 850㎡±5%(지상 1층~2층 이내)

아. 공사비(추정) : 금3,002,181,000원(부가가치세 포함, 시설비)

자. 설계비(추정) : 금156,421,810원(부가가치세 포함)

※ ① 본 설계비는 「건축사법」에 따른 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 따른 설계비(2종(보통) 중급)에 인증(건축물에너지효율등급, 제로에너지등급, 장애물 없는 생활환경인증)에 따른 할증액을 가산한 금액이고 추정금액임

② 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 사인물 등 제반분야의 설계용역 수행(지질조사, 측량, 인증용역 포함)과 어린이집 건립 부지 내 기존 공원시설물의 이전 설치 계획서 등의 일체의 비용을 말함(「공원 조성계획 변경 및 도시계획시설 실시계획인가 및 사업시행자 지정」 업무는 제외)

차. 설계용역기간 : 착수일로부터 120일

카. 설계용역범위 : 설계(보육실, 유희실, 도서실, 실내놀이터, 현관, 복도, 홀 부분 등의 인테리어 포함), 건축물에너지효율등급·제로에너지등급·장애물없는생활환경 예비인증 관련 설계, 도시공원 변경에 따른 기존시설물 이전·설치계획, 건축 인·허가 업무 일체

3. 공모방식

가. 이 공모는「건축서비스산업진흥법」제21조, 같은 법 시행령 제17조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 규정에 의한 설계 공모임

나. 공모형식 : 일반 설계 공모

다. 설계공모 조직

1) 사업담당 (일반설계공모에 관한사항 담당)

- 국토연구원 어린이집건립추진단 및 어린이집건립추진 공동 TF

※ 국토연구원과 건축도시공간연구소가 공동 TF를 구성하여 공모 추진

- 이메일: idea@auri.re.kr

- 전화번호: 044-417-9659(AURI), 044-960-0550(KRIHS)

- 홈페이지: http://www.krihs.re.kr (알림마당→입찰/위탁공고/견적 게시판)

※ 설계공모에 관한 모든 정보는 홈페이지에 게재하므로 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 발주기관에 이의를 제기할 수 없음

2) 계약담당 (계약관련사항 담당)

- 국토연구원 행정지원실 총무관리팀

- 주소 : 세종특별자치시 국책연구원로 5(세종특별자치시 반곡동 771-125)

- 전화번호 : 044-960-0502

4. 공모일정

구 분	일 정	비 고
설계공모 공고 (심사위원 공개)	2019. 8. 7.(수)	∙국토연구원·건축도시공간연구소 홈페이지, 나라장터, 공공기관 알리오
현장설명회 개최	2019. 8. 20.(화) 15:00~	∙장소 : 국토연구원 3층 대회의실 ※ 참가자격 : 건축사사무소의 대표자 또는 대표자의 위임을 받은 소속 직원에 한함
응모신청서 등록	공고시 ~2019. 8. 21.(수) 18:00	∙E-mail 접수만 가능(idea@auri.re.kr) ∙접수 후 유선확인 필수(044-417-9659/9825) ∙구비서류: 설계지침서 [서식1] 참조
질의접수	2019. 8. 22.(목) 09:00~18:00	∙E-mail 접수만 가능(idea@auri.re.kr) ∙질의접수 후 유선확인 필수(044-417-9659/9825) ∙구비서류: 설계지침서 [서식4] 참조
질의회신	2019. 8. 27.(화)	∙국토연구원 홈페이지에 공지 (개별 통보 없음)
작품 제출	2019. 9. 30.(월) 14:00~17:00	∙접수장소: 국토연구원 3층 세미나실 (응모신청서를 등록한 업체)
작품 심사	2019. 10. 7.(월)	∙장소: 국토연구원 3층 세미나실
당선작 발표	2019. 10. 10.(목)	∙국토연구원 홈페이지에 공지 (당선작은 개별 통보)

※ 상기일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 홈페이지를 통해 통보

5. 현장설명회 및 응모신청서 등록

가. 현장설명회 개최

1) 일시: 2019. 8.20.(화) 15:00  ·

2) 장소: 국토연구원 3층 대회의실

3) 내용 : 설계공모 지침 주요사항 및 계획부지 주변조건 등 설명

4) 청취자격: 건축사사무소의 대표자 또는 대표자의 위임을 받은 소속 직원

나. 응모신청서 등록기간 : 공고 시부터 2019. 8.21.(수) 18:00까지

다. 응모신청서 등록방법 : E-mail 접수만 가능(idea@auri.re.kr)

접수 후 유선확인 필수(044-417-9659/9825)

※ 구비서류: 별지 설계지침서 [서식1] 참조

6. 설계공모 참가자의 자격

가. 공고일 현재 「건축사법」에 의한 건축사 면허(자격)를 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자로서 건축사법 제9조의 결격사유가 없는 자

※ 응모신청서 등록 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류를 제출(공동 응모 사무소도 동일 증빙서류 제출)

나. 외국건축사면허(자격)를 취득한 자는 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여가능하며 주계약자는 국내 건축사로 함

다. 공동 응모 시 최대 2개사까지 참여 가능하며, 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없음

라. 공동 응모 또는 공동 대표자를 가진 설계사무소는 대표자 선임계를 응모 등록 시 제출하여야 함

7. 응모 신청자 구비서류

가. 설계공모 응모신청서 1부 [서식 1]

나. 건축사 업무 신고필증 및 건축사 면허증 사본 각 1부 (원본대조필)

다. 대표자 선임계[서식 2], 공동응모 협정서[서식 3] (법인건축사사무소 대표 2인 이상 또는 공동응모의 경우에 한함) 사본 각 1부 (원본대조필)

라. 대리 등록할 경우 위임장 및 재직증명서 각 1부

마. 대한건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분사실조회서(공동응모 업체 각각 제출) 각 1부

바. 청렴서약서 1부 [서식 9]

8. 질의 접수 및 회신

가. 질의접수기간 : 2019. 8. 22.(목) 09:00 ∼ 18:00

나. 질의접수처 : idea@auri.re.kr (질의서 접수 후 유선확인: 044-417-9659/9825)

다. 구비서류 : [서식4] 참조

라. 질의 시 유의사항

1) 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우와 지침내용에 없는 사항에 대하여는 발주기관에 문의하여야 함

2) 질의서는 발주기관에서 제공한 [서식 4]에 의거 작성하고 이메일 접수만 가능하며,  반드시 접수여부를 유선으로 확인하여야 함

3) 질의회신 일자 및 방법 : 2019. 8. 27.(화) 국토연구원 홈페이지(알림마당→입찰/위탁공고/견적 게시판)에 게시

4) 질의사항에 대한 발주기관의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계공모 지침서와 동일한 효력을 가짐

5) 접수된 질의서 내용이 설계지침과 직접 관련이 없는 사항은 답변하지 않음

9. 작품 제출 및 제출도서의 익명성

가. 일시: 2019. 9. 30.(월) 14:00 ~ 17:00

※ 제출시한을 초과한 경우 접수 불가함

나. 장소: 국토연구원 3층 세미나실

다. 제출 서류 및 도서

1) 설계공모 제출서 [서식 5]

2) 설계도면(A3) 12부

3) 위 내용이 포함된 USB 1개(PDF 형식)

※ 응모신청서를 등록한 업체만 작품을 접수할 수 있으며, 작품 수는 응모자별 1점으로 함

라. 제출도서의 익명성

1) 제출도서에 대한 익명성 확보 원칙은 설계공모심사 결과 공고시까지 전 설계 공모기간 동안 유지됨

2) 응모 제출도서를 1개의 묶음으로 백색종이로 포장 밀봉하여 제출함

3) 모든 응모작품(원본 1부 제외)에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 기호나 암호를 표기해서는 안 되며, 이를 위반할 경우 응모자격을 박탈 또는 감점 처리함

10. 작품 심사 및 입상작 선정

가. 작품심사

1) 작품심사 일자 : 2019. 10. 7.(월)

2) 작품심사 장소 : 국토연구원 3층 세미나실

나. 심사위원 선정방법 및 명단

1) 심사위원 선정은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호)」에 따라 발주기관에서 선정함

2) 심사위원 명단 (6인) _가나다순

연번	성 명	소 속 (직급)	비 고
1	신 춘 규	행복도시 총괄건축가 / 씨지에스건축사사무소 (대표)	심사위원장
2	김 소 라	서울시립대학교 건축학부 (교수)
3	노 영 자	건축사사무소 LIM (대표)
4	오 신 욱	라움건축사사무소 (대표)
5	이 은 경	이엠에이건축사사무소 (대표)
6	최 정 우	행복도시 공공건축가 / 건축사사무소 유니트유에이 (대표)	예비심사위원

※ 심사위원 가운데 기피 및 제척 등의 사유로 심사에 참여하지 못할 경우 예비심사위원이 대신하여 심사에 참여함

※ 심사위원장은 회의를 진행하며, 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019 -196호)」 및 본 지침서 외에 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있음

다. 심사위원회 개최

1) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최하여야 함

2) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받음

3) 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하되, 심사내용을 녹화 또는 녹음함. 다만, 심사위원회의 심사과정에 대한 공개가 필요하다고 판단하는 경우에는 공개할 수 있음

4) 심사위원회는 해당 설계공모의 특성상 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 함

라. 심사방법

1) 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호)」에 따라 공정하고 합리적으로 심사하여 당선작을 선정함

2) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 설계공모 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함. 다만, 사업의 특성이나 시급성 등을 감안하여 심사기간을 단축할 필요가 있는 경우에는 공모안의 교부기간을 단축하거나 심사위원회 당일 공모안을 교부할 수 있음

3) 심사위원회 개최 전 전문위원회 및 기술전문위원회를 개최하여 ‘제로에너지 및 친환경 기술계획’에 관한 사항, 공모지침 준수 여부 등을 검토하며, 검토결과는 심사위원회에 제공되어 심사에 반영됨

4) 심사방법은 투표제를 원칙으로 하며, 공모안에 대한 토론을 거쳐 최다 득표를 받은 작품으로 당선작을 결정함

5) 투표제 평가는 평가항목별 비중을 고려하여 투표하며, 당선작 및 기타 입상작 선별을 위해 여러 차례에 걸쳐 단계별로 투표할 수 있음

6) 심사결과 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있음

7) 심사위원은 본 설계공모와 관련된 어떠한 경우라도 응모자와 사전접촉을 하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

마. 심사위원의 제척․기피․회피

1) 심사위원이 다음 2)~7) 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

2) 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

3) 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

4) 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

5) 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

6) 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

7) 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

8) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 [서식10] 심사위원 기피신청서를 할 수 있음

9) 심사위원은 회피사유에 해당하면 [서식10] 심사위원 회피신청서를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

10) 발주기관은 심사위원의 제척․기피․회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지해야 함

바. 기타사항

1) 심사결과 응모작 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있음

2) 심사대상자(실격자 제외)가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고함

사. 평가항목별 비중

평가항목	비중	세부사항	비 고
계획안의 창의성	20%	- 계획안의 창의성 - 기존사례와의 차별성
배치 및 공간계획의 우수성	20%	- 배치 및 토지 이용의 합리성 - 시설 및 공간 이용의 편의성 - 대중교통, 보행자 및 차량 접근계획의 적절성
평면계획의 우수성	20%	- 내·외부 평면 계획의 적절성 - 공간 이용의 효율성 - 동선 및 기능배분의 타당성
경관 및 주변과 조화	20%	- 주변 공간 환경과 연계 및 조화 - 입면 디자인 계획의 합리성 - 색상 및 재료 계획의 적절성
제로에너지 및 친환경 기술 계획	20%	- 패시브 계획 및 액티브 계획(고효율 기자재, 신재생 에너지 등) 기법의 우수성 - 제로에너지 성능 목표 달성 방법 - 에너지 관련 비용절감 방안

아. 감점사항

1) 실격처리 대상

① 실현이 불가능한 경우(부지경계 임의조작 설계, 예정공사비를 과도하게 초과하거나 미달한 경우 등)

② 설계도면에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명이나 기호 등을 고의적으로 표시하였다고 판단되는 경우

③ 기타 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획변경 불가피한 경우 및 중대한 위반사항이 있다고 위원회에서 결정한 경우

④ 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반한 경우

⑤ 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 공모 안에 대해 설명한 경우 (심사 시 심사위원에 대해 응모자의 사전접촉 여부 확인 예정)

2) 감점 및 실격 기준

구 분		벌칙규정	심사규정
법규 위반	건축 관계법규 위반 (진입도로, 공개공지, 건축선 등)	감점 및 실격 여부에 대하여 심사위원회 의결로 결정	실격 또는 감점 등 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사 위원회 의결로 결정
	지구단위계획지침 등 관계법규 및 지침위반
지침 위반	제출도서에 응모자에 대해 인지가 가능하도록 표현한 작품	실격 또는 –1점
	설계도면 내용 누락	실격 또는 -1점/내용별
	연면적 허용범위 초과	-0.5점
	지질, 규격 및 제본방법 미 준수	-0.5점
	설계도면 기준매수 초과	-0.5점/매당
	설계도면 부수 누락	-0.5점/부수당
	그 외 지침에 위배되는 사항	-0.5점/건당

※ 투표제 적용 시 위 기준을 고려하여 반영하며, 불이익 처분 기준에 대하여 심사위원회에서 별도로 정할 수 있음

3) 감점 및 실격 적용방법

발주기관은 감점 및 실격기준에 따라 공모안에 대한 감점사항을 검토하여 해당 설계 공모 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영하고, 실격 판정 시는 평가대상에서 제외함

4) 기타사항

응모작품 제작 및 제출요령에 위배되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 할 수 있음

11. 입상작 발표 및 시상

가. 입상작 발표 : 2019.10.10.(목)

1) 심사결과는 심사의견서를 포함하며 국토연구원 홈페이지(알림마당→입찰/위탁공고/견적 게시판)에 게재함

2) 심사과정 및 개별적인 사항 등에 대한 문의에는 응하지 않음

3) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 설계공모 지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없음

나. 입상 작품 수 및 보상

1) 당선작 : 설계권 부여

2) 입상작 : 총 설계보상비용 15,000,000원(부가가치세 포함)

① 기타 입상자가 4인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

② 기타 입상자가 3인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

③ 기타 입상자가 2인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

④ 기타 입상자가 1인인 경우 : 예산의 3분의 1을 지급

12. 저작권

가. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름

나. 제출물의 소유권은 발주기관에 있음

다. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증해야 함

라. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 입상이 취소될 수 있음

13. 작품 전시 및 반환

가. 작품 전시

1) 필요 시 입상작을 심사발표 후 일정기간 전시할 수 있으며, 입상작 이외의 작품은 응모자의 동의를 얻어 전시할 수 있음

나. 작품 반환

1) 입상작 이외의 응모작은 작품심사 발표일로부터 7일 이내에 반출하며, 반출에 따른 비용은 응모자가 부담함

2) 반환기간 내에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관이 임의로 처리하며, 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없음

14. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선자는 전기∙통신∙소방 분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우 전기∙통신∙소방 관계법령에 의한 적법자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)하여야 함

2) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 “건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우” 설계권을 취소할 수 있음

3) 사업여건 변경 등으로 설계가 중단 된 경우 계약자 상호간 협의에 의하여 설계비를 정산함

① 착수 시 : 실비정산

② 미착수 시 : 입상작의 보상 범위 내에서 상호간 협의 정산

4) 설계자는 아래의 인증을 받도록 설계하며, 이에 따른 인증업무를 수행하여야 함

① 건축물 에너지효율등급 인증 1++

② 제로에너지 건축물 인증 5등급

③ 장애물 없는 생활환경 인증

나. 설계 진행

1) 발주기관은 각종 심의, 자문 및 협의 결과에 따라 설계 과정에서 필요한 경우 일부 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 보완요구에 대한 협의에 응해야 함

2) 관계법령에 의한 각종 심의 및 인허가, 준공에 필요한 제반사항을 수행해야 함

3) 당선자는 반드시 “제시된 예정 공사비 범위 내”에서 실시설계를 마무리 하여야 함

4) 설계 중 각종 협의, 관련절차이행(설계심의, 건축협의 등) 등으로 과업이 지연될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간을 연장 할 수 있음

다. 공원 시설물의 이전 등 계획 수립

건축부지가 기 조성된 근린공원 부지 내에 위치하므로 기 설치된 식재, 시설물 등의 이전, 보행로 계획 등을 관련법령에 의하여 설계에 반영하여야 함

※ 「공원조성계획(변경)」 및 「도시계획시설 실시계획인가 및 사업시행자 선정」관련 승인·인가는 발주기관에서 이행함

15. 기타사항

가. 당선자가 자의 또는 타의에 의해 설계의 수행이 불가할 경우 차점자에게 설계권을 부여할 수 있으며, 이 경우 차점자가 기 수령한 보상금은 반환함

나. 본 지침서에 관하여 이의 또는 견해차가 있는 경우에는 발주기관과 당선자가 상호 협의하여 조정함

다. 당선자는 설계 용역 수행 시 발주기관에서 제시하는 설계용역 과업지시서를 준수하여야 함

라. 당선자는 「건축서비스산업 진흥법」제22조에 따라 설계의도 구현 업무를 수행하여야 하며, 설계의도 구현 업무의 비용, 내용, 일정 등은 설계과정에서 발주기관과 상호 협의하여 결정함

제2장 작품 작성요령

1. 제출 목록

가. 설계공모 제출서[서식 5]

나. 설계도면(A3) 12부[서식 6]

다. USB (설계도면 파일 및 제출서, PDF형식) 1개

2. 일반사항

가. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 무채색으로 하되, 투시도의 경우에만 컬러 사용이 가능

나. 모든 제출도서는 1면 인쇄를 원칙으로 하고, 제본은 접착제 좌철제본만 가능

다. 방위와 축척은 각 도면의 좌측상단에 정확히 표현

라. 쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 ‘-1-’부터 표기함

마. 쪽 수는 표지를 포함한 인쇄면으로 산정(간지 불가)

바. 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용

사. 주요 실의 명칭 및 면적을 해당 실에 직접 기재

아. 심사용 설계도면(표지)에 심사시 사용할 심사번호 기재란을 우측하단에 흑색으로 표기 ([서식6] 참조)

자. 제출 설계도면 중 1부(원본)는 [서식6]의 “국토연구원”을 업체명으로 수정표기하여 제출

차. 원본 1부를 제외한 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안 됨

예) 작품명, 상징문양 등

3. 설계도면 : 12부

가. 규격 : A3(가로 420mm X 세로 297mm)로 테두리 없이 단면좌철

나. 재질 : 표지는 백색아트지(200g/m2), 내용지는 백상지(80g/m2)로 함

다. 분량 : 표지를 포함한 총 매수 12쪽 이하로 함

라. 편집 방법

1) 표지는 [서식6]을 참고하여 사용 (글씨체 : HY견고딕체)

2) 도면상의 글씨(숫자포함)는 HY견고딕체로 통일하며, 글자크기는 식별이 가능한 크기로 적정하게 조정

3) 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기

마. 내용 구성

구 분	내용 및 순서		비고	쪽수	축척
설계 도면	1	앞표지	[서식6] 활용	1쪽
	2	목차	-	1쪽
	3	건축개요	[서식7]활용 계획개념 포함	1쪽
	4	투시도	주요부 눈높이 레벨의 투시도 1컷 : [예시] 렌더링하지 않은 3차원 이미지 참고 (컬러가능)	1쪽
	5	배치도	현황분석도, 건축물배치 개념, 도로, 외부 주차장 등을 표기	2쪽 내외	축척 1/200
	6	평면도	평면개념 및 평면도, 내외부 동선계획 표기	2쪽 내외	축척 1/150
	7	입·단면도	건물별 입면 2면 이상 표현 주요 부분 종·횡단면도	1쪽	축척 1/100
	8	제로네어지 및 친환경 기술 계획	-	1쪽 내외
	9	실내외 재료 마감표	-	1쪽 내외
	10	법규검토서	-
	11	추정공사비 내역서	[서식8]활용
	12	뒷표지	내용 없음	1쪽
합 계			-	12쪽 내외

【예시】 렌더링하지 않은 3차원 이미지

※ 출처 : 국가공공건축지원센터(2018), 「공공건축 설계발주 가이드(Ver.2)」, p.23.

4. 제출방법 및 유의사항

가. 제출도서는 직접 방문하여 제출

나. 제출도서는 훼손되지 않도록 견고히 포장하여 제출하되, 제출자의 상호 및 성명 등은 일체 기재할 수 없음(설계도면 원본 제외)

다. 제출도서(부수)가 누락된 공모안은 심사 시 감점 처리함

라. 공모안의 제출은 1회에 한하며, 제출도서에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없음

마. 설계도면 상 상호 불일치로 인해 발생되는 문제는 설계공모 참가자 책임으로 함

제3장 설계공모 지침

1. 기본 방향

1) [쾌적하고 안전한 보육환경 조성] 직원들이 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 쾌적하고 안전한 보육환경 조성

① 이용 아동들의 성별, 연령, 사용시간, 동선 등의 특성을 고려한 안전하고 편안한 공간을 배치한다.

② 창의적인 인재 육성과 변화하는 교육환경에 대응할 수 있는 다양한 학습공간을 확보한다.

③ 영유아 및 어린이 안전을 고려한 친환경 재료 사용으로 실내 오염물질을 최소화한다.

2) [우수한 에너지 효율·제로에너지 건축 구현] 건축물에너지효율 1++등급 및 제로에너지 5등급 인증 획득을 통한 쾌적하고 건강한 실내환경 조성 및 운영비 절감

① 자연에너지를 적극 도입하여 기계장치에 의한 환기, 조명 등을 최소화한다.

② 제로에너지 건축물 인증을 감안한 설계 방향의 차별화를 모색한다.

③ 환경오염부하를 최소화하여 쾌적하고 건강한 실내환경을 조성한다.

3) [행복도시 디자인 개념과 공공성을 고려한 품격있는 디자인] 행복도시 경관 및 디자인 개념과 4-1생활권 도시공간 및 행복도시 근린공원 43 (모개뜰 근린공원)의 구조특성을 감안한 시설계획

① 공원 및 녹지공간에 관한 사항 등 공공부문의 시행지침 사항을 준수한 시설을 계획한다.

② 지역과 상생하는 교육 및 놀이, 휴식 등 다양한 활동을 위한 최적의 공간을 계획한다.

2. 배치 및 외부공간 계획

1) 행정중심복합도시 생활권계획과 연계하고 인접 공원시설과 자연스럽게 연결될 수 있는 공간을 창출한다.

2) 현재 공원계획을 최대한 고려하고 제시된 부지면적 1,700㎡ 내에서 건축물을 배치한다.

3) 건축물 배치공간, 차량공간, 놀이공간을 명확히 구분하여 조닝계획을 한다.

4) 옥외 놀이공간은 기존의 일반적인 놀이터와 차별화하여 어린이의 창의성을 고양하고 다양한 유희활동이 가능할 수 있도록 계획한다.

5) 부지이용의 효율성을 극대화하여 어린이 관련 공간을 최대한 많이 확보하도록 계획한다.

6) 공원, 도로가 인접하여 있으므로 어린이 안전 및 보호, 외부인의 통제 등 감시, 관리에 유리하도록 건축물과 옥외공간 등을 배치한다.

7) 지형조건을 고려하여 주차장과 휴게공간 등을 계획하고 건물의 통풍 및 배수를 최대한 고려한다.

3. 동선 계획

1) 이용자, 관리자 동선과 차량 동선이 교차하지 않도록 계획하고 보행자를 우선적으로 고려하여 합리적으로 계획한다.

2) 옥외 주차공간은 자연환경과 보행자 동선에 장애가 되지 않도록 하며 시설물 접근이 용이하도록 계획한다.

3) 건물 입구에 Drop-Off Zone을 설치하여 어린이가 안전하게 차량에 승하차 할 수 있도록 고려한다.

4. 내부 공간 계획

1) 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 다양화된 창의적인 평면형태를 창출하도록 계획한다.

2) 각 실의 형태는 그 실의 용도에 적합하여야 하며, 실의 장∙단변 비는 에너지 절약 및 채광 등을 고려하여 계획한다.

3) 장애인·어린이·노약자의 이용에 불편함이 없도록 무단차 공간으로 계획하고, 홀, 로비 공간은 휠체어 및 어린이의 이동, 안전을 감안하여 여유 있게 계획한다.

4) 공간계획은 Module을 적용하고 시설의 특성을 고려하여 내부공간 구성에 있어 융통성을 부여하되 효율적이고 가장 경제적인 설계가 되도록 계획한다.

5) 보육실(영유아실 등)은 채광 및 환기가 유리하도록 남측 면에 배치를 권장하고 외부공간과 연계되도록 고려한다.

6) 보육실은 침구, 놀이기구 및 각종 활동에 필요한 교재·교구 공간을 갖추도록 계획하고 바닥 난방시설을 고려한다.

7) 도난 방지 및 안전 관리가 편리하도록 동선 및 실별 배치를 계획한다.

8) 스페이스 프로그램(Space Program)은 각 실에 필요한 기본적인 공간만을 제시하였으므로 설계 시 순사용 면적과 기구의 배치 및 기타사항 등 제반 기능 등을 고려하여 실의 기능에 부합되도록 계획한다.

5. 친환경 및 에너지 절감 계획

1) 환경친화형(Green Building System) 건축물 구현 및 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절(제어)시스템과 설비 시스템이 최적화 되도록 반영한다.

2) 건물의 방위에 따른 적정 실 배치, 실의 용도, 사용 시간대 등에 따른 적절한 평면계획과 조닝(Zoning)계획 및 건축구조체 축열 및 축냉 효과를 활용할 수 있는 시스템 반영을 검토한다.

3) 생태환경 부지조성, 건물의 단열계획 강화(외단열 권장) 등으로 건물의 에너지 요구량을 최소화 한다.

4) 기타 에너지의 효율적 이용이 가능한 부분에 대해 적극적으로 검토하고, 유지관리(에너지 효율 등) 비용이 절감되는 방향으로 건물 계획을 수립한다.

5) 친환경 및 에너지 절감과 관련한 우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의적인 제안을 권장한다. 신기술 및 신공법 적용 시에는 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 하며 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획하여야 한다.

6) 에너지효율(1++등급), 제로에너지(5등급)을 받을 수 있도록 계획하고 장애물 없는 생활환경인증(BF, 우수등급) 수준 이상으로 한다. 냉방, 난방, 급탕, 조명 및 환기 등에 대한 1차 에너지 소요량 목표치와 에너지 자립률 목표치를 제시하고 구체적인 실현방안을 제시한다.

7) 국토교통부 고시 「건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 제2017-881호)」에 적합하도록 계획한다.

8) 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2017-203호)」에 적합하도록 계획한다.

9) 에너지성능지표 85점, 신재생에너지 비율 30% 이상이 구현되도록 계획한다.

10) 생태면적률 및 옥상 녹화는 「행복도시 CO2 감축 가이드라인(행복청, 2017.11)」을 준수한다.

6. 기타 사항

1) 공사비 산정

① 총공사비는 예정공사비(3,002,181,000원)를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

② 예정공사비 산정은 「국가계약법 시행령」 제9조의 규정에 의하며 공사비는 공종별로 구체적으로 산출하여 작성하여야 한다.

③ 철거공사 및 폐기물처리용역을 위한 공사비는 금회공사비 산정에 포함한다.

④ 세부공사비 산정내역은 설계도면(A3)에 포함하여 작성하여야 한다.

2) 주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락되어 있는 경우 기능상 필요한 때에는 설계에 포함할 수 있다.

3) 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리할 수 있도록 하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

4) 제출된 설계안은 「건축법」, 「국토의계획및이용에관한법률」, 「다중이용시설등실내공기질관리법」, 「환경·교통·재해영향평가법」, 「신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법」, 「행정중심복합도시 지구단위계획 시행지침·결정조서·결정도면」,「행정중심복합도시 도시계획기준」, 「행정중심복합도시 건축고시」, 「공공기관 에너지이용 합리화 표준지침」, 「신재생에너지 도입 가이드라인」, 세종특별자치시 주차장 설치 및 관리 조례」, 소방관련법 및 설비기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

5) 「영유아보육법 시행규칙」[별표1] 어린이집 설치기준 내용을 준수하여야 하며  별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 한다.

7. 면적 구성표(Space Program)

1) 시설개요 및 면적

구 분		면적(㎡)			비고
합 계		1,700
어린이집		보육시설	보육실, 유희실, 영유아 화장실 및 샤워실, 도서실, 시청각실 등	425	정원 99명 기준 (1인당 4.29㎡)
		지원시설	원장실, 교사실(교사휴게실 겸용), 자료실, 양호실, 실내놀이터, 조리실, 식당, 세탁실 등	280
		공용시설	현관, 복도, 계단, 홀, 화장실 등	145
		설비시설	공조실, 기계실, 전기실, 발전기실 등	-	연면적 제외
		소 계		850
외부 공간	놀이터	350
	주차장 등	500

※ 어린이집 전체 연면적은 850㎡ ±5% 의 범위 이내로 계획하여야 한다. 다만, 시설간의 면적은 각 시설의 기능을 고려하여 필요시 조정 가능함(주요 시설개요 및 면적의 세부용도 범위 내에서 추가시설 제안 가능)

2) 실내외 공간구성 (출처 : 세종특별자치시(2018), 「2018 어린이집 설치운영 길라잡이」)

- 「2018 어린이집 설치운영 길라잡이(세종특별자치시, 2018)」를 참고하여 어린이집 규모와 상황에 따라 적용할 것

제4장 기타사항

1. 설계 공모 참고자료

가. 토지이용계획도

나. 위치도

※ 위 건립부지 경계는 예시이며, 근린공원 계획현황을 고려하여 부지 위치와 경계는 조정할 수 있음

2. 각종서식 등

1) 설계공모 응모신청서                     [서식 1]

2) 대표자 선임계                           [서식 2]

3) 공동응모 협정서                         [서식 3]

4) 설계공모 서면질의서                     [서식 4]

5) 설계공모 제출서                          [서식 5]

6) 설계도면 표지                           [서식 6]

7) 건축개요 및 시설 면적표                 [서식 7]

8) 추정공사비 내역서                       [서식 8]

9) 청렴서약서                              [서식 9]

10) 심사위원 기피·회피 신청서              [서식 10]

[서식1]

설계공모 응모신청서
접수번호1)
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공 동 응 모2) 설계사무소	업 체 명 (건축사)			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
업무연락자				E-mail
「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 건축 설계 공모에 있어 공모공고 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부서류 : 건축사면허증 및 건축사 업무신고필증 사본, 대표자선임계[서식2], 공동응모 협정서[서식3], 위임장, 재직증명서, 청렴서약서[서식9] 1) 공란 2) 2개 업체 이상의 건축사사무소가 공동으로 작품을 제출 시 “공동응모”란에 기재함 2019. . . 신청인 : (인) (대표자) 국토연구원장 귀하
------------------------------------------- 절 취 선 -----------------------------------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
설 계 사무서명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			사업자등록번호
※ 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모 응모신청 접수증

[서식2]

대 표 자 선 임 계

본인은 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2019.   .    .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

국토연구원장 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두개 업체의 설계사무소가 공동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식3]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모를(       )와

(      )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                      (소재지 :                          대표자 :       )

2. 업체명 :                      (소재지 :                          대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다.

1. 대표업체명 :                    (응모비율 :           )

2. 공동응모업체명 :                (응모비율 :           )

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종료 후 종료된다.

제7조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서(  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2019.   .   .

○ 대표업체

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

○ 공동응모 업체의 구성원

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

[서식4]

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	응모신청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 E-mail(idea@auri.re.kr)으로 제출 바람. ※ 질의 답변은 등록업체 전원에게 E-mail로 회신 및 인터넷 “국토연구원 홈페이지, 건축도시공간연구소 홈페이지 → 공지사항" 란에 일괄 게재함

[서식5]

설계공모 제출서
※ 접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명				2) 사업자등록번호
	3) 주된 사무소 소재지				4) 전화번호 (FAX번호)
	5) E-mail 주소
위와 같이 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모 작품을 제출합니다. 2019년 월 일 신 청 인 (인) 국토연구원장 귀하
구비서류 1. 설계공모 응모신청 접수증 3. 설계도면(A3) 12부 2. 위 내용이 포함된 USB 1개
----------------------- (인) ----------------- (절취선) ----------------- (인) --------------------------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호								접수인
업 체 명				주민등록번호
대 표 자 (건축사)				발주기관		국토연구원

[서식6]

설계도면 표지 (A3, 횡)

(8㎝)
「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」 사업
설계공모 설계도면

		25	10
25
10

※ 외곽선은 용지(A3)의 크기를 표시한 것이므로 작성시에는 테두리선이 없음

※ 글씨체    - 제목(한글) : HY견고딕 40 Point

- 가운데 정렬, 줄간격 200%

※ 제출 설계도면 중 1부(원본)는 [서식6]의 “국토연구원”을 업체명으로 수정표기하여 제출

※ 심사용 설계도면(표지)에 심사시 사용할 심사번호 기재란을 우측하단에 흑색으로 표기

[서식7]

「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모

건축개요 및 시설 면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 설계도면(A3)에 포함

[서식8]

추정공사비 내역서

❍ 공모명: 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」 사업 설계공모

(단위 : 천 원)

구분	공 종 명	합계	재료비	노무비	경 비	㎡당 금액	구성비
건축	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
	철거공사
	토목공사
	조경공사
기계설비	기계설비공사
	기계소방공사
전기설비	전기설비공사
	전기소방공사
통신공사
신재생에너지공사
폐기물처리비
제 경 비
총 계							100

※ 설계도면(A3)에 포함

[서식9]

청 렴 서 약 서

□ 공모명 : 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모

당사는 『국토연구원 공동 직장어린이집 건립』사업 설계공모와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계직원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 엄중히 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민∙형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

○ 공동참여응모 대표업체

업  체  명 :

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

연  락  처 :

○ 공동참여응모 참여업체

업  체  명 :

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

연  락  처 :

국토연구원장 귀하

[서식10]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 공 모 명 : 「국토연구원 공동 직장어린이집 건립」사업 설계공모

□ 기피·회피 위원

성명	소속	기피·회피 사유

2019년    월     일

제출자		소속	:
		연락처	:
		직위	:
		성명	:	(인)

국토연구원장 귀하