(물품)구매규격서

사업명

빅데이터 분석용 클라우드 시스템 증설 사업

담당부서

정보전략팀

담당자

박정기 2급행정원

(044-960-0586)

1. 고성능 GPU 서버

구분	세부규격	수량(set)
특징	고성능처리를 위한 CPU와 GPU를 탑재한 Rack 타입 워크스테이션/서버	8
프로세서	x86기반 듀얼CPU 탑재 (8core, 3.2Ghz)급 또는 그 외 동등이상의 제품
메모리	DDR4 3200Mhz 총 128GB (64GB * 2개 또는 32GB * 4개 으로 구성) 이상
SSD	M.2 NVMe 1TB 2개 (Raid-1 구성) 이상
GPU	메모리 16GB, 6,144 CUDA core, 192 Tensor Core, 48 RT Core 이상
네트워크	10GB UTP 2-port 이상
전원	이중화 지원, 1,600W 이상
운영체제	Windows 10 Pro for Workstation
기타	각 구성품은 최적의 성능을 내기 위하여 호환에 문제가 없어야 함

2. 10G급 네트워크스위치

구분	세부규격	수량(set)
특징	10G급 인터페이스 24Port 이상의 L2/L3 네트워크 스위치	2
인터페이스	o 24 ports x 10G Multigigabit(10G/5G/2.5G/1G/100M) 지원
하드웨어 성능	o 2,000 Gbps Switching Capacity 지원 o 1,488 Mpps Forwarding rate 지원 o 16GB DRAM Memory 제공 o 16GB 내장 플래쉬 메모리 제공 o 32,000 개 이상의MAC 주소 지원 o 전원 이중화 지원
프로토콜	o Layer 2 프로토콜 : 802.1S, 802.1W, 802.3ad (LACP), PAgP, RSTP, MSTP o Layer 3 프토토콜 : Static, RIP, VRRP o 멀티캐스트 프로토콜 : PIM Stub, IGMP/MLD Snooping
보안기능	o UDLD (Unidirectional Link Detection) 지원 o 위조 DHCP 서버의 서비스 방지 기능 지원 (DHCP snooping) o Dynamic ARP inspection으로 ARP spoofing 공격 방지 지원 o 브로드캐스트, 멀티캐스트 트래픽 Storm Control 지원 o 하드웨어 기반의 Access Control List (L3/4) o MAC Flooding 공격 방지 지원
관리	o SNMPv2/3 지원 o 포트 미러링 / 리모트 포트 미러링 지원 o Syslog, traceroute, Telnet, SSH, RMON 1,2 o Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN

3. 기타

- 위 규격과 동등 또는 이상의 사양의 제품이어야 한다.

※ x86 기반 듀얼 CPU Clock 3.0GH 이상으로 중소기업자간 경쟁제품 규격에 해당되지 않음

- 기존 국토연구원에서 구축하여 운영 중인 클라우드시스템과 연동하여 설치/사용되어야 하며, 제안사는 사전에 반드시 발주담당부서를 통해 확인하여야 한다.

- 국가정보원 및 국토연구원 정보보안 기본지침의 보안규정을 따라야 한다.

- 하드웨어 장비의 하자보수 보증기간은 설치완료일로부터 3년, 일반 소프트웨어는 1년, Subscription License는 해당 사용기간으로 한다.

- 설치장소는 국토연구원 전산실 등 발주사가 지정하는 곳에 구축을 하고 전산실환경(보안 및 네트워크)시설을 파악하여 운영 서비스 하는데 문제가 없도록 구축하고 구축에 드는 비용은 사업자 부담한다.

(물품)규격입찰서

사업명

빅데이터 분석용 클라우드 시스템 증설 사업

상호(법인)명

규 격

모델명

-

사업자등록번호

제작사

-

연락처

※ 본 사업의 구매규격서를 참조하여 상세하게 작성(분량; 제한 없음)바랍니다.

※ 규격입찰서 작성내용이 2장 이상일 경우 간인하여 제출하여야 합니다.

※ 규격입찰서 제출 시 제안한 제품의 카탈로그(표지에 상호(법인)명 기재) 또는 제조사 제품요약서를 함께 제출바랍니다.

1. 고성능 GPU 서버

규격서	규격수량	제안 규격	제안수량

2. 10G급 네트워크스위치

규격서	규격수량	제안 규격	제안수량

규격입찰서를 다음과 같이 제출합니다.

년    월    일

신청인 :	(인)

국토연구원장 귀하

규 격 적 격 여 부

상기 물품에 대한 규격서를 검토한 결과 구입코자 하는 물품에 적합 / 부적합 함을 확인함.

검토자 : (부서)                (성명)                (서명)

상기 물품에 대한 규격서를 검토한 결과 구입코자 하는 물품에 적합 / 부적합 함을 확인함.

검토자 : (부서)                (성명)                (서명)

부적합 사유

(자세히 작성)