(물품)구매규격서

사업명

노후 보안장비 교체

담당부서

재무정보팀

담당자

백지욱 3급행정원

(044-960-0587)

1. 데이터베이스(MIS)

구분	세부규격	수량(set)
플랫홈 호환성	·다양한 운영체제 및 이기종 하드웨어 플랫폼 지원	1
저장소성능	·대용량(TB 이상) 데이터 저장 및 조회 성능 지원
마이그레이션 용이성	·데이터 이관 시 구조/유형/쿼리 변형 없이 이전 가능
동시 접속 지원	·다수 사용자 접속 환경에서도 안정적 데이터 조회 보장
데이터 보호	·강력한 트랜잭션 락 기능 제공으로 데이터 충돌 방지
복구기능	·Flashback 기능을 통해 오류 발생 시 데이터 복구 가능
부하 분산	·디스크 드라이브에 대한 자동 병렬 Load Balancing 지원
커넥션 관리	·데이터베이스 커넥션 풀링 기능 지원
개발환경	·다양한 언어(Java, .NET 등) 및 개발도구와 연동 가능
언어 지원	·다국어, 다양한 문자셋 및 글로벌 환경 지원
기술지원	·오라클 소프트웨어 설치 ·버전 업그레이드 또는 최신 패치셋 적용 ·Data Migration 지원 ·데이터 정합성 검증 ·서비스 안정화 지원
라이선스	·사용자 수 제한 없는 라이선스 제공
보안	·최신 버전 소프트웨어 및 정기 보안 패치 제공
운영	·마이그레이션 후 무중단, 무결성 기반 안정 운영 가능

2. OTP 모바일라이선스

구분	세부규격	수량(set)
공통	· 국제 FIDO Alliance 표준 기술 규격 준수 · GS 인증 제품 · 현재 운영 중인 인증 솔루션과 호환 가능 · Subscription License (3년 이상)	50
인증서버 SW 라이선스	· 사용자 라이선스는 50 User 이상으로 제안 · 기도입 솔루션(한국정보인증 GrippinTower 생체인증/OTP)과 호환이 되어야 하며, 라이선스는 재활용이 가능하여야 함 · 인사 DB 연동을 통한 사용자, 부서 등 생성 및 삭제 기능을 제공하고, 관련 작업을 모두 작업할 것 · 관리자 페이지에서 모니터링을 위한 대시보드 기능 제공 - 사용자 등록 및 제외 기능 제공 - 사용자 목록 조회 기능 제공 · 장기 미사용자에 대한 계정 잠금 기능 제공 · 일Batch를 통해 퇴사자는 자동으로 라이선스 회수 · 다양한 인증매체 지원 (S/W, H/W 인증매체) · 다양한 인증 방식 제공(OTP, FIDO, QR 등)
인증매체 라이선스	·핸드폰을 인증매체로 사용 - 인증방식 : 생체인증, PIN, 패턴 등 · H/W OTP를 통한 일부 사용자 환경 지원(토큰형,카드형, 보안형 등) · 핸드폰 부재 시 대체 인증 수단 제공 · 인증 앱은 Android 및 iOS 지원 · 배포 용이를 위해 인증앱은 앱스토어에서 다운 가능 · 최신버전의 OS 지원이 가능하여야 하며, 자동 업데이트 기능 제공 · 하나의 앱으로 다수의 ID에 대한 인증이 가능한 멀티 ID 기능 제공	400

3. 백업스토리지

구분	세부규격	수량(set)
스토리지 요구용량	·용량: Usable 30TB (SAS, NL-SAS, SSD 혼용 방식의 Hybrid Storage)	1
DISK Drive	·12Gbps SAS 타입 HDD 인터페이스 ·1.8TB 이상 SAS HDD 지원 ·12TB 이상 대용량 NL-SAS 지원 ·500개 이상 확장 지원 ·물리 용량 2PB 이상 지원
컨트롤러	·1.7GHz 12core Broadwell CPU 이상 탑재 ·Active-Active 지원 ·128GB이상 메모리 제공
인터페이스	·10Gbps IP * 20 port 이상 확장 가능 ·25Gbps IP * 16 port 이상 확장 가능 ·32Gbps FC * 16 port 이상 확장 가능
기능	·단일 파일시스템의 최대 크기가 256TB 이상을 지원할 것 ·포트당 32개 이상의 VLAN 지원 ·SAS, NL-SAS간 자동 계층화 지원 ·500개 이상의 파일시스템 생성 지원 ·RAID 1/0, 5, 6 모두 지원 가능할 것 ·동기 및 비동기 방식의 외부 복제 지원 ·파일시스템 온라인 확장/축소 지원 ·클론 방식의 내부 복제 및 스냇샵 방식의 내부 복제 모두 지원 ·성능 저하 없는 최신 방식의 Snapshot 기능 (ROW) 지원 ·NAS, iSCSI, FC 단일 컨트롤러에서 동시 지원 가능 ·WORM 기능을 통한 File의 변경 및 삭제 방지 ·File System 동기 복제 환경에서 Source System 장애 시 자동 페일오버 ·동일 File System에 대하여 동시 3개 이상 복제본 생성 가능 ·File System에 대하여 3개 시스템으로 연쇄 복제 가능

4. DB접근제어

구분	세부규격	수량(set)
인증	·국정원 CC 인증 및 GS 인증 보유 솔루션	1
구성방식	·Gateway, Sniffing, Server Agent 및 혼합 구성 방식 제공
DBMS지원	·Oracle, MS-SQL, DB2, Sybase, Tibero, Informix, Altibase 등 다양한 DBMS 지원
사용자환경	·Windows, macOS, Linux 등 다양한 클라이언트 환경 지원
DB관리도구	·다양한 DB 관리 툴(Tool)과의 호환성 보장
접근제어	·가상계정 및 DB 계정, 사용자 IP, 접속 애플리케이션(AP), 시간대별 접근 제어 가능
접속차단	·DB접근제어를 우회한 비인가 접속 차단 기능 제공
정책	·IP, User ID, Application, Table, SQL 유형, Command별 보안정책 설정 가능
행위제어	·명령어로 인한 과도한 DB 부하 행위 제어
sp차단	·비인가 명령어 포함 Stored Procedure 실행 차단
결과값제어	·특정 용량 초과 시 결과값 전송 통보 및 차단 기능
감사로깅	·모든 DB접속 및 작업 이력 로깅 ·사용자 정보, 애플리케이션, 접속 시간, 쿼리, 결과값 등 실시간 로깅 ·Stored Procedure 명 및 내부 SQL 명령어 로깅/조회
통합보안운영	·시스템 접근제어와 통합 운영 가능 (보안성 및 효율성 강화)
암호화	·Agent 설치 시, 전 구간 암호화 통신 지원
CONSOLE 통제	·Console 직접 접근 시 감사 및 명령어 제어 기능
인증기능	·2-Factor 인증 포함 다양한 인증 방식 제공
리포트기능	·통계 리포팅 기능 제공 ·HWP, PDF, DOC, XLS 등 다양한 포맷으로 리포트 Export 가능
HW (국토연구원 VM제공)	·필요시 OS 및 DBMS포함 (원저작자의 저작권, 라이선스 정책을 위반하지 않을 것)

5. 기타

- 위 규격과 동등 또는 이상의 사양의 제품이어야 한다.

- 납품하는 제품이 제조사 단종 및 단종예정 장비가 아니어야 하며, 계약 후 1년 이내에 단종 이 될 경우 동등품(동급) 이상의 신규 제품으로 교체 납품 (제조사 Eol/EoS 확인서 제출)

- 기 구축된 제품과 연동 및 호환이 가능해야 한다

- 국가정보원 및 국토연구원 정보보안 기본지침의 보안규정을 따라야 한다.

- 도입장비의 보안적합성 검증은 ‘공공분야 도입·운용 IT보안제품 신 보안적합성 검증체계’의 기준을 따라야 한다.

- 도입장비의 하자담보 책임기간은 설치완료일로부터 1년으로 한다.

- 설치장소는 국토연구원 전산실 등 발주사가 지정하는 곳에 구축을 하고 전산실환경(보안 및 네트워크)시설을 파악하여 운영 서비스 하는데 문제가 없도록 구축하고 구축에 드는 비용은 사업자 부담한다.

(물품)규격입찰서

사업명

상호(법인)명

규 격

모델명

-

사업자등록번호

제작사

-

연락처

※ 본 사업의 구매규격서를 참조하여 상세하게 작성(분량; 제한 없음)바랍니다.

※ 규격입찰서 작성내용이 2장 이상일 경우 간인하여 제출하여야 합니다.

※ 규격입찰서 제출 시 제안한 제품의 카탈로그(표지에 상호(법인)명 기재) 또는 제조사 제품요약서를 함께 제출바랍니다.

※ 규격입찰서 제출 시 제안한 제품의 물품 공급 및 기술지원확약서 제출

1. 데이터베이스(MIS), OTP 모바일 라이선스, DB접근제어

규격서	규격수량	제안 규격	제안수량

2. 백업스토리지

규격서	규격수량	제안 규격	제안수량

규격입찰서를 다음과 같이 제출합니다.

년    월    일

신청인 :	(인)

국토연구원장 귀하

규 격 적 격 여 부

상기 물품에 대한 규격서를 검토한 결과 구입코자 하는 물품에 적합 / 부적합 함을 확인함.

검토자 : (부서)                (성명)                (서명)

상기 물품에 대한 규격서를 검토한 결과 구입코자 하는 물품에 적합 / 부적합 함을 확인함.

검토자 : (부서)                (성명)                (서명)

부적합 사유

(자세히 작성)